Comm       : 1
Links      : 23
Nodes      : 15
Hubs       : 10
HLinks     : 23
L/N Ratio  : 1.53333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R74       R:R:D282            100          17.87            Yes             No
           2        L:L:R74       R:R:T261            100           3.88            Yes            Yes
           3        L:L:R74       R:R:V286            100           5.23            Yes             No
           4        L:L:R74       R:R:Y258            100          12.35            Yes            Yes
           5       R:R:A289       R:R:W255            100           5.19             No            Yes
           6       R:R:A289       R:R:Y258            100              4             No            Yes
           7       R:R:D282       R:R:T261            100           4.34             No            Yes
           8       R:R:F211       R:R:F251            100           4.29            Yes            Yes
           9       R:R:F211       R:R:L215            100           3.65            Yes             No
          10       R:R:F211       R:R:W255            100           4.01            Yes            Yes
          11       R:R:F251       R:R:L215            100           3.65            Yes             No
          12       R:R:F251       R:R:W255            100           7.02            Yes            Yes
          13        R:R:F44        R:R:L89            100           3.65            Yes            Yes
          14        R:R:F44        R:R:L92            100           3.65            Yes             No
          15        R:R:F44       R:R:V286            100           3.93            Yes             No
          16        R:R:F44       R:R:Y290            100           8.25            Yes            Yes
          17        R:R:L89       R:R:Y290            100          14.07            Yes            Yes
          18        R:R:L92       R:R:Y290            100           3.52             No            Yes
          19       R:R:M120       R:R:W255            100           3.49            Yes            Yes
          20       R:R:M120       R:R:Y258            100           3.59            Yes            Yes
          21       R:R:M120       R:R:Y290            100           5.99            Yes            Yes
          22       R:R:V286       R:R:Y258            100           6.31             No            Yes
          23       R:R:W255       R:R:Y258            100           5.79            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:A26         L:L:I6            100           3.25             No            Yes
           2        L:L:A26       R:R:F182            100           4.16             No            Yes
           3         L:L:I6       R:R:F182            100          10.05            Yes            Yes
           4       R:R:E180       R:R:F182            100              7             No            Yes
           5       R:R:E180       R:R:K185            100           6.75             No             No
           6       R:R:E180       R:R:P183            100           9.43             No            Yes
           7       R:R:F182       R:R:P183            100           4.33            Yes            Yes
           8       R:R:K185       R:R:P183            100           5.02             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F75       R:R:R134            100           3.21             No            Yes
           2        R:R:F75       R:R:Y300            100          12.38             No            Yes
           3       R:R:L127        R:R:L78            100           4.15             No            Yes
           4       R:R:L127       R:R:N296            100          12.36             No            Yes
           5        R:R:L78       R:R:N296            100           4.12            Yes            Yes
           6       R:R:N296       R:R:Y300            100           4.65            Yes            Yes
           7       R:R:R134       R:R:Y300            100          10.29            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 8
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:D31        L:L:R37            100           5.96             No            Yes
           2        L:L:D31        R:R:K28            100          16.59             No            Yes
           3        L:L:D31        R:R:T29            100           8.67             No            Yes
           4        L:L:N29        R:R:K28            100           9.79             No            Yes
           5        L:L:N29        R:R:T29            100           4.39             No            Yes
           6        L:L:R37        R:R:K28            100           8.66            Yes            Yes
           7        L:L:R37        R:R:T29            100           5.17            Yes            Yes
           8        R:R:K28        R:R:T29            100           9.01            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:H67       R:R:D191            100          11.35            Yes             No
           2        L:L:H67       R:R:V176            100           4.15            Yes             No
           3       R:R:D191       R:R:V176            100          13.15             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L137        R:R:N71            100           4.12            Yes             No
           2       R:R:L137       R:R:R148            100            8.5            Yes             No
           3        R:R:N71       R:R:R148            100           6.03             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F135       R:R:F139            100          17.15             No             No
           2       R:R:F135       R:R:F224            100           5.36             No             No
           3       R:R:F139       R:R:F224            100           5.36             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F254       R:R:I291            100          27.63            Yes             No
           2       R:R:F254       R:R:I295            100           3.77            Yes             No
           3       R:R:I291       R:R:I295            100           4.42             No             No

