Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.846154
HL/L Ratio : 0.846154
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I223       R:R:S133            100           7.74             No            Yes
           2       R:R:I223       R:R:Y227            100           6.04             No            Yes
           3       R:R:L129        R:R:L81            100           4.15             No            Yes
           4       R:R:L129       R:R:N317            100           5.49             No             No
           5       R:R:L129       R:R:Y321            100           8.21             No            Yes
           6        R:R:L81       R:R:N317            100           8.24            Yes             No
           7       R:R:R136       R:R:V132            100           5.23             No             No
           8       R:R:R136       R:R:Y227            100            7.2             No            Yes
           9       R:R:R136       R:R:Y321            100           5.14             No            Yes
          10       R:R:S133       R:R:S226            100           6.52            Yes             No
          11       R:R:S133       R:R:Y227            100           5.09            Yes            Yes
          12       R:R:S226       R:R:Y227            100           6.36             No            Yes
          13       R:R:V132       R:R:Y321            100           3.79             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F25        R:R:F27            100          12.86            Yes            Yes
           2        R:R:F25       R:R:F303            100           5.36            Yes            Yes
           3        R:R:F25       R:R:I287            100           6.28            Yes             No
           4        R:R:F27       R:R:F303            100           8.57            Yes            Yes
           5        R:R:F28       R:R:F303            100           4.29             No            Yes
           6        R:R:F28       R:R:V307            100           9.18             No             No
           7       R:R:F303       R:R:I287            100           3.77            Yes             No
           8       R:R:F303       R:R:V307            100           5.24            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E43       R:R:F304            100          13.99            Yes            Yes
           2        R:R:E43        R:R:K32            100           4.05            Yes            Yes
           3        R:R:E43        R:R:L39            100           6.63            Yes             No
           4        R:R:E43        R:R:R99            100          15.12            Yes             No
           5       R:R:F304        R:R:R99            100          16.03            Yes             No
           6        R:R:K32        R:R:L39            100          12.69            Yes             No
           7        R:R:K32        R:R:R99            100           4.95            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I162        R:R:N80            100           4.25             No            Yes
           2       R:R:I162       R:R:W163            100           7.05             No            Yes
           3        R:R:N80       R:R:V124            100           4.43            Yes             No
           4        R:R:N80       R:R:W163            100          12.43            Yes            Yes
           5       R:R:V124       R:R:W163            100          19.61             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C111       R:R:C194            100           3.64            Yes            Yes
           2       R:R:C111       R:R:F177            100           5.59            Yes             No
           3       R:R:C111       R:R:W104            100           6.53            Yes            Yes
           4       R:R:C194       R:R:F177            100           6.98            Yes             No
           5       R:R:C194       R:R:W104            100          14.37            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F51        R:R:I89            100           6.28             No            Yes
           2        R:R:F51        R:R:I92            100          12.56             No            Yes
           3        R:R:I89        R:R:I92            100           5.89            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F273       R:R:I126            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F273       R:R:W277            100           6.01            Yes            Yes
           3       R:R:I126       R:R:W277            100          14.09             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q258       R:R:R238            100           4.67             No             No
           2       R:R:Q258       R:R:V255            100           5.73             No             No
           3       R:R:R238       R:R:V255            100          15.69             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L316       R:R:L320            100           9.69             No            Yes
           2       R:R:L316       R:R:S272              0              3             No             No
           3       R:R:L320       R:R:S272              0              3            Yes             No

