Comm       : 1
Links      : 38
Nodes      : 25
Hubs       : 15
HLinks     : 35
L/N Ratio  : 1.52
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.921053
HL/L Ratio : 0.921053
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F180            100          15.77            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:H189            100              5            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:L107            100           8.96            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:L280            100           7.17            Yes            Yes
           5         L:L:?1        R:R:L83            100          10.76            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:R111            100           8.65            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:T159            100           6.68            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:Y284            100           8.35            Yes             No
           9       R:R:E190       R:R:H189            100          12.31            Yes            Yes
          10       R:R:E190       R:R:Q187            100          10.19            Yes            Yes
          11       R:R:F105       R:R:I156            100           5.02            Yes             No
          12       R:R:F105       R:R:M109            100           3.73            Yes            Yes
          13       R:R:F105       R:R:T159            100           6.49            Yes             No
          14       R:R:F180       R:R:F193            100           9.65            Yes            Yes
          15       R:R:F180       R:R:F276            100          11.79            Yes            Yes
          16       R:R:F180       R:R:L280            100           4.87            Yes            Yes
          17       R:R:F180       R:R:R251            100           7.48            Yes            Yes
          18       R:R:F193       R:R:R251            100           5.34            Yes            Yes
          19       R:R:F240       R:R:F244            100           5.36             No            Yes
          20       R:R:F240       R:R:I115            100           3.77             No            Yes
          21       R:R:F244       R:R:I115            100          10.05            Yes            Yes
          22       R:R:F244       R:R:T283            100           3.89            Yes             No
          23       R:R:F276       R:R:L280            100           13.4            Yes            Yes
          24       R:R:F276       R:R:R251            100           13.9            Yes            Yes
          25       R:R:H189       R:R:Q187            100          12.36            Yes            Yes
          26       R:R:I156       R:R:M109            100           5.83             No            Yes
          27       R:R:I182       R:R:I254            100           7.36             No             No
          28       R:R:I182       R:R:R251            100           5.01             No            Yes
          29       R:R:I254       R:R:R251            100           6.26             No            Yes
          30        R:R:K16       R:R:Q187            100           4.07             No            Yes
          31        R:R:K16       R:R:T185            100            4.5             No             No
          32       R:R:L107        R:R:L83            100           5.54             No            Yes
          33       R:R:L280       R:R:R111            100           3.64            Yes            Yes
          34       R:R:M109       R:R:T159            100           6.02            Yes             No
          35       R:R:Q187       R:R:T185            100            8.5            Yes             No
          36       R:R:R111       R:R:T283            100          11.64            Yes             No
          37       R:R:R111       R:R:Y284            100           4.12            Yes             No
          38       R:R:T283       R:R:Y284            100           4.99             No             No

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C19        R:R:F21            100           4.19            Yes             No
           2        R:R:C19         R:R:H9            100            5.9            Yes             No
           3        R:R:F21         R:R:H9            100          15.84             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D23        R:R:D24            100           5.32             No             No
           2        R:R:D23        R:R:F25            100           5.97             No             No
           3        R:R:D24        R:R:F25            100          11.94             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I26        R:R:L30            100           5.71             No             No
           2        R:R:I26        R:R:Y87            100           4.84             No             No
           3        R:R:L30        R:R:Y87            100           7.03             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F301        R:R:R63            100           8.55            Yes            Yes
           2       R:R:F301       R:R:S300            100           6.61            Yes             No
           3        R:R:R63       R:R:S300            100           5.27            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D124       R:R:R128            100          11.91             No             No
           2       R:R:D124        R:R:S62            100           7.36             No             No
           3       R:R:R128        R:R:S62            100           5.27             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R125       R:R:V121            100           5.23             No             No
           2       R:R:R125       R:R:Y294            100           5.14             No            Yes
           3       R:R:V121       R:R:Y294            100           3.79             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117        R:R:N68            100          12.08             No            Yes
           2       R:R:F117       R:R:W152            100          15.03             No             No
           3        R:R:N68       R:R:W152            100           4.52            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100       R:R:C177            100           7.28             No             No
           2       R:R:C100       R:R:P168            100           7.53             No            Yes
           3       R:R:C177       R:R:P168            100           5.65             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R210       R:R:V130            100           3.92            Yes            Yes
           2       R:R:R210       R:R:Y126            100           4.12            Yes            Yes
           3       R:R:V130       R:R:Y126            100          11.36            Yes            Yes

