Comm       : 1
Links      : 18
Nodes      : 11
Hubs       : 9
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.63636
H/N Ratio  : 0.818182
HL/N Ratio : 0.944444
HL/L Ratio : 0.944444
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         I:I:?1         L:L:?4            100           8.16            Yes            Yes
           2         I:I:?1         L:L:R5            100           4.47            Yes            Yes
           3         I:I:?1       R:R:D115            100           7.49            Yes            Yes
           4         I:I:?1       R:R:D119            100           7.49            Yes            Yes
           5         I:I:?1        R:R:E92            100           7.31            Yes            Yes
           6         L:L:?0         L:L:?1            100          21.38            Yes            Yes
           7         L:L:?0       R:R:D115            100          16.26            Yes            Yes
           8         L:L:?1         L:L:D2            100           8.91            Yes             No
           9         L:L:?1       R:R:D115            100          16.54            Yes            Yes
          10         L:L:?4         L:L:R5            100          11.69            Yes            Yes
          11         L:L:?4       R:R:D119            100            8.7            Yes            Yes
          12         L:L:?4        R:R:E92            100           6.37            Yes            Yes
          13         L:L:D2         L:L:K7            100           9.68             No            Yes
          14         L:L:D2         L:L:P3            100           4.83             No             No
          15         L:L:K7         L:L:P3            100           6.69            Yes             No
          16         L:L:R5       R:R:D119            100          19.06            Yes            Yes
          17       R:R:D115       R:R:D119            100          11.98            Yes            Yes
          18       R:R:D119        R:R:E92            100           9.09            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E301       R:R:S299            100           11.5             No             No
           2       R:R:E301        R:R:Y72            100          11.22             No            Yes
           3        R:R:L67        R:R:N64            100          12.36             No            Yes
           4        R:R:L67        R:R:N66            100           5.49             No             No
           5        R:R:L67        R:R:Y72            100          11.72             No            Yes
           6       R:R:M302       R:R:S299            100            4.6             No             No
           7       R:R:M302        R:R:Y72            100          11.97             No            Yes
           8        R:R:N64        R:R:N66            100          12.26            Yes             No
           9       R:R:S299        R:R:Y72            100           6.36             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.285714
HL/L Ratio : 0.285714
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F145       R:R:H207            100          15.84            Yes             No
           2       R:R:F145       R:R:Y141            100          21.66            Yes             No
           3       R:R:H207       R:R:Y141            100           7.62             No             No
           4       R:R:L200       R:R:L204            100           6.92             No             No
           5       R:R:L200       R:R:S203              0            1.5             No             No
           6       R:R:L204       R:R:S203              0            1.5             No             No
           7       R:R:L204       R:R:Y141            100           7.03             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L243       R:R:Y205            100           5.86             No            Yes
           2       R:R:L243       R:R:Y295            100           4.69             No            Yes
           3       R:R:R140       R:R:Y205            100           6.17            Yes            Yes
           4       R:R:R140       R:R:Y295            100           5.14            Yes            Yes
           5       R:R:Y205       R:R:Y295            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D291        R:R:D82            100           5.32            Yes            Yes
           2       R:R:D291        R:R:L78            100           6.79            Yes             No
           3        R:R:D82        R:R:L78            100           8.14            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F194       R:R:F255            100          18.22            Yes             No
           2       R:R:F194       R:R:W251            100           8.02            Yes            Yes
           3       R:R:F255       R:R:W251            100           6.01             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R157       R:R:R158              0            3.2             No             No
           2       R:R:R157       R:R:T155              0           1.29             No             No
           3       R:R:R158       R:R:T155              0           1.29             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C264       R:R:C270            100           7.28             No             No
           2       R:R:C264       R:R:L260            100           4.76             No            Yes
           3       R:R:C270       R:R:L260            100           4.76             No            Yes

