Comm       : 1
Links      : 56
Nodes      : 35
Hubs       : 26
HLinks     : 54
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.742857
HL/N Ratio : 0.964286
HL/L Ratio : 0.964286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:K405            100           8.39            Yes            Yes
           2         L:L:?1        R:R:K74            100            4.8            Yes            Yes
           3         L:L:?1        R:R:R78            100           5.17            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:S159            100           8.94            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y230            100           31.9            Yes            Yes
           6       R:R:C109        R:R:C67            100           7.28            Yes             No
           7       R:R:C109       R:R:D107            100           4.67            Yes            Yes
           8       R:R:C109        R:R:H58            100            5.9            Yes            Yes
           9        R:R:C67        R:R:H58            100           4.42             No            Yes
          10       R:R:D107        R:R:H58            100          10.08            Yes            Yes
          11       R:R:D107        R:R:V57            100           8.76            Yes            Yes
          12       R:R:D107       R:R:W361            100           7.82            Yes            Yes
          13       R:R:D397       R:R:F370            100           8.36             No            Yes
          14       R:R:D397       R:R:N369            100           6.73             No            Yes
          15       R:R:E403        R:R:E73            100           5.07            Yes            Yes
          16       R:R:E403        R:R:H77            100           8.62            Yes            Yes
          17       R:R:E403        R:R:R78            100           6.98            Yes            Yes
          18        R:R:E73        R:R:H77            100          11.08            Yes            Yes
          19        R:R:E73        R:R:K72            100            5.4            Yes            Yes
          20        R:R:E80       R:R:F348            100              7            Yes            Yes
          21        R:R:E80       R:R:F362            100           8.16            Yes            Yes
          22        R:R:E80       R:R:N356            100           5.26            Yes             No
          23        R:R:E80       R:R:R351            100           4.65            Yes            Yes
          24        R:R:E80       R:R:Y347            100           7.86            Yes             No
          25       R:R:F348       R:R:F365            100           4.29            Yes            Yes
          26       R:R:F348        R:R:H77            100           7.92            Yes            Yes
          27       R:R:F348       R:R:Y400            100           6.19            Yes             No
          28       R:R:F362       R:R:F365            100           8.57            Yes            Yes
          29       R:R:F362       R:R:N356            100          12.08            Yes             No
          30       R:R:F362       R:R:N359            100           4.83            Yes            Yes
          31       R:R:F365        R:R:K72            100           9.93            Yes            Yes
          32       R:R:F365       R:R:N369            100          15.71            Yes            Yes
          33       R:R:F370       R:R:N369            100           7.25            Yes            Yes
          34        R:R:F55       R:R:I105            100           5.02            Yes             No
          35        R:R:F55        R:R:M82            100           4.98            Yes             No
          36        R:R:F55       R:R:Y179            100          10.32            Yes            Yes
          37        R:R:H58        R:R:V57            100           4.15            Yes            Yes
          38        R:R:H77       R:R:Y400            100           4.36            Yes             No
          39       R:R:I105        R:R:I43            100           5.89             No             No
          40       R:R:I105        R:R:M82            100           4.37             No             No
          41        R:R:I43       R:R:N359            100            8.5             No            Yes
          42        R:R:I43       R:R:W361            100            4.7             No            Yes
          43       R:R:K405        R:R:R78            100            9.9            Yes            Yes
          44        R:R:K72       R:R:N369            100          11.19            Yes            Yes
          45        R:R:K74        R:R:P56            100           8.36            Yes             No
          46        R:R:K74        R:R:R78            100            9.9            Yes            Yes
          47        R:R:K74       R:R:S157            100           4.59            Yes            Yes
          48       R:R:N356       R:R:R351            100          14.46             No            Yes
          49       R:R:N359       R:R:W361            100           6.78            Yes            Yes
          50        R:R:P56       R:R:S157            100           7.13             No            Yes
          51       R:R:R351       R:R:Y347            100          20.58            Yes             No
          52        R:R:R78       R:R:S157            100           9.22            Yes            Yes
          53        R:R:R78       R:R:Y179            100           9.26            Yes            Yes
          54       R:R:S157       R:R:Y179            100           7.63            Yes            Yes
          55       R:R:S159       R:R:Y230            100           6.36            Yes            Yes
          56        R:R:V57       R:R:W361            100           9.81            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 9
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C109       S:S:D107            100           6.22            Yes            Yes
           2       S:S:C109        S:S:H58            100           4.42            Yes            Yes
           3       S:S:D107        S:S:H58            100           8.82            Yes            Yes
           4       S:S:D107        S:S:V57            100          10.22            Yes             No
           5       S:S:D107       S:S:W361            100           4.47            Yes            Yes
           6       S:S:E392       S:S:F370            100          19.82            Yes            Yes
           7       S:S:E392       S:S:W366            100          14.17            Yes            Yes
           8        S:S:E80       S:S:F362            100              7             No            Yes
           9        S:S:E80       S:S:N359            100           7.89             No            Yes
          10       S:S:F362       S:S:N359            100           7.25            Yes            Yes
          11       S:S:F362       S:S:W366            100           5.01            Yes            Yes
          12       S:S:F370       S:S:W366            100          10.02            Yes            Yes
          13        S:S:H58        S:S:V57            100           6.92            Yes             No
          14        S:S:H58       S:S:W361            100           4.23            Yes            Yes
          15        S:S:I43       S:S:N359            100           4.25             No            Yes
          16        S:S:I43       S:S:W361            100           5.87             No            Yes
          17       S:S:N359       S:S:W361            100           4.52            Yes            Yes
          18        S:S:V57       S:S:W361            100          18.39             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 7
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.636364
HL/N Ratio : 0.9375
HL/L Ratio : 0.9375
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F306       R:R:H305            100           9.05            Yes            Yes
           2       R:R:F306       R:R:L272            100           9.74            Yes            Yes
           3       R:R:F306       R:R:Q302            100           4.68            Yes             No
           4       R:R:F306       R:R:V281            100           5.24            Yes            Yes
           5       R:R:F306       R:R:W308            100          14.03            Yes            Yes
           6       R:R:H305       R:R:Q302            100          14.84            Yes             No
           7       R:R:L272       R:R:S222            100            4.5            Yes             No
           8       R:R:L272       R:R:V281            100           4.47            Yes            Yes
           9       R:R:L294       R:R:L324            100            8.3            Yes             No
          10       R:R:L294       R:R:V327            100           8.94            Yes            Yes
          11       R:R:L294       R:R:W308            100           7.97            Yes            Yes
          12       R:R:L324       R:R:R298            100           4.86             No             No
          13       R:R:L324       R:R:V327            100           4.47             No            Yes
          14       R:R:R298       R:R:V327            100          14.38             No            Yes
          15       R:R:S222       R:R:V281            100           4.85             No            Yes
          16       R:R:V281       R:R:W308            100            4.9            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 17
Nodes      : 10
Hubs       : 8
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.7
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         M:M:?1       S:S:A180            100           5.36            Yes             No
           2         M:M:?1       S:S:K405            100           7.19            Yes            Yes
           3         M:M:?1        S:S:K74            100          10.79            Yes            Yes
           4         M:M:?1        S:S:R78            100          10.33            Yes            Yes
           5       S:S:A180       S:S:K405            100           6.42             No            Yes
           6       S:S:A180        S:S:R78            100           4.15             No            Yes
           7       S:S:D202       S:S:Q205            100          13.05            Yes            Yes
           8       S:S:D202       S:S:T182            100          10.12            Yes             No
           9       S:S:D312       S:S:K405            100          11.06            Yes            Yes
          10       S:S:D312       S:S:Q205            100          11.75            Yes            Yes
          11       S:S:D312       S:S:T182            100           7.23            Yes             No
          12       S:S:E403       S:S:K405            100            8.1            Yes            Yes
          13       S:S:E403        S:S:K74            100            8.1            Yes            Yes
          14       S:S:E403        S:S:R78            100          13.96            Yes            Yes
          15       S:S:K405        S:S:R78            100            9.9            Yes            Yes
          16        S:S:K74        S:S:R78            100          14.85            Yes            Yes
          17       S:S:Q205       S:S:T182            100           5.67            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.636364
HL/L Ratio : 0.636364
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D185       S:S:I163            100            4.2            Yes             No
           2       S:S:D185       S:S:L186            100           5.43            Yes             No
           3       S:S:D470       S:S:R197            100          10.72             No             No
           4       S:S:D470       S:S:S187            100           8.83             No             No
           5       S:S:F195       S:S:L186            100           13.4            Yes             No
           6       S:S:F195       S:S:Q176            100            8.2            Yes            Yes
           7       S:S:F195       S:S:R197            100          12.83            Yes             No
           8       S:S:F195       S:S:S162            100           6.61            Yes             No
           9       S:S:I163       S:S:L186            100           5.71             No             No
          10       S:S:Q176       S:S:S162            100           4.33            Yes             No
          11       S:S:R197       S:S:S187            100           6.59             No             No

Comm       : 6
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.636364
HL/L Ratio : 0.636364
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I796       R:R:Y792            100           13.3             No             No
           2       R:R:I796       S:S:L828            100           4.28             No             No
           3       R:R:Y792       S:S:L828            100           5.86             No             No
           4       S:S:F801       S:S:S825            100           7.93            Yes             No
           5       S:S:F801       S:S:W798            100          10.02            Yes            Yes
           6       S:S:I804       S:S:T821            100           9.12             No             No
           7       S:S:I804         X:X:?1            100           5.32             No            Yes
           8       S:S:L828         X:X:?1              0           4.13             No            Yes
           9       S:S:S825       S:S:W798            100           4.94             No            Yes
          10       S:S:S825         X:X:?1            100           6.72             No            Yes
          11       S:S:T821         X:X:?1            100            4.4             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 7
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.875
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D211       R:R:Q207            100           7.83             No            Yes
           2       R:R:D211       R:R:W495            100           7.82             No            Yes
           3       R:R:D312       R:R:P336            100           9.66            Yes            Yes
           4       R:R:D312       R:R:Q205            100           7.83            Yes            Yes
           5       R:R:D312       R:R:Y475            100            4.6            Yes            Yes
           6       R:R:P200       R:R:P336            100           7.79            Yes            Yes
           7       R:R:P200       R:R:Y475            100          12.52            Yes            Yes
           8       R:R:P336       R:R:Y475            100           9.74            Yes            Yes
           9       R:R:Q205       R:R:Y475            100           9.02            Yes            Yes
          10       R:R:Q207       R:R:W495            100           5.48            Yes            Yes
          11       R:R:W495       R:R:Y475            100           6.75            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I694       R:R:P691            100           5.08             No            Yes
           2       R:R:I694       R:R:R679            100           5.01             No            Yes
           3       R:R:L625       R:R:T672            100           4.42             No            Yes
           4       R:R:L625       R:R:T703            100           4.42             No            Yes
           5       R:R:P691       R:R:R679            100           5.76            Yes            Yes
           6       R:R:Q699       R:R:R676            100          23.36             No             No
           7       R:R:Q699       R:R:R679            100           7.01             No            Yes
           8       R:R:Q699       R:R:T672            100           4.25             No            Yes
           9       R:R:R676       R:R:R679            100           4.26             No            Yes
          10       R:R:T672       R:R:T703            100           6.28            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F307       R:R:P516            100           7.22            Yes            Yes
           2       R:R:F307       R:R:W218            100           6.01            Yes            Yes
           3       R:R:F307       R:R:W508            100           8.02            Yes            Yes
           4       R:R:I492       R:R:M506            100           7.29            Yes             No
           5       R:R:I492       R:R:Q479            100           8.23            Yes            Yes
           6       R:R:M506       R:R:Q479            100            6.8             No            Yes
           7       R:R:P516       R:R:W218            100           6.76            Yes            Yes
           8       R:R:P516       R:R:W508            100          16.21            Yes            Yes
           9       R:R:Q479       R:R:W508            100          14.24            Yes            Yes
          10       R:R:W218       R:R:W508            100           5.62            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F609       R:R:S626            100           5.28             No             No
           2       R:R:F609       R:R:T608            100           5.19             No             No
           3       R:R:F609       R:R:Y838            100           9.28             No            Yes
           4       R:R:L846       R:R:T608            100           4.42            Yes             No
           5       R:R:L846       R:R:V842            100           4.47            Yes             No
           6       R:R:S626       R:R:Y838            100           5.09             No            Yes
           7       R:R:T608       R:R:V842            100          12.69             No             No

Comm       : 11
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D211       S:S:Q207            100           7.83             No            Yes
           2       S:S:D211       S:S:W495            100            6.7             No            Yes
           3       S:S:I212       S:S:L499            100           7.14             No            Yes
           4       S:S:I212       S:S:L501            100           5.71             No            Yes
           5       S:S:L499       S:S:L501            100           4.15            Yes            Yes
           6       S:S:L499       S:S:W495            100           6.83            Yes            Yes
           7       S:S:Q207       S:S:W495            100           4.38            Yes            Yes

Comm       : 12
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:I680       S:S:I694            100           8.83             No             No
           2       S:S:I680       S:S:R676            100           7.52             No             No
           3       S:S:I694       S:S:R676            100          13.78             No             No
           4       S:S:L625       S:S:Q699            100           6.65             No            Yes
           5       S:S:L625       S:S:T672            100           4.42             No            Yes
           6       S:S:Q699       S:S:R676            100          11.68            Yes             No
           7       S:S:Q699       S:S:T672            100            8.5            Yes            Yes

Comm       : 13
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A81       R:R:F344            100           4.16             No             No
           2        R:R:A81       R:R:V406            100           5.09             No             No
           3       R:R:F344       R:R:Q402            100           9.37             No            Yes
           4       R:R:F344       R:R:V406            100          14.42             No             No
           5       R:R:Q402       R:R:V406            100            4.3            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I168       R:R:N167            100           5.66             No             No
           2       R:R:I168       S:S:L116            100           5.71             No            Yes
           3       R:R:N167       S:S:L116            100           5.49             No            Yes
           4       R:R:N167       S:S:M164            100          11.22             No            Yes
           5       S:S:L116       S:S:M164            100           4.24            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        S:S:F55       S:S:I105            100           6.28            Yes             No
           2        S:S:F55        S:S:L79            100           7.31            Yes             No
           3        S:S:F55        S:S:M82            100           4.98            Yes            Yes
           4       S:S:I105        S:S:L79            100           8.56             No             No
           5       S:S:I105        S:S:M82            100           5.83             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:D563       S:S:D728            100           5.32             No             No
           2       S:S:D563       S:S:D731            100           7.98             No            Yes
           3       S:S:D563       S:S:I576            100           11.2             No            Yes
           4       S:S:D728       S:S:D731            100          10.65             No            Yes
           5       S:S:D731       S:S:I576            100           11.2            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F122        R:R:G52            100           4.52            Yes             No
           2       R:R:F122       R:R:V153            100           7.87            Yes             No
           3        R:R:G52       R:R:V153            100           5.52             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F195       R:R:L186            100          21.92            Yes            Yes
           2       R:R:F195       R:R:S162            100           5.28            Yes             No
           3       R:R:L186       R:R:S162            100            4.5            Yes             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D470       R:R:N468            100          14.81            Yes            Yes
           2       R:R:D470       R:R:S187            100           8.83            Yes             No
           3       R:R:N468       R:R:S187            100           4.47            Yes             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D289       R:R:F265            100           4.78            Yes            Yes
           2       R:R:D289       R:R:R292            100           4.76            Yes            Yes
           3       R:R:F265       R:R:R292            100           17.1            Yes            Yes

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V321       R:R:Y480            100           8.83             No             No
           2       R:R:V321       R:R:Y489            100           5.05             No            Yes
           3       R:R:Y480       R:R:Y489            100          18.86             No            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C428       R:R:C435            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C428       R:R:H424            100           7.37            Yes             No
           3       R:R:C435       R:R:H424            100           4.42             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A215       R:R:L499              0           1.58             No             No
           2       R:R:A215       R:R:L501              0           1.58             No             No
           3       R:R:L499       R:R:L501            100           4.15             No             No

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C524       R:R:C542            100           5.46             No             No
           2       R:R:C524       R:R:R529            100           5.57             No            Yes
           3       R:R:C542       R:R:R529            100           9.75             No            Yes

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L735       R:R:R733            100           7.29            Yes             No
           2       R:R:L735       R:R:R741            100            8.5            Yes            Yes
           3       R:R:R733       R:R:R741            100          13.86             No            Yes

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D563       R:R:M564            100           5.54             No            Yes
           2       R:R:D563       R:R:P575            100           9.66             No             No
           3       R:R:M564       R:R:P575            100          15.09            Yes             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F658       R:R:L642            100           4.87            Yes             No
           2       R:R:F658       R:R:L654            100          12.18            Yes             No
           3       R:R:L642       R:R:L654            100          13.84             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q710       R:R:S664            100          10.11             No             No
           2       R:R:Q710       R:R:Y759            100           9.02             No            Yes
           3       R:R:S664       R:R:Y759            100           5.09             No            Yes

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F681       R:R:P778            100           4.33            Yes             No
           2       R:R:F681       R:R:V777            100          13.11            Yes             No
           3       R:R:P778       R:R:V777            100            5.3             No             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D721       R:R:D747            100           5.32            Yes             No
           2       R:R:D721       R:R:H724            100           8.82            Yes             No
           3       R:R:D747       R:R:H724            100          21.43             No             No

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F789       S:S:F789            100          13.93             No             No
           2       R:R:F789       S:S:M836            100           6.22             No             No
           3       S:S:F789       S:S:M836            100           6.22             No             No

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S811       R:R:T808              0            3.2             No             No
           2       R:R:S811       S:S:S811              0           3.26             No             No
           3       R:R:T808       S:S:S811              0            3.2             No             No

Comm       : 33
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:R149       S:S:V151            100           5.23             No            Yes
           2       S:S:R149       S:S:V441            100           9.15             No             No
           3       S:S:V151       S:S:V441            100           6.41            Yes             No

Comm       : 34
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L272       S:S:S222            100            4.5             No             No
           2       S:S:L272       S:S:V281            100           4.47             No             No
           3       S:S:S222       S:S:V281            100           8.08             No             No

Comm       : 35
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:F265       S:S:P260            100           7.22            Yes             No
           2       S:S:F265       S:S:R292            100          22.45            Yes             No
           3       S:S:P260       S:S:R292            100          12.97             No             No

Comm       : 36
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:E325       S:S:E329            100          21.57             No            Yes
           2       S:S:E325       S:S:W508            100           5.45             No             No
           3       S:S:E329       S:S:W508            100           9.81            Yes             No

Comm       : 37
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:V321       S:S:Y480            100          17.66             No             No
           2       S:S:V321       S:S:Y489            100           5.05             No            Yes
           3       S:S:Y480       S:S:Y489            100           7.94             No            Yes

Comm       : 38
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C524       S:S:C542            100           7.28             No             No
           2       S:S:C524       S:S:Q525              0           1.53             No            Yes
           3       S:S:C542       S:S:Q525              0           1.53             No            Yes

Comm       : 39
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C545       S:S:C557            100           7.28             No             No
           2       S:S:C545       S:S:Q549            100           4.58             No            Yes
           3       S:S:C557       S:S:Q549            100            6.1             No            Yes

Comm       : 40
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:C560       S:S:C573            100           7.28            Yes             No
           2       S:S:C560       S:S:Y550            100           6.72            Yes            Yes
           3       S:S:C573       S:S:Y550            100          10.75             No            Yes

Comm       : 41
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:G572       S:S:T567              0           1.82             No             No
           2       S:S:G572       S:S:T571              0           1.82             No             No
           3       S:S:T567       S:S:T571              0           3.14             No             No

Comm       : 42
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       S:S:L630       S:S:V605            100           5.96             No             No
           2       S:S:L630       S:S:Y838            100          11.72             No            Yes
           3       S:S:V605       S:S:Y838            100           7.57             No            Yes

