Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A242       R:R:S494            100           3.42             No             No
           2       R:R:A242       R:R:T217            100           5.03             No            Yes
           3       R:R:I492       R:R:L427            100           5.71             No             No
           4       R:R:I492       R:R:P493            100           3.39             No            Yes
           5       R:R:L427       R:R:P493            100           4.93             No            Yes
           6       R:R:P493       R:R:Y241            100           8.34            Yes            Yes
           7       R:R:P493       R:R:Y428            100           5.56            Yes            Yes
           8       R:R:S494       R:R:T217            100           7.99             No            Yes
           9       R:R:S494       R:R:Y241            100           5.09             No            Yes
          10       R:R:Y241       R:R:Y428            100           9.93            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F240       R:R:H332            100           3.39            Yes             No
           2       R:R:F240       R:R:W303            100          22.05            Yes            Yes
           3       R:R:H332       R:R:W303            100           8.46             No            Yes
           4       R:R:H332       R:R:W336            100           7.41             No             No
           5       R:R:I306       R:R:P237            100           3.39             No             No
           6       R:R:I306       R:R:W303            100           7.05             No            Yes
           7       R:R:P237       R:R:W303            100            5.4             No            Yes
           8       R:R:W303       R:R:W336            100          14.06            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D355       R:R:I357            100            5.6            Yes            Yes
           2       R:R:D355       R:R:N356            100           4.04            Yes            Yes
           3       R:R:D355       R:R:Y484            100          11.49            Yes             No
           4       R:R:I357       R:R:N356            100            8.5            Yes            Yes
           5       R:R:I357       R:R:Y484            100           6.04            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F290       R:R:L346            100           6.09            Yes            Yes
           2       R:R:F290       R:R:V363            100           5.24            Yes            Yes
           3       R:R:F290       R:R:Y294            100           8.25            Yes            Yes
           4       R:R:L346       R:R:V363            100           7.45            Yes            Yes
           5       R:R:L346       R:R:Y294            100           5.86            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E168       R:R:L169            100           10.6             No             No
           2       R:R:E168       R:R:P166            100           6.29             No             No
           3       R:R:L169       R:R:P166            100           6.57             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E198       R:R:R195            100           8.14             No             No
           2       R:R:E198       R:R:R196            100           5.82             No             No
           3       R:R:R195       R:R:R196            100            6.4             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C213       R:R:L214            100           4.76             No             No
           2       R:R:C213       R:R:S249            100           3.44             No             No
           3       R:R:L214       R:R:S249            100           6.01             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C286       R:R:C361            100           7.28             No             No
           2       R:R:C286       R:R:G354              0           1.96             No             No
           3       R:R:C361       R:R:G354              0           1.96             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L371       R:R:V375            100           5.96            Yes             No
           2       R:R:L371       R:R:Y439            100           3.52            Yes            Yes
           3       R:R:V375       R:R:Y439            100           3.79             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I404       R:R:P405            100           3.39            Yes             No
           2       R:R:I404       R:R:Q411            100           8.23            Yes            Yes
           3       R:R:P405       R:R:Q411            100          20.53             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C458       R:R:C465            100           7.28             No             No
           2       R:R:C458       R:R:R459              0           2.79             No             No
           3       R:R:C465       R:R:R459              0           2.79             No             No

