Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.636364
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F180       R:R:F276            100           8.57             No            Yes
           2       R:R:F180       R:R:L280            100           3.65             No            Yes
           3       R:R:F193       R:R:F276            100           4.29            Yes            Yes
           4       R:R:F193       R:R:L280            100           2.44            Yes            Yes
           5       R:R:F193       R:R:R251            100           3.21            Yes            Yes
           6       R:R:F255       R:R:L194            100           2.44             No            Yes
           7       R:R:F255       R:R:R251            100           5.34             No            Yes
           8       R:R:F255         W:W:?1            100          15.96             No            Yes
           9       R:R:F276       R:R:L280            100           6.09            Yes            Yes
          10       R:R:F276       R:R:R251            100           13.9            Yes            Yes
          11       R:R:I182       R:R:L258            100           4.28            Yes             No
          12       R:R:I182       R:R:Y269            100           6.04            Yes             No
          13       R:R:L194         W:W:?1            100           5.04            Yes            Yes
          14       R:R:L258       R:R:Y269            100           7.03             No             No
          15       R:R:L258         W:W:?1            100           8.06             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F52        R:R:L56            100           3.65            Yes            Yes
           2        R:R:F52        R:R:L66            100           2.44            Yes             No
           3        R:R:F52        R:R:R63            100           4.28            Yes             No
           4        R:R:F52       R:R:Y295            100           8.25            Yes            Yes
           5        R:R:L56        R:R:R63            100           4.86            Yes             No
           6        R:R:L66       R:R:V121            100           2.98             No             No
           7        R:R:L66       R:R:Y295            100           3.52             No            Yes
           8       R:R:R125       R:R:V121            100           6.54             No             No
           9       R:R:R125       R:R:Y294            100           4.12             No            Yes
          10       R:R:V121       R:R:Y294            100           3.79             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127       R:R:H131            100           3.39            Yes            Yes
           2       R:R:F127       R:R:H134            100           3.39            Yes             No
           3       R:R:F127       R:R:L136            100           3.65            Yes             No
           4       R:R:F206       R:R:R210            100           7.48             No            Yes
           5       R:R:F206       R:R:Y126            100           4.13             No            Yes
           6       R:R:H131       R:R:V130            100           5.54            Yes            Yes
           7       R:R:H131       R:R:Y126            100           4.36            Yes            Yes
           8       R:R:H134       R:R:L136            100           2.57             No             No
           9       R:R:R210       R:R:V130            100           2.62            Yes            Yes
          10       R:R:R210       R:R:Y126            100           8.23            Yes            Yes
          11       R:R:V130       R:R:Y126            100          13.88            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100       R:R:C177            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C100       R:R:M167            100           3.24            Yes            Yes
           3       R:R:C100       R:R:P168            100           7.53            Yes             No
           4       R:R:C177       R:R:L104            100           4.76             No             No
           5       R:R:C177       R:R:M167            100           4.86             No            Yes
           6       R:R:L104       R:R:M167            100           4.24             No            Yes
           7       R:R:M167       R:R:P168            100           3.35            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E12       R:R:L176            100           3.98            Yes            Yes
           2        R:R:E12       R:R:N171            100           5.26            Yes            Yes
           3        R:R:E12        R:R:V20            100           2.85            Yes             No
           4       R:R:L176       R:R:N171            100           2.75            Yes            Yes
           5       R:R:L176        R:R:V20            100           4.47            Yes             No
           6       R:R:N171        R:R:V20            100           2.96            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F197       R:R:F240            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F197       R:R:F244            100           4.29            Yes            Yes
           3       R:R:F197       R:R:L201            100           4.87            Yes            Yes
           4       R:R:F240       R:R:F244            100           4.29            Yes            Yes
           5       R:R:F240       R:R:L201            100           2.44            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D221       R:R:I230            100            4.2             No             No
           2       R:R:D221       R:R:R216            100          10.72             No             No
           3       R:R:I212       R:R:I230            100           7.36            Yes             No
           4       R:R:I212       R:R:R216            100           2.51            Yes             No
           5       R:R:I230       R:R:R216            100           2.51             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C19       R:R:C266            100           7.28             No             No
           2        R:R:C19        R:R:F21            100           2.79             No            Yes
           3       R:R:C266        R:R:F21            100           2.79             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F277        R:R:W91            100           6.01             No             No
           2       R:R:F277        R:R:Y87            100           3.09             No            Yes
           3        R:R:W91        R:R:Y87            100           9.65             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E37       R:R:S281            100           5.75            Yes             No
           2        R:R:E37        R:R:V33            100           2.85            Yes             No
           3       R:R:S281        R:R:V33            100           4.85             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F38        R:R:I77            100           2.51            Yes             No
           2        R:R:F38        R:R:L42            100           2.44            Yes             No
           3        R:R:I77        R:R:L42            100           2.85             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117        R:R:N68            100          13.29            Yes            Yes
           2       R:R:F117       R:R:W152            100           9.02            Yes             No
           3        R:R:N68       R:R:W152            100           5.65            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F105       R:R:M109            100           3.73             No            Yes
           2       R:R:F105       R:R:T159            100           6.49             No             No
           3       R:R:M109       R:R:T159            100           9.03            Yes             No

