Comm       : 1
Links      : 27
Nodes      : 19
Hubs       : 10
HLinks     : 23
L/N Ratio  : 1.42105
H/N Ratio  : 0.526316
HL/N Ratio : 0.851852
HL/L Ratio : 0.851852
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:F22        L:L:L26            100           7.31            Yes             No
           2        L:L:F22        L:L:W25            100           4.01            Yes             No
           3        L:L:F22       R:R:W214            100          11.02            Yes            Yes
           4        L:L:L26        L:L:W25            100           6.83             No             No
           5        L:L:L26        R:R:W39            100          13.67             No            Yes
           6        L:L:M27        R:R:L89            100           4.24             No            Yes
           7        L:L:M27        R:R:Y88            100           7.18             No            Yes
           8        L:L:W25       R:R:W214            100          23.43             No            Yes
           9        R:R:D67        R:R:E68            100            3.9             No            Yes
          10        R:R:D67        R:R:Y69            100           3.45             No             No
          11        R:R:E34        R:R:K38            100            8.1             No            Yes
          12        R:R:E34        R:R:T35            100           4.23             No            Yes
          13        R:R:E41        R:R:W87            100           5.45             No             No
          14        R:R:E41        R:R:Y42            100           4.49             No            Yes
          15        R:R:E68        R:R:R43            100           5.82            Yes            Yes
          16        R:R:E68        R:R:W39            100           7.63            Yes            Yes
          17        R:R:E68        R:R:Y69            100           3.37            Yes             No
          18        R:R:K38        R:R:T35            100           6.01            Yes            Yes
          19        R:R:K38        R:R:Y88            100           9.55            Yes            Yes
          20        R:R:L89        R:R:Y88            100          11.72            Yes            Yes
          21        R:R:Q45        R:R:W87            100           7.67             No             No
          22        R:R:Q45        R:R:Y42            100          10.15             No            Yes
          23        R:R:R43        R:R:W39            100          14.99            Yes            Yes
          24        R:R:R43        R:R:Y42            100           4.12            Yes            Yes
          25        R:R:W39        R:R:Y88            100           4.82            Yes            Yes
          26        R:R:W87        R:R:Y42            100          19.29             No            Yes
          27        R:R:Y42        R:R:Y88            100          15.89            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 6
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F6       R:R:L144            100           4.87            Yes             No
           2         L:L:F6       R:R:L388            100           4.87            Yes            Yes
           3         L:L:F6       R:R:Y148            100           8.25            Yes            Yes
           4         L:L:Q3       R:R:L388            100           3.99            Yes            Yes
           5         L:L:Q3       R:R:V194            100           5.73            Yes             No
           6         L:L:Q3       R:R:Y148            100           5.64            Yes            Yes
           7         L:L:Q3       R:R:Y152            100           3.38            Yes            Yes
           8       R:R:D198       R:R:Y145            100          10.34             No             No
           9       R:R:D198       R:R:Y148            100           8.05             No            Yes
          10       R:R:F393       R:R:G151            100           9.03             No            Yes
          11       R:R:F393       R:R:S392            100           5.28             No             No
          12       R:R:G151       R:R:S392            100           3.71            Yes             No
          13       R:R:L144       R:R:L388            100           4.15             No            Yes
          14       R:R:L388       R:R:Y148            100           8.21            Yes            Yes
          15       R:R:S392       R:R:Y152            100           6.36             No            Yes
          16       R:R:V194       R:R:Y152            100          10.09             No            Yes
          17       R:R:Y145       R:R:Y148            100           4.96             No            Yes
          18       R:R:Y148       R:R:Y152            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:S11       R:R:R299            100           9.22             No            Yes
           2        L:L:S11       R:R:T298            100            6.4             No             No
           3       R:R:C226       R:R:C296            100           7.28             No             No
           4       R:R:C226       R:R:M204            100           3.24             No            Yes
           5       R:R:C296       R:R:M204            100           6.48             No            Yes
           6       R:R:M204       R:R:Q221            100            6.8            Yes             No
           7       R:R:M204       R:R:Y205            100           9.58            Yes            Yes
           8       R:R:Q221       R:R:Y205            100           3.38             No            Yes
           9       R:R:R299       R:R:T298            100           5.17            Yes             No
          10       R:R:R299       R:R:Y205            100           3.09            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:H1       R:R:Q234            100           6.18            Yes            Yes
           2         L:L:H1       R:R:W306            100           7.41            Yes            Yes
           3       R:R:E373       R:R:R310            100           5.82            Yes            Yes
           4       R:R:E373       R:R:W306            100           6.54            Yes            Yes
           5       R:R:I309       R:R:Q234            100           6.86             No            Yes
           6       R:R:I309       R:R:W284            100          12.92             No            Yes
           7       R:R:Q234       R:R:W284            100          12.05            Yes            Yes
           8       R:R:Q234       R:R:W306            100           4.38            Yes            Yes
           9       R:R:R310       R:R:W306            100          17.99            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E364       R:R:H363            100           7.39            Yes            Yes
           2       R:R:E364       R:R:I317            100           6.83            Yes             No
           3       R:R:E364       R:R:Y241            100           10.1            Yes            Yes
           4       R:R:G361       R:R:H363            100           3.18             No            Yes
           5       R:R:G361       R:R:Q394            100           3.29             No            Yes
           6       R:R:H363       R:R:Q394            100          11.13            Yes            Yes
           7       R:R:I317       R:R:Y241            100           4.84             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F280       R:R:P312            100          18.78             No             No
           2       R:R:F280       R:R:Y242            100           7.22             No            Yes
           3       R:R:P277       R:R:V276            100           3.53             No             No
           4       R:R:P277       R:R:Y242            100           6.95             No            Yes
           5       R:R:P312       R:R:Y242            100           4.17             No            Yes
           6       R:R:V276       R:R:Y242            100           7.57             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C174       R:R:N177            100           4.72             No            Yes
           2       R:R:C174       R:R:R176            100           5.57             No            Yes
           3       R:R:H180       R:R:N177            100           3.83            Yes            Yes
           4       R:R:H180       R:R:R176            100           3.39            Yes            Yes
           5       R:R:N177       R:R:R176            100           6.03            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D293       R:R:R227            100          10.72             No             No
           2       R:R:D293       R:R:W297            100            6.7             No            Yes
           3       R:R:D293       R:R:Y289            100           8.05             No            Yes
           4       R:R:R227       R:R:W297            100          18.99             No            Yes
           5       R:R:W297       R:R:Y289            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D74        R:R:F61            100           5.97            Yes             No
           2        R:R:D74        R:R:N63            100          14.81            Yes             No
           3        R:R:F61        R:R:N63            100           7.25             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R102       R:R:V100            100          15.69             No             No
           2       R:R:R102        R:R:V83            100           6.54             No             No
           3       R:R:V100        R:R:V83            100           3.21             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D122       R:R:E125            100          12.99             No             No
           2       R:R:D122       R:R:Y101            100          11.49             No            Yes
           3       R:R:E125       R:R:Y101            100          11.22             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N182       R:R:W243            100          15.82             No            Yes
           2       R:R:N182       R:R:W274            100           5.65             No            Yes
           3       R:R:W243       R:R:W274            100           25.3            Yes            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C236       R:R:L232            100           3.17             No             No
           2       R:R:C236       R:R:S193            100           5.16             No             No
           3       R:R:L232       R:R:S193            100            4.5             No             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:T253       R:R:Y250            100           3.75             No            Yes
           2       R:R:T253       R:R:Y269            100           4.99             No            Yes
           3       R:R:Y250       R:R:Y269            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E292       R:R:E294            100          13.95             No             No
           2       R:R:E292       R:R:S301            100           5.75             No             No
           3       R:R:E294       R:R:S301            100           8.62             No             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D344       R:R:K342            100          13.83             No             No
           2       R:R:D344       R:R:M340            100           5.54             No             No
           3       R:R:K342       R:R:M340            100           4.32             No             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E418       R:R:R421            100            9.3             No             No
           2       R:R:E418       R:R:W417            100           5.45             No             No
           3       R:R:R421       R:R:W417            100              7             No             No

