Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.846154
HL/L Ratio : 0.846154
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C43        R:R:C67            100           7.28             No            Yes
           2        R:R:C43        R:R:N46              0           1.57             No             No
           3        R:R:C43        R:R:Y39            100           9.41             No            Yes
           4        R:R:C67        R:R:N46              0           1.57            Yes             No
           5        R:R:C67        R:R:Y39            100           6.72            Yes            Yes
           6       R:R:D209        R:R:K37            100            8.3             No             No
           7       R:R:D209        R:R:W36            100           4.47             No            Yes
           8        R:R:K37        R:R:W36            100           11.6             No            Yes
           9        R:R:P82        R:R:Y65            100           9.74            Yes            Yes
          10        R:R:P82        R:R:Y84            100          12.52            Yes            Yes
          11        R:R:W36        R:R:Y84            100          15.43            Yes            Yes
          12        R:R:Y39        R:R:Y84            100           6.95            Yes            Yes
          13        R:R:Y65        R:R:Y84            100           3.97            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        L:L:K10            100          14.68            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:Q142            100          25.19            Yes            Yes
           3        L:L:K10       R:R:Q142            100           6.78             No            Yes
           4         L:L:Q3       R:R:V191            100          11.46            Yes             No
           5         L:L:Q3       R:R:Y145            100           5.64            Yes            Yes
           6         L:L:Q3       R:R:Y149            100          10.15            Yes            Yes
           7       R:R:D195       R:R:Q142            100           3.92             No            Yes
           8       R:R:D195       R:R:Y145            100          11.49             No            Yes
           9       R:R:Q142       R:R:Y145            100          14.65            Yes            Yes
          10       R:R:V191       R:R:Y149            100          10.09             No            Yes
          11       R:R:Y145       R:R:Y149            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100        R:R:C58            100           7.28             No             No
           2       R:R:C100       R:R:W106            100          16.98             No            Yes
           3        R:R:C58       R:R:W106            100           6.53             No            Yes
           4        R:R:D63        R:R:K98            100           4.15             No            Yes
           5        R:R:D63        R:R:W68            100           4.47             No            Yes
           6        R:R:K98       R:R:W106            100          15.08            Yes            Yes
           7        R:R:K98        R:R:W68            100           11.6            Yes            Yes
           8       R:R:Q105       R:R:R108            100           8.18             No            Yes
           9       R:R:Q105       R:R:W106            100           4.38             No            Yes
          10       R:R:R108       R:R:W106            100              5            Yes            Yes
          11       R:R:W106        R:R:W68            100            7.5            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F264       R:R:L268            100           6.09             No             No
           2       R:R:F264       R:R:N179            100           4.83             No             No
           3       R:R:L268       R:R:N179            100           4.12             No             No
           4       R:R:N179       R:R:W241            100          14.69             No            Yes
           5       R:R:S183       R:R:W241            100           4.94             No            Yes
           6       R:R:S183       R:R:W272            100           3.71             No             No
           7       R:R:W241       R:R:W272            100          24.37            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:T5       R:R:D370            100           7.23             No             No
           2         L:L:T5       R:R:R378            100           5.17             No             No
           3       R:R:D370       R:R:R378            100          10.72             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R20       R:R:I128            100           3.76             No            Yes
           2        L:L:R20       R:R:M123            100           8.69             No            Yes
           3       R:R:I128       R:R:M123            100           5.83            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D117       R:R:Q120            100           7.83             No             No
           2       R:R:D117       R:R:S119            100           4.42             No             No
           3       R:R:Q120       R:R:S119            100           8.66             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C171       R:R:N174            100            6.3             No             No
           2       R:R:C171       R:R:R173            100           4.18             No             No
           3       R:R:N174       R:R:R173            100           8.44             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L357       R:R:V396            100           5.96             No             No
           2       R:R:L357       R:R:Y400            100           5.86             No            Yes
           3       R:R:V396       R:R:Y400            100           3.79             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N291       R:R:R225            100          13.26             No             No
           2       R:R:N291       R:R:W295            100           4.52             No            Yes
           3       R:R:R225       R:R:W295            100          29.99             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L307       R:R:Q232            100           9.32             No             No
           2       R:R:L307       R:R:W282            100           5.69             No            Yes
           3       R:R:Q232       R:R:W282            100           9.86             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H361       R:R:I315            100           3.98            Yes            Yes
           2       R:R:H361       R:R:Y239            100            9.8            Yes             No
           3       R:R:I315       R:R:Y239            100           4.84            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I270       R:R:L243              0           1.43             No            Yes
           2       R:R:I270       R:R:L247              0           1.43             No             No
           3       R:R:L243       R:R:L247            100           6.92            Yes             No

