Comm       : 1
Links      : 47
Nodes      : 27
Hubs       : 20
HLinks     : 45
L/N Ratio  : 1.74074
H/N Ratio  : 0.740741
HL/N Ratio : 0.957447
HL/L Ratio : 0.957447
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:E16        R:R:M29            100           6.77            Yes            Yes
           2        L:L:E16       R:R:Q293            100           6.37            Yes            Yes
           3        L:L:E16       R:R:Y202            100           7.86            Yes            Yes
           4        L:L:E25        L:L:K28            100           4.05             No            Yes
           5        L:L:E25       R:R:Q122            100          11.47             No             No
           6        L:L:F23        L:L:L27            100           6.09            Yes            Yes
           7        L:L:F23        L:L:W26            100           4.01            Yes            Yes
           8        L:L:F23        R:R:M29            100           3.73            Yes            Yes
           9        L:L:F23       R:R:V212            100           5.24            Yes            Yes
          10        L:L:F23        R:R:W36            100           5.01            Yes            Yes
          11        L:L:K28       R:R:Q122            100           5.42            Yes             No
          12        L:L:K28        R:R:Y65            100          14.33            Yes            Yes
          13        L:L:L27        L:L:W26            100           9.11            Yes            Yes
          14        L:L:L27        R:R:W36            100          12.53            Yes            Yes
          15        L:L:L27        R:R:Y65            100           4.69            Yes            Yes
          16        L:L:W26       R:R:V212            100           3.68            Yes            Yes
          17        L:L:W26        R:R:W36            100           5.62            Yes            Yes
          18        R:R:D63        R:R:K98            100           4.15             No             No
          19        R:R:D63       R:R:R116            100          10.72             No            Yes
          20        R:R:F33        R:R:K37            100           8.69            Yes             No
          21        R:R:F33       R:R:L216            100          10.96            Yes            Yes
          22        R:R:F33        R:R:W36            100           4.01            Yes            Yes
          23       R:R:I206       R:R:Q204            100           8.23            Yes             No
          24       R:R:I206       R:R:V212            100           4.61            Yes            Yes
          25       R:R:I206       R:R:W215            100          16.44            Yes            Yes
          26        R:R:K37        R:R:W36            100          16.24             No            Yes
          27        R:R:K98       R:R:R116            100          11.14             No            Yes
          28       R:R:L216        R:R:M29            100           8.48            Yes            Yes
          29       R:R:L216       R:R:W215            100           3.42            Yes            Yes
          30        R:R:M29       R:R:Q293            100            6.8            Yes            Yes
          31        R:R:M29       R:R:W215            100           8.14            Yes            Yes
          32        R:R:P82        R:R:S66            100           3.56            Yes            Yes
          33        R:R:P82        R:R:Y39            100          11.13            Yes            Yes
          34        R:R:P82        R:R:Y84            100           4.17            Yes            Yes
          35       R:R:Q204       R:R:W215            100          14.24             No            Yes
          36       R:R:Q293       R:R:R201            100          11.68            Yes             No
          37       R:R:Q293       R:R:Y202            100           4.51            Yes            Yes
          38       R:R:R116        R:R:S66            100           5.27            Yes            Yes
          39       R:R:R116        R:R:Y65            100           9.26            Yes            Yes
          40       R:R:R201       R:R:W215            100              9             No            Yes
          41       R:R:R201       R:R:Y202            100           6.17             No            Yes
          42        R:R:S66        R:R:Y39            100           3.82            Yes            Yes
          43        R:R:S66        R:R:Y65            100          12.72            Yes            Yes
          44       R:R:W215       R:R:Y202            100           6.75            Yes            Yes
          45        R:R:W36        R:R:Y84            100           5.79            Yes            Yes
          46        R:R:Y39        R:R:Y84            100           9.93            Yes            Yes
          47        R:R:Y65        R:R:Y84            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 19
Nodes      : 13
Hubs       : 6
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.46154
H/N Ratio  : 0.461538
HL/N Ratio : 0.894737
HL/L Ratio : 0.894737
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D370       R:R:M301            100          15.25            Yes             No
           2       R:R:D370       R:R:R308            100           5.96            Yes            Yes
           3       R:R:D370       R:R:W304            100           3.35            Yes            Yes
           4       R:R:F312       R:R:R308            100           4.28             No            Yes
           5       R:R:F312       R:R:W305            100           6.01             No             No
           6       R:R:K286       R:R:W282            100          23.21             No            Yes
           7       R:R:K286       R:R:W295            100          26.69             No            Yes
           8       R:R:L307       R:R:Q232            100           7.99             No            Yes
           9       R:R:L307       R:R:W282            100           9.11             No            Yes
          10       R:R:L307       R:R:W304            100           4.56             No            Yes
          11       R:R:M301       R:R:R308            100            6.2             No            Yes
          12       R:R:M301       R:R:W304            100           4.65             No            Yes
          13       R:R:N291       R:R:R225            100           8.44             No             No
          14       R:R:N291       R:R:W295            100           6.78             No            Yes
          15       R:R:Q232       R:R:W282            100          10.95            Yes            Yes
          16       R:R:R225       R:R:W295            100          24.99             No            Yes
          17       R:R:R308       R:R:W304            100          17.99            Yes            Yes
          18       R:R:R308       R:R:W305            100          24.99            Yes             No
          19       R:R:W282       R:R:W295            100           3.75            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.9375
HL/L Ratio : 0.9375
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?2       R:R:Q142            100          16.38            Yes            Yes
           2         L:L:?2       R:R:R199            100          29.89            Yes             No
           3         L:L:F7       R:R:L386            100           9.74             No             No
           4         L:L:F7       R:R:Y145            100           4.13             No            Yes
           5         L:L:Q4       R:R:L386            100           6.65            Yes             No
           6         L:L:Q4       R:R:V191            100            4.3            Yes             No
           7         L:L:Q4       R:R:Y145            100          14.65            Yes            Yes
           8         L:L:Q4       R:R:Y149            100           9.02            Yes            Yes
           9       R:R:D195       R:R:Q142            100           3.92            Yes            Yes
          10       R:R:D195       R:R:R199            100           7.15            Yes             No
          11       R:R:D195       R:R:Y145            100           3.45            Yes            Yes
          12       R:R:L386       R:R:Y145            100           4.69             No            Yes
          13       R:R:Q142       R:R:R199            100            3.5            Yes             No
          14       R:R:Q142       R:R:Y145            100           5.64            Yes            Yes
          15       R:R:V191       R:R:Y149            100           8.83             No            Yes
          16       R:R:Y145       R:R:Y149            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L268       R:R:N179            100           4.12             No             No
           2       R:R:L268       R:R:W241            100           4.56             No            Yes
           3       R:R:N179       R:R:W241            100          12.43             No            Yes
           4       R:R:N179       R:R:W272            100           5.65             No            Yes
           5       R:R:W241       R:R:W272            100          13.12            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:K18        L:L:Q21              0           1.36             No             No
           2        L:L:K18       R:R:Q131              0           1.36             No             No
           3        L:L:Q21       R:R:Q131            100            6.4             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C43        R:R:C67            100           7.28            Yes            Yes
           2        R:R:C43        R:R:G40              0           1.96            Yes             No
           3        R:R:C67        R:R:G40              0           1.96            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L50        R:R:P51              0           3.28             No             No
           2        R:R:L50        R:R:P52              0           3.28             No             No
           3        R:R:P51        R:R:P52            100           7.79             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P72        R:R:T71            100            3.5             No             No
           2        R:R:P72        R:R:T75            100          12.24             No             No
           3        R:R:T71        R:R:T75            100           4.71             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C100        R:R:C58            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C100       R:R:G104            100           3.92            Yes             No
           3        R:R:C58       R:R:G104            100           3.92             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G109       R:R:G112              0           2.11            Yes             No
           2       R:R:G109       R:R:R108              0            1.5            Yes            Yes
           3       R:R:G112       R:R:R108              0            1.5             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E410       R:R:L166            100          11.93             No             No
           2       R:R:E410       R:R:R414            100           8.14             No             No
           3       R:R:L166       R:R:R414            100           3.64             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L354       R:R:L399            100           6.92             No             No
           2       R:R:L354       R:R:Y400            100           7.03             No            Yes
           3       R:R:L399       R:R:Y400            100           3.52             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F278       R:R:F309            100           4.29             No             No
           2       R:R:F278       R:R:P310            100          18.78             No             No
           3       R:R:F309       R:R:P310            100           4.33             No             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G359       R:R:L358            100           3.42             No             No
           2       R:R:G359       R:R:N318            100           3.39             No            Yes
           3       R:R:L358       R:R:N318            100           5.49             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F384       R:R:V363            100           6.55             No             No
           2       R:R:F384       R:R:V364            100           5.24             No             No
           3       R:R:V363       R:R:V364            100           4.81             No             No

