Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 13
Hubs       : 6
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.61538
H/N Ratio  : 0.461538
HL/N Ratio : 0.904762
HL/L Ratio : 0.904762
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D102            100          18.79            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F185            100           3.61            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F264            100          10.84            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F265            100           4.82            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:S106            100           8.91            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:W261            100           3.38            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Y287            100           6.96            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:Y291            100           8.12            Yes             No
           9       R:R:D102       R:R:Y291            100          11.49             No             No
          10       R:R:F185       R:R:G190            100           4.52            Yes             No
          11       R:R:F185       R:R:S189            100           6.61            Yes             No
          12       R:R:F194       R:R:F198            100           5.36             No            Yes
          13       R:R:F194       R:R:F265            100           8.57             No            Yes
          14       R:R:F198       R:R:F265            100          13.93            Yes            Yes
          15       R:R:F198       R:R:W261            100           4.01            Yes            Yes
          16       R:R:F264       R:R:F265            100             15            Yes            Yes
          17       R:R:F264       R:R:W261            100           6.01            Yes            Yes
          18       R:R:F264       R:R:Y287            100           4.13            Yes             No
          19       R:R:F265       R:R:W261            100           5.01            Yes            Yes
          20       R:R:G190       R:R:S189            100           3.71             No             No
          21       R:R:S106       R:R:W261            100           3.71             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.285714
HL/L Ratio : 0.285714
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D119       R:R:I134            100            5.6             No             No
           2       R:R:D119        R:R:T57            100           5.78             No             No
           3       R:R:D119       R:R:Y130            100           5.75             No            Yes
           4       R:R:I134       R:R:Y130            100           6.04             No            Yes
           5        R:R:N58        R:R:T55            100          10.24             No             No
           6        R:R:N58        R:R:T57            100           4.39             No             No
           7        R:R:T55        R:R:T57            100           3.14             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E85        R:R:Q22            100          10.19             No            Yes
           2        R:R:E85        R:R:V84            100            5.7             No             No
           3        R:R:Q22        R:R:V84            100          10.03            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F50        R:R:L53            100           3.65             No             No
           2        R:R:F50        R:R:Q52            100           9.37             No             No
           3        R:R:L53        R:R:Q52            100           3.99             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L113       R:R:N297            100           8.24             No            Yes
           2       R:R:L113       R:R:Y301            100           3.52             No            Yes
           3       R:R:N297       R:R:Y301            100           3.49            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C181        R:R:R82            100           9.75             No            Yes
           2       R:R:C181        R:R:W88            100          19.59             No            Yes
           3        R:R:R82        R:R:W88            100              8            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F184       R:R:L164            100           4.87            Yes            Yes
           2       R:R:F184       R:R:Y171            100           4.13            Yes             No
           3       R:R:L164       R:R:Y171            100          11.72            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I278       R:R:L282            100           5.71            Yes             No
           2       R:R:I278       R:R:N283            100           5.66            Yes             No
           3       R:R:L282       R:R:N283            100           8.24             No             No

