Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 11
Hubs       : 6
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.45455
H/N Ratio  : 0.545455
HL/N Ratio : 0.9375
HL/L Ratio : 0.9375
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:A192            100           3.55            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F188            100           8.23            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F284            100            9.6            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F285            100           4.11            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:N288            100           4.64            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:S193            100           5.07            Yes             No
           7       R:R:A192       R:R:F188            100           5.55             No            Yes
           8       R:R:F277       R:R:I114            100           5.02             No             No
           9       R:R:F277       R:R:W281            100           8.02             No            Yes
          10       R:R:F284       R:R:F302            100           5.36            Yes             No
          11       R:R:F284       R:R:N288            100           14.5            Yes            Yes
          12       R:R:F284       R:R:W281            100           3.01            Yes            Yes
          13       R:R:F285       R:R:S193            100           6.61            Yes             No
          14       R:R:F285       R:R:W281            100           9.02            Yes            Yes
          15       R:R:F302       R:R:N288            100           4.83             No            Yes
          16       R:R:I114       R:R:W281            100            9.4             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D326       R:R:F327            100           3.58            Yes            Yes
           2       R:R:D326       R:R:M324            100           5.54            Yes             No
           3       R:R:F327        R:R:I51            100           5.02            Yes             No
           4       R:R:F327       R:R:M324            100           6.22            Yes             No
           5       R:R:F327        R:R:N62            100           8.46            Yes             No
           6        R:R:I51        R:R:N62            100           5.66             No             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F323       R:R:L273            100           7.31             No            Yes
           2       R:R:F323       R:R:T269            100          12.97             No             No
           3       R:R:I319       R:R:L273            100           4.28             No            Yes
           4       R:R:I319       R:R:Y320            100           6.04             No            Yes
           5       R:R:L273       R:R:T269            100           2.95            Yes             No
           6       R:R:L273       R:R:Y320            100           5.86            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F69        R:R:L47            100           8.53            Yes             No
           2        R:R:F69       R:R:P321            100           2.89            Yes             No
           3        R:R:L47       R:R:P321            100           6.57             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F64       R:R:L119            100           4.87            Yes             No
           2        R:R:F64       R:R:L146            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:L119       R:R:L146            100           5.54             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C180       R:R:W102            100           5.22             No            Yes
           2       R:R:C180        R:R:W92            100          11.75             No             No
           3       R:R:W102        R:R:W92            100           4.69            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M108       R:R:S111            100           3.07            Yes            Yes
           2       R:R:M108       R:R:S158            100           6.13            Yes             No
           3       R:R:S111       R:R:S158            100           3.26            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F206       R:R:R210            100          12.83             No             No
           2       R:R:F206       R:R:Y125            100           5.16             No             No
           3       R:R:R210       R:R:Y125            100           9.26             No             No

