Comm       : 1
Links      : 17
Nodes      : 12
Hubs       : 10
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.41667
H/N Ratio  : 0.833333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F196       R:R:F241            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F196       R:R:F245            100           4.29            Yes            Yes
           3       R:R:F196       R:R:H249            100          20.36            Yes            Yes
           4       R:R:F241       R:R:F245            100           9.65            Yes            Yes
           5       R:R:F241       R:R:I110            100           3.77            Yes             No
           6       R:R:F241       R:R:M203            100           3.73            Yes            Yes
           7       R:R:F245       R:R:I110            100          12.56            Yes             No
           8       R:R:H249       R:R:R252            100           4.51            Yes            Yes
           9       R:R:H249       R:R:Y107            100           4.36            Yes            Yes
          10       R:R:H249       R:R:Y248            100           5.44            Yes            Yes
          11       R:R:M203       R:R:S117            100            4.6            Yes             No
          12       R:R:M203       R:R:Y207            100           5.99            Yes            Yes
          13       R:R:R252       R:R:Y107            100           4.12            Yes            Yes
          14       R:R:R252       R:R:Y248            100           9.26            Yes            Yes
          15       R:R:R252       R:R:Y277            100            7.2            Yes            Yes
          16       R:R:S117       R:R:Y207            100           6.36             No            Yes
          17       R:R:Y248       R:R:Y277            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F112        R:R:N64            100          10.87            Yes             No
           2       R:R:F112       R:R:S143            100           3.96            Yes             No
           3       R:R:F112       R:R:W147            100           5.01            Yes             No
           4        R:R:N64       R:R:S143            100           5.96             No             No
           5        R:R:S68       R:R:T108            100            4.8            Yes             No
           6        R:R:S68       R:R:W147            100           4.94            Yes             No
           7       R:R:T108       R:R:W147            100          10.92             No             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1        R:R:L79            100           6.14            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:Y30            100            5.2            Yes            Yes
           3         L:L:?1        R:R:Y83            100           6.24            Yes             No
           4        R:R:L79        R:R:Y30            100           7.03             No            Yes
           5        R:R:L79        R:R:Y83            100           5.86             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F29       R:R:P282            100          10.11             No             No
           2        R:R:F29        R:R:Y25            100           9.28             No             No
           3       R:R:P282        R:R:Y25            100           8.34             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F63        R:R:W55            100           8.02            Yes             No
           2        R:R:F63        R:R:Y48            100           7.22            Yes            Yes
           3        R:R:W55        R:R:Y48            100           4.82             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F115       R:R:I142            100           6.28             No             No
           2       R:R:F115        R:R:Y61            100           6.19             No            Yes
           3       R:R:I142        R:R:Y61            100           4.84             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L113        R:R:L65            100           4.15             No             No
           2       R:R:L113       R:R:N291            100           4.12             No             No
           3        R:R:L65       R:R:N291            100           5.49             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C172        R:R:C95            100           7.28             No             No
           2       R:R:C172        R:R:W88            100           5.22             No            Yes
           3        R:R:C95        R:R:W88            100          15.67             No            Yes

