Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 7
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.875
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F186            100           3.89            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F267            100          12.96            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F268            100          10.37            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:T194            100           3.14            Yes             No
           5       R:R:F186       R:R:T194            100          10.38            Yes             No
           6       R:R:F195       R:R:F199            100           4.29            Yes            Yes
           7       R:R:F195       R:R:F268            100           4.29            Yes            Yes
           8       R:R:F199       R:R:F268            100          19.29            Yes            Yes
           9       R:R:F199       R:R:W264            100           3.01            Yes            Yes
          10       R:R:F267       R:R:F268            100           3.22            Yes            Yes
          11       R:R:F267       R:R:W264            100           3.01            Yes            Yes
          12       R:R:F268       R:R:W264            100           8.02            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E170       R:R:I171            100           5.47             No            Yes
           2       R:R:E170       R:R:K174            100           4.05             No             No
           3       R:R:F165       R:R:F185            100           4.29            Yes            Yes
           4       R:R:F165       R:R:Y172            100          28.88            Yes            Yes
           5       R:R:F185       R:R:I171            100           3.77            Yes            Yes
           6       R:R:F185       R:R:Y172            100           8.25            Yes            Yes
           7       R:R:I171       R:R:K174            100           4.36            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A66        R:R:I45            100           3.25             No            Yes
           2        R:R:A66        R:R:N41            100           4.69             No            Yes
           3        R:R:H63        R:R:I45            100            5.3            Yes            Yes
           4        R:R:H63        R:R:T67            100           4.11            Yes             No
           5        R:R:I45        R:R:N41            100           4.25            Yes            Yes
           6        R:R:I45        R:R:T67            100           3.04            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:M30        R:R:M81            100          10.11            Yes             No
           2        R:R:M30        R:R:Y27              0           2.39            Yes            Yes
           3        R:R:M81        R:R:Y27              0           2.39             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F51        R:R:H50            100           7.92            Yes             No
           2        R:R:F51       R:R:M318            100           8.71            Yes             No
           3        R:R:H50       R:R:M318            100           5.25             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H113        R:R:V68            100           5.54            Yes            Yes
           2       R:R:H113       R:R:W148            100           3.17            Yes             No
           3        R:R:V68       R:R:W148            100           7.36            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F91        R:R:F95            100           8.57            Yes            Yes
           2        R:R:F91        R:R:Y79            100           6.19            Yes            Yes
           3        R:R:F95        R:R:Y79            100          11.35            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D120       R:R:M135            100           4.16             No            Yes
           2       R:R:D120       R:R:Y131            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:M135       R:R:Y131            100           4.79            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I281       R:R:L285            100           7.14            Yes             No
           2       R:R:I281       R:R:P282            100           3.39            Yes            Yes
           3       R:R:L285       R:R:P282            100           9.85             No            Yes

