Comm       : 1
Links      : 14
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C120            100           5.09            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:D116            100          11.32            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F361            100          18.75            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F362            100           6.25            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y390            100           4.51            Yes            Yes
           6       R:R:C120       R:R:D116            100           3.11             No            Yes
           7       R:R:D116        R:R:V89            100           5.84            Yes             No
           8       R:R:D116       R:R:Y390            100          10.34            Yes            Yes
           9       R:R:F204       R:R:F354            100           3.22            Yes            Yes
          10       R:R:F204       R:R:F362            100          20.36            Yes            Yes
          11       R:R:F204       R:R:L208            100           7.31            Yes             No
          12       R:R:F354       R:R:L208            100           3.65            Yes             No
          13       R:R:F361       R:R:F362            100          11.79            Yes            Yes
          14        R:R:V89       R:R:Y390            100           3.79             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C109       R:R:C187            100           7.28             No             No
           2       R:R:C109       R:R:W102            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C187       R:R:W102            100           9.14             No            Yes
           4       R:R:L104       R:R:T108            100           7.37             No             No
           5       R:R:L104       R:R:W102            100           6.83             No            Yes
           6       R:R:T108       R:R:W102            100           6.06             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D82        R:R:N54            100           8.08            Yes             No
           2        R:R:D82       R:R:P397            100           3.22            Yes             No
           3        R:R:N54       R:R:P397            100           9.77             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I130       R:R:R134            100           3.76             No             No
           2       R:R:I130       R:R:Y400            100           3.63             No            Yes
           3       R:R:R134       R:R:Y400            100           4.12             No            Yes

