Comm       : 1
Links      : 20
Nodes      : 13
Hubs       : 5
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.53846
H/N Ratio  : 0.384615
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C264       R:R:F220            100           2.79             No            Yes
           2       R:R:C264       R:R:F260            100           2.79             No            Yes
           3       R:R:C264       R:R:Y306            100           4.03             No            Yes
           4        R:R:C90        R:R:N65            100          11.02             No             No
           5        R:R:C90       R:R:P311            100           3.77             No            Yes
           6        R:R:C90        R:R:V68            100           3.42             No             No
           7       R:R:F220       R:R:F260            100           3.22            Yes            Yes
           8       R:R:F220       R:R:F261            100           4.29            Yes             No
           9       R:R:F220       R:R:F265            100           6.43            Yes             No
          10       R:R:F220       R:R:L224            100           3.65            Yes             No
          11       R:R:F260       R:R:L224            100           3.65            Yes             No
          12       R:R:F260       R:R:Y306            100           6.19            Yes            Yes
          13       R:R:F261       R:R:F265            100          10.72             No             No
          14       R:R:F261       R:R:L224            100           2.44             No             No
          15        R:R:I89       R:R:P311            100           5.08             No            Yes
          16        R:R:I89       R:R:V310            100           3.07             No            Yes
          17        R:R:N65       R:R:P311            100           3.26             No            Yes
          18       R:R:P311       R:R:V310            100           3.53            Yes            Yes
          19       R:R:P311        R:R:V68            100           1.77            Yes             No
          20       R:R:V310       R:R:Y306            100           6.31            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 7
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.777778
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:E6         L:L:R8            100           5.82            Yes            Yes
           2         L:L:E6       R:R:N293            100           2.63            Yes            Yes
           3         L:L:E6       R:R:R208            100           5.82            Yes            Yes
           4         L:L:E6       R:R:R278            100           3.49            Yes            Yes
           5        L:L:L12       R:R:D284            100           6.79             No             No
           6        L:L:L12       R:R:R289            100           4.86             No            Yes
           7         L:L:R8       R:R:N293            100          10.85            Yes            Yes
           8         L:L:R8       R:R:R289            100          13.86            Yes            Yes
           9       R:R:D284       R:R:R289            100           13.1             No            Yes
          10       R:R:R208       R:R:R278            100            3.2            Yes            Yes
          11       R:R:R208       R:R:Y197            100           8.23            Yes            Yes
          12       R:R:R278       R:R:Y197            100           3.09            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.692308
HL/L Ratio : 0.692308
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:I62        L:L:K61            100           8.72             No             No
           2        L:L:I62        R:R:L21            100           4.28             No            Yes
           3        L:L:I62        R:R:Y26            100           6.04             No             No
           4        L:L:K21        R:R:D13            100          11.06             No             No
           5        L:L:K21        R:R:W17            100           3.48             No            Yes
           6        L:L:K61        R:R:Y26            100           5.97             No             No
           7        R:R:D13        R:R:L11            100           6.79             No            Yes
           8        R:R:D13        R:R:W17            100           8.93             No            Yes
           9        R:R:E19        R:R:L11            100           6.63            Yes            Yes
          10        R:R:E19        R:R:L21            100           7.95            Yes            Yes
          11        R:R:E19        R:R:W17            100           3.27            Yes            Yes
          12        R:R:L11        R:R:W17            100           2.28            Yes            Yes
          13        R:R:L21        R:R:W17            100           6.83            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.636364
HL/L Ratio : 0.636364
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A194       R:R:I113            100           4.87             No             No
           2       R:R:A194       R:R:R185            100           2.77             No             No
           3       R:R:C118       R:R:C196            100           7.28             No             No
           4       R:R:C118       R:R:R183            100           2.79             No            Yes
           5       R:R:C196       R:R:M106            100           3.24             No            Yes
           6       R:R:C196       R:R:R183            100           5.57             No            Yes
           7       R:R:I112       R:R:L117            100           2.85             No            Yes
           8       R:R:I112       R:R:M106            100           2.92             No            Yes
           9       R:R:I113       R:R:M106            100           5.83             No            Yes
          10       R:R:I113       R:R:R185            100           5.01             No             No
          11       R:R:L117       R:R:M106            100           4.24            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:I41        L:L:K49            100           5.82             No            Yes
           2        L:L:I41        L:L:Q10            100           2.74             No            Yes
           3        L:L:I41        R:R:V38            100           6.14             No            Yes
           4        L:L:K49        R:R:V38            100           3.04            Yes            Yes
           5        L:L:Q10        R:R:V38            100            4.3            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:H19        L:L:L44            100           3.86            Yes            Yes
           2        L:L:H19        R:R:F32            100           6.79            Yes            Yes
           3        L:L:H19        R:R:Y28            100          13.07            Yes             No
           4        L:L:L44        R:R:F32            100           2.44            Yes            Yes
           5        R:R:F32        R:R:Y28            100           5.16            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C180       R:R:F123            100           8.38             No            Yes
           2       R:R:C180       R:R:G177            100           1.96             No             No
           3       R:R:F123       R:R:G177            100           3.01            Yes             No
           4       R:R:F123       R:R:S176            100           3.96            Yes            Yes
           5       R:R:G177       R:R:S176            100           1.86             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D178       R:R:H210            100            6.3             No             No
           2       R:R:D178       R:R:V214            100           2.92             No             No
           3       R:R:D178       R:R:W207            100           2.23             No            Yes
           4       R:R:H210       R:R:V214            100           2.77             No             No
           5       R:R:H210       R:R:W207            100          14.81             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:V3       R:R:S300            100           3.23             No             No
           2         L:L:V3       R:R:Y125            100           2.52             No            Yes
           3       R:R:S300       R:R:Y125            100           2.54             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:C35         L:L:C9            100           7.28             No             No
           2        L:L:C35        L:L:E39            100           3.04             No             No
           3         L:L:C9        L:L:E39            100           3.04             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P46        R:R:V45            100           3.53             No            Yes
           2        R:R:P46        R:R:W49            100          28.38             No             No
           3        R:R:V45        R:R:W49            100           2.45            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E103        R:R:V51            100           4.28             No             No
           2       R:R:E103        R:R:Y47            100           5.61             No             No
           3        R:R:V51        R:R:Y47            100           3.79             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I84       R:R:Q158            100           6.86            Yes             No
           2        R:R:I84       R:R:W162            100          12.92            Yes             No
           3       R:R:Q158       R:R:W162            100           2.19             No             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L227       R:R:S140            100              3             No             No
           2       R:R:L227       R:R:Y231            100           2.34             No            Yes
           3       R:R:S140       R:R:Y231            100           3.82             No            Yes

