Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C264       R:R:F220            100           2.79             No            Yes
           2       R:R:C264       R:R:F260            100           5.59             No            Yes
           3       R:R:C264       R:R:Y306            100           2.69             No            Yes
           4       R:R:D132       R:R:V310            100           8.76             No            Yes
           5       R:R:D132       R:R:Y306            100           3.45             No            Yes
           6       R:R:F220       R:R:F260            100           5.36            Yes            Yes
           7       R:R:F220       R:R:F261            100           6.43            Yes             No
           8       R:R:F220       R:R:F265            100           8.57            Yes             No
           9       R:R:F260       R:R:Y306            100           6.19            Yes            Yes
          10       R:R:F261       R:R:F265            100           3.22             No             No
          11       R:R:V310       R:R:Y306            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R208       R:R:R212            100           5.33            Yes            Yes
           2       R:R:R208       R:R:R278            100           8.53            Yes             No
           3       R:R:R208       R:R:R279            100           7.46            Yes             No
           4       R:R:R208       R:R:T275            100           3.88            Yes             No
           5       R:R:R208       R:R:W207            100          13.99            Yes            Yes
           6       R:R:R212       R:R:T275            100          10.35            Yes             No
           7       R:R:R278       R:R:R279            100           4.26             No             No
           8       R:R:R278       R:R:W207            100             11             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N61        R:R:N65            100           10.9            Yes            Yes
           2        R:R:N61        R:R:S93            100           8.94            Yes             No
           3        R:R:N65        R:R:S93            100           4.47            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:K74       R:R:L328            100           2.82             No             No
           2        R:R:K74        R:R:Y70            100          10.75             No             No
           3       R:R:L328        R:R:Y70            100           8.21             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E121        R:R:S99            100          10.06            Yes             No
           2       R:R:E121       R:R:Y125            100           3.37            Yes             No
           3        R:R:S99       R:R:Y125            100           3.82             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C118       R:R:C196            100           7.28             No             No
           2       R:R:C118       R:R:R183            100           2.79             No             No
           3       R:R:C196       R:R:R183            100           6.96             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D178       R:R:H182            100            6.3             No             No
           2       R:R:D178       R:R:R181            100           9.53             No             No
           3       R:R:H182       R:R:R181            100           3.39             No             No

