Comm       : 1
Links      : 16
Nodes      : 12
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F104       R:R:P105            100           7.22            Yes             No
           2       R:R:F104       R:R:S150            100           7.93            Yes             No
           3       R:R:F104       R:R:T108            100           5.19            Yes            Yes
           4       R:R:F104       R:R:W147            100           6.01            Yes            Yes
           5        R:R:F78        R:R:L74            100           6.09            Yes             No
           6        R:R:F78       R:R:M102            100           3.73            Yes            Yes
           7        R:R:F78       R:R:P105            100           4.33            Yes             No
           8        R:R:L74       R:R:P105            100           4.93             No             No
           9       R:R:M102        R:R:Q79            100           5.44            Yes             No
          10       R:R:M102        R:R:R82            100           7.44            Yes            Yes
          11       R:R:M112        R:R:N67            100          11.22             No             No
          12       R:R:M112       R:R:W147            100           3.49             No            Yes
          13        R:R:N67       R:R:W147            100           5.65             No            Yes
          14        R:R:Q79        R:R:R82            100            3.5             No            Yes
          15       R:R:S150       R:R:T108            100            6.4             No            Yes
          16       R:R:T108       R:R:W147            100          15.77            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D72        R:R:L68            100           5.43            Yes             No
           2        R:R:D72       R:R:N268            100           6.73            Yes            Yes
           3       R:R:I271       R:R:T221            100           4.56             No             No
           4       R:R:I271       R:R:Y272            100           3.63             No            Yes
           5       R:R:L113        R:R:L68            100           4.15            Yes             No
           6       R:R:L113       R:R:N268            100          12.36            Yes            Yes
           7       R:R:L113       R:R:Y272            100           4.69            Yes            Yes
           8        R:R:L68       R:R:N268            100           6.87             No            Yes
           9       R:R:N268       R:R:Y272            100           6.98            Yes            Yes
          10       R:R:T221       R:R:Y272            100           6.24             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E119       R:R:R134            100           5.82             No            Yes
           2       R:R:E119       R:R:Y130            100          12.35             No            Yes
           3       R:R:L138       R:R:P135            100           6.57             No             No
           4       R:R:L138       R:R:R134            100           4.86             No            Yes
           5       R:R:P135       R:R:R134            100           4.32             No            Yes
           6       R:R:R134       R:R:W129            100              9            Yes             No
           7       R:R:R134       R:R:Y130            100           14.4            Yes            Yes
           8       R:R:W129       R:R:Y130            100           7.72             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:L156            100          31.97            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:P180            100           6.69            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:Y240            100           8.76            Yes            Yes
           4       R:R:L156       R:R:Y240            100          18.76             No            Yes
           5       R:R:P180       R:R:Y240            100           5.56             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F273        R:R:L52            100          14.61            Yes             No
           2       R:R:F273        R:R:M56            100           7.46            Yes             No
           3        R:R:L52        R:R:M56            100          11.31             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:R55        R:R:W50            100              5             No             No
           2        R:R:R55        R:R:Y54            100           6.17             No             No
           3        R:R:W50        R:R:Y54            100           4.82             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E174       R:R:R159            100           8.14             No             No
           2       R:R:E174       R:R:W172            100          13.08             No            Yes
           3       R:R:R159       R:R:W172            100             11             No            Yes

