Comm       : 1
Links      : 23
Nodes      : 15
Hubs       : 9
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.53333
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.956522
HL/L Ratio : 0.956522
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:Q34        R:R:F96            100           2.34            Yes            Yes
           2        L:L:Q34       R:R:N116            100           3.96            Yes             No
           3        L:L:Q34       R:R:Q120            100            6.4            Yes            Yes
           4        L:L:Q34        R:R:T97            100            8.5            Yes             No
           5        L:L:Q34       R:R:W106            100           2.19            Yes            Yes
           6        L:L:Q34       R:R:Y100            100          11.27            Yes            Yes
           7       R:R:C113       R:R:C198            100           3.64             No             No
           8       R:R:C113       R:R:W106            100           9.14             No            Yes
           9       R:R:C198       R:R:W106            100           3.92             No            Yes
          10       R:R:C198       R:R:Y100            100           4.03             No            Yes
          11        R:R:C93       R:R:H306            100           2.95             No            Yes
          12        R:R:C93       R:R:M310            100           3.24             No            Yes
          13        R:R:C93       R:R:Q120            100           9.16             No            Yes
          14        R:R:F96       R:R:N116            100           7.25            Yes             No
          15        R:R:F98       R:R:L303            100           2.44             No            Yes
          16        R:R:F98        R:R:Y47            100           2.06             No            Yes
          17       R:R:H306       R:R:M310            100           5.25            Yes            Yes
          18       R:R:H306        R:R:T97            100          13.69            Yes             No
          19       R:R:H306        R:R:Y47            100           6.53            Yes            Yes
          20       R:R:L303        R:R:Y47            100           3.52            Yes            Yes
          21       R:R:N116       R:R:Q120            100           3.96             No            Yes
          22       R:R:Q120        R:R:T97            100           2.83            Yes             No
          23       R:R:W106       R:R:Y100            100           8.68            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R35        L:L:Y36            100          12.35            Yes            Yes
           2        L:L:R35       R:R:D287            100           8.34            Yes            Yes
           3        L:L:R35       R:R:N283            100          12.05            Yes             No
           4        L:L:R35       R:R:T212            100           6.47            Yes             No
           5        L:L:Y36       R:R:L215            100           3.52            Yes             No
           6        L:L:Y36       R:R:N283            100           3.49            Yes             No
           7        L:L:Y36       R:R:Q219            100           4.51            Yes            Yes
           8       R:R:D287       R:R:T212            100          10.12            Yes             No
           9       R:R:L215       R:R:Q219            100           9.32             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F184       R:R:H105            100           2.26            Yes            Yes
           2       R:R:F184       R:R:K195            100           3.72            Yes            Yes
           3       R:R:H105       R:R:K195            100          17.03            Yes            Yes
           4       R:R:H105       R:R:M103            100           6.57            Yes             No
           5       R:R:H105       R:R:V107            100           2.77            Yes             No
           6       R:R:M103       R:R:V107            100           3.04             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L131        R:R:L82            100           5.54            Yes            Yes
           2       R:R:L131       R:R:N316            100           2.75            Yes             No
           3       R:R:L131       R:R:Y320            100           5.86            Yes             No
           4        R:R:L82       R:R:Y320            100           2.34            Yes             No
           5       R:R:N316       R:R:Y320            100           2.33             No             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:K4       R:R:E182            100           9.45            Yes             No
           2         L:L:K4       R:R:N186            100            4.2            Yes             No
           3         L:L:K4       R:R:P183            100           5.02            Yes             No
           4       R:R:E182       R:R:N186            100          13.15             No             No
           5       R:R:E182       R:R:P183            100           7.86             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I62        R:R:L66            100           2.85             No             No
           2        R:R:I62        R:R:V80            100           4.61             No             No
           3        R:R:L66        R:R:V80            100           2.98             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I159        R:R:N81            100           5.66             No             No
           2       R:R:I159       R:R:W163            100           2.35             No            Yes
           3        R:R:N81       R:R:W163            100           4.52             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F202       R:R:P203            100           2.89            Yes             No
           2       R:R:F202       R:R:Y176            100           3.09            Yes             No
           3       R:R:P203       R:R:Y176            100           15.3             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N251       R:R:R254            100          12.05             No             No
           2       R:R:N251       R:R:Y253            100           2.33             No             No
           3       R:R:R254       R:R:Y253            100           3.09             No             No

