Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 17
Hubs       : 6
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.29412
H/N Ratio  : 0.352941
HL/N Ratio : 0.681818
HL/L Ratio : 0.681818
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:I31       R:R:A202            100           3.25            Yes             No
           2        L:L:I31       R:R:I192            100           4.42            Yes             No
           3        L:L:I31       R:R:T204            100           4.56            Yes             No
           4         L:L:K4         L:L:P5            100           3.35            Yes            Yes
           5         L:L:K4        L:L:Y27            100          11.94            Yes             No
           6         L:L:K4       R:R:I192            100           4.36            Yes             No
           7         L:L:K4       R:R:I194            100           4.36            Yes             No
           8        L:L:L24         L:L:P5            100           4.93            Yes            Yes
           9        L:L:L24        L:L:Y20            100           3.52            Yes            Yes
          10        L:L:M17        L:L:Y20            100           3.59             No            Yes
          11        L:L:M17        L:L:Y21            100           3.59             No             No
          12         L:L:P5        L:L:Y20            100           6.95            Yes            Yes
          13         L:L:Y1       R:R:E188            100           5.61             No            Yes
          14         L:L:Y1       R:R:K206            100           5.97             No             No
          15        L:L:Y20        L:L:Y21            100           2.98            Yes             No
          16        L:L:Y27       R:R:I192            100           9.67             No             No
          17       R:R:A202       R:R:T204            100           3.36             No             No
          18       R:R:E188       R:R:K206            100           13.5            Yes             No
          19       R:R:E188       R:R:T204            100           4.23            Yes             No
          20       R:R:F198       R:R:I194            100           7.54             No             No
          21       R:R:F198       R:R:P196            100           8.67             No             No
          22       R:R:I194       R:R:P196            100           3.39             No             No

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:N29       R:R:V297            100           4.43             No             No
           2        L:L:N29       R:R:Y303            100           3.49             No            Yes
           3        L:L:R33        L:L:R35            100           8.53            Yes            Yes
           4        L:L:R33       R:R:D292            100          11.91            Yes             No
           5        L:L:R33       R:R:Q288            100            3.5            Yes             No
           6        L:L:R33       R:R:V291            100          10.46            Yes             No
           7        L:L:R35       R:R:D292            100           7.15            Yes             No
           8        L:L:R35       R:R:Q288            100           5.84            Yes             No
           9       R:R:F287       R:R:V291            100           5.24            Yes             No
          10       R:R:F287       R:R:Y303            100           9.28            Yes            Yes
          11       R:R:V291       R:R:Y303            100           6.31             No            Yes
          12       R:R:V297       R:R:Y303            100           5.05             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F88       R:R:I144            100           5.02            Yes            Yes
           2        R:R:F88       R:R:S165            100           5.28            Yes             No
           3        R:R:F88        R:R:V84            100           5.24            Yes             No
           4       R:R:I144       R:R:R148            100           3.76            Yes             No
           5       R:R:I144       R:R:Y325            100           4.84            Yes            Yes
           6       R:R:R148       R:R:Y325            100           5.14             No            Yes
           7       R:R:S165        R:R:V84            100           6.46             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F186       R:R:P208            100           4.33             No             No
           2       R:R:F186       R:R:W207            100          10.02             No            Yes
           3       R:R:P208       R:R:W207            100           6.76             No            Yes
           4       R:R:P208       R:R:Y215            100           4.17             No             No
           5       R:R:W207       R:R:Y215            100           4.82            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K247       R:R:R263            100           7.43             No            Yes
           2       R:R:K247       R:R:W243            100          10.44             No            Yes
           3       R:R:R263       R:R:T267            100          10.35            Yes             No
           4       R:R:R263       R:R:W243            100              5            Yes            Yes
           5       R:R:T267       R:R:W243            100           7.28             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C103       R:R:H311            100           4.42             No            Yes
           2       R:R:C103       R:R:M315            100           4.86             No            Yes
           3       R:R:H311       R:R:M315            100          10.51            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:M81        R:R:N86            100           9.82             No             No
           2        R:R:M81       R:R:Y332            100           5.99             No            Yes
           3        R:R:N86       R:R:Y332            100          10.47             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C123       R:R:C203            100           7.28             No             No
           2       R:R:C123       R:R:W116            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C203       R:R:W116            100           9.14             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H149       R:R:R241            100            7.9             No             No
           2       R:R:H149       R:R:V153            100          19.37             No             No
           3       R:R:R241       R:R:V153            100           3.92             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I164       R:R:R163            100           3.76             No             No
           2       R:R:I164       R:R:S161            100            3.1             No             No
           3       R:R:R163       R:R:S161            100           14.5             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N256       R:R:P252            100           8.15             No             No
           2       R:R:N256       R:R:S251            100          10.43             No             No
           3       R:R:P252       R:R:S251            100           3.56             No             No

