Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R35        L:L:Y36            100           6.17            Yes             No
           2        L:L:R35       R:R:D287            100           4.76            Yes            Yes
           3        L:L:R35       R:R:F173            100           4.28            Yes            Yes
           4        L:L:R35       R:R:T212            100           5.17            Yes             No
           5        L:L:Y36       R:R:I124            100           4.84             No            Yes
           6        L:L:Y36       R:R:Q219            100           7.89             No            Yes
           7       R:R:D200       R:R:F173            100           8.36             No            Yes
           8       R:R:D200       R:R:F202            100          15.52             No            Yes
           9       R:R:D287       R:R:T212            100           8.67            Yes             No
          10       R:R:F173       R:R:F202            100           5.36            Yes            Yes
          11       R:R:F173       R:R:Y211            100          15.47            Yes             No
          12       R:R:F202       R:R:Y211            100           3.09            Yes             No
          13       R:R:I124       R:R:Q219            100           4.12            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I134       R:R:R138            100           3.76             No             No
           2       R:R:I134       R:R:Y320            100           6.04             No            Yes
           3        R:R:I65        R:R:I79            100           2.94            Yes             No
           4        R:R:I65        R:R:L61            100           4.28            Yes            Yes
           5        R:R:I79        R:R:L61            100           2.85             No            Yes
           6        R:R:I79       R:R:Y320            100           3.63             No            Yes
           7       R:R:L131        R:R:L82            100           4.15             No            Yes
           8       R:R:L131       R:R:N316            100           4.12             No             No
           9       R:R:L131       R:R:Y320            100           4.69             No            Yes
          10        R:R:L82       R:R:N316            100          12.36            Yes             No
          11       R:R:R138       R:R:Y320            100           4.12             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A135       R:R:I227            100           4.87             No             No
           2       R:R:A135       R:R:Y231            100              4             No            Yes
           3       R:R:H139       R:R:I143            100          14.58            Yes            Yes
           4       R:R:H139       R:R:I234            100           3.98            Yes            Yes
           5       R:R:I143       R:R:I234            100           2.94            Yes            Yes
           6       R:R:I227       R:R:Y231            100           9.67             No            Yes
           7       R:R:I234       R:R:Y231              0           2.42            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.777778
HL/L Ratio : 0.777778
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E182       R:R:P183            100          17.29             No             No
           2       R:R:E182       R:R:T180            100           4.23             No            Yes
           3       R:R:F199       R:R:P183            100           2.89            Yes             No
           4       R:R:F199       R:R:Q201            100           7.03            Yes             No
           5       R:R:F199       R:R:T180            100           3.89            Yes            Yes
           6       R:R:F199       R:R:V178            100           5.24            Yes             No
           7       R:R:P183       R:R:T180            100           6.99             No            Yes
           8       R:R:Q201       R:R:V178            100            4.3             No             No
           9       R:R:T180       R:R:V178            100           4.76            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C113       R:R:C198            100           3.64             No            Yes
           2       R:R:C113       R:R:W106            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C198       R:R:M179            100           4.86            Yes            Yes
           4       R:R:C198       R:R:W106            100           3.92            Yes            Yes
           5       R:R:M179       R:R:W106            100           4.65            Yes            Yes
           6       R:R:M179       R:R:Y196            100           5.99            Yes             No
           7       R:R:W106       R:R:Y196            100           2.89            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H306        R:R:L94            100           3.86            Yes            Yes
           2       R:R:H306       R:R:M310            100          10.51            Yes             No
           3       R:R:H306        R:R:Y47            100           6.53            Yes             No
           4        R:R:L94       R:R:M310            100          11.31            Yes             No
           5        R:R:L94        R:R:Y47            100           4.69            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I77       R:R:N152            100           2.83            Yes             No
           2        R:R:I77       R:R:Y156            100           4.84            Yes             No
           3       R:R:N152       R:R:Y156            100           3.49             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L303       R:R:N299            100           2.75             No            Yes
           2       R:R:L303       R:R:T101            100           7.37             No             No
           3       R:R:N299       R:R:T101            100           4.39            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D104       R:R:H105            100           7.56             No             No
           2       R:R:D104       R:R:K195            100           5.53             No             No
           3       R:R:H105       R:R:K195            100          24.89             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M245       R:R:M248            100           5.78             No             No
           2       R:R:M245       R:R:R249              0           1.24             No             No
           3       R:R:M248       R:R:R249              0           1.24             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I292       R:R:N289            100           7.08             No             No
           2       R:R:I292       R:R:Q291            100           2.74             No             No
           3       R:R:N289       R:R:Q291            100           3.96             No             No

