Comm       : 1
Links      : 25
Nodes      : 17
Hubs       : 9
HLinks     : 24
L/N Ratio  : 1.47059
H/N Ratio  : 0.529412
HL/N Ratio : 0.96
HL/L Ratio : 0.96
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F170            100           8.24            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F174            100           4.58            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F177            100          14.64            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:F200            100           9.15            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:F268            100          12.81            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:H178            100           8.69            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:L193            100           7.28            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:M363            100           6.37            Yes            Yes
           9         L:L:?1       R:R:T197            100           7.75            Yes             No
          10         L:L:?1       R:R:W279            100          17.97            Yes            Yes
          11       R:R:E106       R:R:F177            100           5.83             No            Yes
          12       R:R:E106       R:R:M109            100           8.12             No             No
          13       R:R:F170       R:R:F174            100          12.86            Yes            Yes
          14       R:R:F170       R:R:F200            100           3.22            Yes            Yes
          15       R:R:F170       R:R:M384            100           4.98            Yes             No
          16       R:R:F170       R:R:S383            100           3.96            Yes             No
          17       R:R:F174       R:R:H178            100          10.18            Yes             No
          18       R:R:F174       R:R:M384            100           3.73            Yes             No
          19       R:R:F174       R:R:S383            100           5.28            Yes             No
          20       R:R:F177       R:R:M109            100           6.22            Yes             No
          21       R:R:F268       R:R:L193            100           7.31            Yes             No
          22       R:R:F379       R:R:L359            100           4.87            Yes             No
          23       R:R:F379       R:R:M363            100           4.98            Yes            Yes
          24       R:R:L359       R:R:M363            100           4.24             No            Yes
          25       R:R:T197       R:R:W279            100           4.85             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.454545
HL/N Ratio : 0.733333
HL/L Ratio : 0.733333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D163       R:R:L159            100           8.14            Yes            Yes
           2       R:R:D163       R:R:N393            100           4.04            Yes            Yes
           3       R:R:I210       R:R:R214            100           6.26             No             No
           4       R:R:I210       R:R:Y397            100           7.25             No            Yes
           5       R:R:L159       R:R:L207            100           5.54            Yes             No
           6       R:R:L159       R:R:N393            100           4.12            Yes            Yes
           7       R:R:L207       R:R:N393            100           6.87             No            Yes
           8       R:R:L207       R:R:Y397            100           7.03             No            Yes
           9       R:R:L298       R:R:L341              0           1.38             No             No
          10       R:R:L298       R:R:L345            100          11.07             No             No
          11       R:R:L341       R:R:L345              0           1.38             No             No
          12       R:R:L345       R:R:Y294            100           4.69             No            Yes
          13       R:R:R214       R:R:Y294            100           8.23             No            Yes
          14       R:R:R214       R:R:Y397            100           6.17             No            Yes
          15       R:R:Y294       R:R:Y397            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D403       R:R:R150            100          10.72             No             No
           2       R:R:D403       R:R:Y153            100            9.2             No            Yes
           3       R:R:L147       R:R:L404            100           4.15            Yes            Yes
           4       R:R:L147       R:R:Y153            100           8.21            Yes            Yes
           5       R:R:L404       R:R:S401            100           9.01            Yes             No
           6       R:R:L404       R:R:Y153            100           7.03            Yes            Yes
           7       R:R:R150       R:R:Y153            100          17.49             No            Yes
           8       R:R:S401       R:R:Y153            100           5.09             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H219       R:R:Y215            100          17.42             No            Yes
           2       R:R:H219       R:R:Y296            100          14.16             No            Yes
           3       R:R:Y215       R:R:Y292            100           3.97            Yes             No
           4       R:R:Y215       R:R:Y296            100           9.93            Yes            Yes
           5       R:R:Y292       R:R:Y296            100           5.96             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F189       R:R:H270            100           5.66             No             No
           2       R:R:F189       R:R:P269            100           7.22             No             No
           3       R:R:H270       R:R:P269            100           7.63             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N112       R:R:Q115            100           9.24             No             No
           2       R:R:N112       R:R:S114            100           8.94             No             No
           3       R:R:Q115       R:R:S114            100           7.22             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F180       R:R:I175            100           3.77             No             No
           2       R:R:F180       R:R:V179            100           6.55             No             No
           3       R:R:I175       R:R:V179            100           7.68             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C149       R:R:R145            100           8.36             No             No
           2       R:R:C149       R:R:R230            100           5.57             No            Yes
           3       R:R:R145       R:R:R230            100           5.33             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D176       R:R:K192            100           4.15             No             No
           2       R:R:D176       R:R:Y172            100            4.6             No             No
           3       R:R:K192       R:R:Y172            100           5.97             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I375       R:R:K370            100           7.27             No             No
           2       R:R:I375       R:R:M371            100           4.37             No             No
           3       R:R:K370       R:R:M371            100           8.64             No             No

