Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 8
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.571429
HL/N Ratio : 0.761905
HL/L Ratio : 0.761905
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F232            100           5.79            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:G236            100          11.62            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:I239            100           7.76            Yes             No
           4         L:L:?1        R:R:R82            100           8.25            Yes            Yes
           5         L:L:?1        R:R:R95            100           9.08            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y254            100          16.73            Yes            Yes
           7       R:R:E247       R:R:L244            100          11.93             No             No
           8       R:R:E247       R:R:Y250            100           6.73             No             No
           9       R:R:F232       R:R:Y254            100           4.13            Yes            Yes
          10       R:R:G236       R:R:I239            100           3.53             No             No
          11       R:R:I239       R:R:L244              0           1.43             No             No
          12       R:R:L244       R:R:Y250            100           7.03             No             No
          13        R:R:L83       R:R:M258            100            9.9            Yes             No
          14        R:R:L83        R:R:Q79            100           5.32            Yes            Yes
          15        R:R:L83        R:R:R82            100           4.86            Yes            Yes
          16       R:R:M258        R:R:Q79            100           9.52             No            Yes
          17        R:R:R82        R:R:R86            100           7.46            Yes            Yes
          18        R:R:R82        R:R:R95            100           4.26            Yes            Yes
          19        R:R:R82       R:R:Y254            100           8.23            Yes            Yes
          20        R:R:R86        R:R:R95            100          10.66            Yes            Yes
          21        R:R:R86       R:R:Y254            100           6.17            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D72        R:R:L68            100           5.43            Yes            Yes
           2        R:R:D72       R:R:N268            100           8.08            Yes            Yes
           3       R:R:L113        R:R:L68            100           5.54             No            Yes
           4       R:R:L113       R:R:N268            100          12.36             No            Yes
           5        R:R:L68       R:R:N268            100           9.61            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F273        R:R:L52            100           3.65            Yes            Yes
           2       R:R:F273        R:R:M56            100           3.73            Yes             No
           3        R:R:L52        R:R:M56            100            9.9            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F104       R:R:T108            100           3.89            Yes            Yes
           2       R:R:F104       R:R:W147            100           6.01            Yes             No
           3       R:R:T108       R:R:W147            100          16.98            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F186       R:R:L187            100           3.65             No             No
           2       R:R:F186       R:R:W183            100           7.02             No            Yes
           3       R:R:L187       R:R:W183            100           9.11             No            Yes

