Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:E286            100          24.87            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F254            100          11.43            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:Y113            100          15.13            Yes            Yes
           4       R:R:E286       R:R:F290            100           9.33             No            Yes
           5       R:R:E286       R:R:Y113            100           5.61             No            Yes
           6       R:R:F254       R:R:S289            100          14.53             No             No
           7       R:R:F254       R:R:W251            100           6.01             No            Yes
           8       R:R:F290        R:R:F84            100           6.43            Yes            Yes
           9       R:R:F290        R:R:F88            100          11.79            Yes            Yes
          10        R:R:F84        R:R:F88            100           4.29            Yes            Yes
          11        R:R:F84       R:R:Y113            100          15.47            Yes            Yes
          12       R:R:S289       R:R:W251            100           6.18             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130        R:R:I69            100              7             No            Yes
           2       R:R:D130       R:R:R145            100          14.29             No            Yes
           3       R:R:D130        R:R:Y73            100           8.05             No            Yes
           4        R:R:D71        R:R:S68            100           4.42             No             No
           5        R:R:D71        R:R:T70            100           4.34             No             No
           6        R:R:I69       R:R:R145            100           8.77            Yes            Yes
           7        R:R:I69        R:R:S68              0            3.1            Yes             No
           8        R:R:I69        R:R:Y73            100           9.67            Yes            Yes
           9        R:R:S68        R:R:T70            100            4.8             No             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C154       R:R:F123            100           6.98             No            Yes
           2       R:R:C154        R:R:N76            100          11.02             No             No
           3       R:R:F123        R:R:N76            100           14.5            Yes             No
           4       R:R:F123       R:R:W158            100          10.02            Yes             No
           5        R:R:N76       R:R:W158            100           5.65             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H137       R:R:V136            100          12.45             No             No
           2       R:R:H137       R:R:Y132            100           8.71             No            Yes
           3       R:R:K220       R:R:V136            100           4.55             No             No
           4       R:R:K220       R:R:Y132            100          10.75             No            Yes
           5       R:R:V136       R:R:Y132            100          12.62             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C183            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           5.22             No            Yes
           3       R:R:C183        R:R:W99            100          13.06             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117       R:R:M202            100           6.22            Yes             No
           2       R:R:F117       R:R:Y118            100          15.47            Yes            Yes
           3       R:R:M202       R:R:Y118            100           9.58             No            Yes

