Comm       : 1
Links      : 19
Nodes      : 13
Hubs       : 10
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.46154
H/N Ratio  : 0.769231
HL/N Ratio : 0.947368
HL/L Ratio : 0.947368
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C183            100           3.68            Yes             No
           2         L:L:?1        R:R:Q91            100          26.74            Yes            Yes
           3         L:L:?1        R:R:W99            100           6.16            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y113            100          18.12            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y114            100           8.15            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Y172            100           9.96            Yes             No
           7         L:L:?1        R:R:Y42            100           6.34            Yes            Yes
           8       R:R:C106       R:R:C183            100           7.28             No             No
           9       R:R:C106        R:R:W99            100           3.92             No            Yes
          10       R:R:C183        R:R:W99            100          16.98             No            Yes
          11       R:R:F290        R:R:F88            100          11.79            Yes            Yes
          12       R:R:F290        R:R:Y42            100          10.32            Yes            Yes
          13        R:R:F46        R:R:F88            100            7.5            Yes            Yes
          14        R:R:F46        R:R:V85            100           3.93            Yes            Yes
          15        R:R:F88        R:R:V85            100           6.55            Yes            Yes
          16        R:R:F88        R:R:Y42            100           6.19            Yes            Yes
          17        R:R:Q91        R:R:Y42            100           7.89            Yes            Yes
          18       R:R:Y113       R:R:Y114            100           3.97            Yes            Yes
          19       R:R:Y114       R:R:Y172            100           7.94            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.375
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F214       R:R:I124            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F214       R:R:S128            100           6.61            Yes             No
           3       R:R:F214       R:R:Y218            100          11.35            Yes            Yes
           4       R:R:I124       R:R:N296            100           5.66             No             No
           5       R:R:I124       R:R:Y300            100           7.25             No            Yes
           6       R:R:N296       R:R:Y300            100           8.14             No            Yes
           7       R:R:R131       R:R:V243            100           3.92             No             No
           8       R:R:R131       R:R:Y218            100          10.29             No            Yes
           9       R:R:R131       R:R:Y300            100            7.2             No            Yes
          10       R:R:S128       R:R:Y218            100           6.36             No            Yes
          11       R:R:V243       R:R:Y218            100           3.79             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C154       R:R:F123            100           6.98             No            Yes
           2       R:R:C154        R:R:N76            100          11.02             No             No
           3       R:R:F123        R:R:N76            100          13.29            Yes             No
           4       R:R:F123       R:R:W158            100          10.02            Yes            Yes
           5        R:R:N76       R:R:W158            100           4.52             No            Yes
           6       R:R:S119        R:R:S80            100           6.52             No             No
           7       R:R:S119       R:R:W158            100           6.18             No            Yes
           8        R:R:S80       R:R:W158            100           3.71             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F216       R:R:K220            100           3.72             No             No
           2       R:R:F216       R:R:Y132            100           6.19             No            Yes
           3       R:R:H137       R:R:V136            100          12.45             No             No
           4       R:R:H137       R:R:Y132            100           7.62             No            Yes
           5       R:R:K220       R:R:Y132            100           7.17             No            Yes
           6       R:R:V136       R:R:Y132            100          12.62             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130        R:R:I69            100            4.2             No            Yes
           2       R:R:D130       R:R:R145            100          14.29             No            Yes
           3       R:R:D130        R:R:Y73            100           8.05             No            Yes
           4        R:R:I69       R:R:R145            100           3.76            Yes            Yes
           5        R:R:I69        R:R:Y73            100           7.25            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F302       R:R:F307            100           5.36            Yes            Yes
           2       R:R:F302        R:R:V56            100           3.93            Yes             No
           3       R:R:F307        R:R:V56            100           5.24            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H310        R:R:K64            100          18.34             No            Yes
           2       R:R:H310        R:R:R67            100           4.51             No             No
           3        R:R:K64        R:R:R67            100           7.43            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F101       R:R:V100            100           7.87             No             No
           2       R:R:F101        R:R:Y93            100          10.32             No             No
           3       R:R:V100        R:R:Y93            100          10.09             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E177       R:R:Q182            100          10.19             No            Yes
           2       R:R:E177       R:R:Y184            100           7.86             No            Yes
           3       R:R:Q182       R:R:Y184            100           4.51            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F117       R:R:M121            100           7.46            Yes             No
           2       R:R:F117       R:R:W251            100           9.02            Yes            Yes
           3       R:R:M121       R:R:W251            100          23.27             No            Yes

