Comm       : 1
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 6
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.857143
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L168       R:R:Y114            100          22.27            Yes            Yes
           2       R:R:L168       R:R:Y118            100           3.52            Yes            Yes
           3       R:R:L258       R:R:M202            100           4.24             No            Yes
           4       R:R:L258       R:R:N199            100           4.12             No            Yes
           5       R:R:M202       R:R:N199            100           4.21            Yes            Yes
           6       R:R:M202       R:R:Y114            100           3.59            Yes            Yes
           7       R:R:T165       R:R:Y114            100           3.75            Yes            Yes
           8       R:R:T165       R:R:Y118            100           6.24            Yes            Yes
           9       R:R:Y114       R:R:Y118            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F214       R:R:S128            100           5.28            Yes             No
           2       R:R:F214       R:R:Y218            100           16.5            Yes            Yes
           3       R:R:R131       R:R:Y218            100           8.23             No            Yes
           4       R:R:R131       R:R:Y300            100           14.4             No            Yes
           5       R:R:S128       R:R:Y218            100           7.63             No            Yes
           6       R:R:V243       R:R:Y218            100           3.79             No            Yes
           7       R:R:V243       R:R:Y300            100           5.05             No            Yes
           8       R:R:Y218       R:R:Y300            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F216       R:R:K220            100           4.96             No             No
           2       R:R:F216       R:R:Y132            100           6.19             No            Yes
           3       R:R:H137       R:R:V136            100          11.07             No            Yes
           4       R:R:H137       R:R:Y132            100           7.62             No            Yes
           5       R:R:K220       R:R:V136            100           4.55             No            Yes
           6       R:R:K220       R:R:Y132            100           9.55             No            Yes
           7       R:R:V136       R:R:Y132            100          13.88            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H283        R:R:K35            100           3.93             No             No
           2       R:R:H283        R:R:Q31            100          12.36             No             No
           3        R:R:K35        R:R:Q31            100           5.42             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F290       R:R:I287            100           3.77            Yes             No
           2       R:R:F290        R:R:Y42            100           9.28            Yes            Yes
           3       R:R:I287        R:R:Y42            100           4.84             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D81        R:R:N53            100           6.73             No             No
           2        R:R:D81       R:R:P297            100           6.44             No             No
           3        R:R:N53       R:R:P297            100           4.89             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F302       R:R:F307            100            7.5            Yes            Yes
           2       R:R:F302        R:R:V56            100           3.93            Yes             No
           3       R:R:F307        R:R:V56            100           5.24            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H310        R:R:K64            100           13.1             No            Yes
           2       R:R:H310        R:R:R67            100           4.51             No             No
           3        R:R:K64        R:R:R67            100          11.14            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L126       R:R:L153            100           9.69             No             No
           2       R:R:L126        R:R:Y73            100          14.07             No            Yes
           3       R:R:L153        R:R:Y73            100           4.69             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F123        R:R:N76            100           7.25            Yes            Yes
           2       R:R:F123       R:R:W158            100           8.02            Yes             No
           3        R:R:N76       R:R:W158            100           5.65            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H292       R:R:S120            100           6.97             No             No
           2       R:R:H292       R:R:W251            100           12.7             No            Yes
           3       R:R:S120       R:R:W251            100           3.71             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C183            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           5.22            Yes            Yes
           3       R:R:C183        R:R:W99            100           9.14             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F200       R:R:F259            100           6.43             No            Yes
           2       R:R:F200       R:R:N203            100           3.62             No            Yes
           3       R:R:F259       R:R:N203            100           3.62            Yes            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I237       R:R:L222              0           2.85            Yes             No
           2       R:R:I237       R:R:L241              0           2.85            Yes             No
           3       R:R:L222       R:R:L241            100           4.15             No             No

