Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 15
Hubs       : 10
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         I:I:?1         L:L:?4            100           8.16            Yes            Yes
           2         I:I:?1       R:R:D117            100           7.49            Yes            Yes
           3         I:I:?1       R:R:D121            100           9.98            Yes            Yes
           4         I:I:?1        R:R:E94            100           7.31            Yes            Yes
           5         L:L:?0         L:L:?1            100          29.16             No            Yes
           6         L:L:?0         L:L:D2            100           4.06             No             No
           7         L:L:?1         L:L:D2            100             14            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:D117            100          15.27            Yes            Yes
           9         L:L:?4         L:L:H3            100           3.09            Yes            Yes
          10         L:L:?4         L:L:R5            100           5.84            Yes            Yes
          11         L:L:?4         L:L:W6            100           3.65            Yes            Yes
          12         L:L:?4       R:R:D121            100           7.62            Yes            Yes
          13         L:L:?4        R:R:E94            100           4.25            Yes            Yes
          14         L:L:H3        R:R:F45            100           5.66            Yes             No
          15         L:L:H3        R:R:T95            100           5.48            Yes             No
          16         L:L:R5         L:L:W6            100          17.99            Yes            Yes
          17         L:L:R5       R:R:D121            100           13.1            Yes            Yes
          18         L:L:R5       R:R:I180            100           8.77            Yes            Yes
          19         L:L:R5       R:R:N118            100           4.82            Yes             No
          20       R:R:D117       R:R:D121            100          10.65            Yes            Yes
          21       R:R:D117        R:R:E94            100            3.9            Yes            Yes
          22       R:R:D121        R:R:E94            100            6.5            Yes            Yes
          23        R:R:F45        R:R:T95            100           6.49             No             No
          24       R:R:I180       R:R:N118            100           2.83            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D141       R:R:M156            100           2.77            Yes             No
           2       R:R:D141        R:R:M73            100           8.32            Yes             No
           3       R:R:D141       R:R:R142            100           4.76            Yes             No
           4       R:R:D141       R:R:Y152            100          10.34            Yes            Yes
           5       R:R:M156        R:R:P72            100           3.35             No            Yes
           6       R:R:M156       R:R:Y152            100           7.18             No            Yes
           7        R:R:M73       R:R:R142            100          18.61             No             No
           8        R:R:P72       R:R:Y152            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I40       R:R:V286            100           3.07             No             No
           2        R:R:I40        R:R:V44            100           4.61             No             No
           3       R:R:V286        R:R:V44            100           3.21             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S292        R:R:S52            100           3.26            Yes             No
           2       R:R:S292        R:R:S88            100           3.26            Yes             No
           3        R:R:S52        R:R:S88            100           6.52             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D295       R:R:L247            100           4.07            Yes            Yes
           2       R:R:D295       R:R:Y299            100            4.6            Yes            Yes
           3       R:R:L247       R:R:Y299            100           4.69            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F259       R:R:L128            100           3.65            Yes             No
           2       R:R:F259       R:R:W255            100           5.01            Yes            Yes
           3       R:R:L128       R:R:W255            100          10.25             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F211       R:R:M210            100           3.73             No             No
           2       R:R:F211       R:R:Y207            100           7.22             No             No
           3       R:R:M210       R:R:Y207            100           3.59             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C268       R:R:C274            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C268       R:R:L264            100           4.76            Yes             No
           3       R:R:C274       R:R:L264            100           6.35             No             No

