Comm       : 1
Links      : 30
Nodes      : 19
Hubs       : 12
HLinks     : 29
L/N Ratio  : 1.57895
H/N Ratio  : 0.631579
HL/N Ratio : 0.966667
HL/L Ratio : 0.966667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A168       R:R:E122            100           3.02             No            Yes
           2       R:R:A168       R:R:L119            100           3.15             No            Yes
           3       R:R:C167       R:R:E122            100           9.12             No            Yes
           4       R:R:C167       R:R:H211            100           7.37             No            Yes
           5       R:R:C167       R:R:M207            100           4.86             No            Yes
           6       R:R:D190       R:R:I179            100            9.8            Yes             No
           7       R:R:D190       R:R:N200            100           4.04            Yes            Yes
           8       R:R:D190       R:R:R177            100           4.76            Yes            Yes
           9       R:R:D190       R:R:T193            100          10.12            Yes            Yes
          10       R:R:D190       R:R:Y192            100            6.9            Yes            Yes
          11       R:R:E122       R:R:L119            100            5.3            Yes            Yes
          12       R:R:F203       R:R:I189            100           6.28            Yes             No
          13       R:R:F203       R:R:M207            100           6.22            Yes            Yes
          14       R:R:F203       R:R:S176            100           6.61            Yes             No
          15       R:R:F203       R:R:Y206            100           3.09            Yes            Yes
          16       R:R:H195       R:R:N200            100           2.55            Yes            Yes
          17       R:R:H195       R:R:R177            100          28.21            Yes            Yes
          18       R:R:H195       R:R:T198            100           9.58            Yes             No
          19       R:R:H211       R:R:M207            100          14.44            Yes            Yes
          20       R:R:H211       R:R:V210            100           9.69            Yes             No
          21       R:R:H211       R:R:Y206            100           4.36            Yes            Yes
          22       R:R:I179       R:R:R177            100           3.76             No            Yes
          23       R:R:I179       R:R:Y192            100           6.04             No            Yes
          24       R:R:I189       R:R:S176            100           6.19             No             No
          25       R:R:M207       R:R:Y206            100           3.59            Yes            Yes
          26       R:R:N200       R:R:S176            100           8.94            Yes             No
          27       R:R:N200       R:R:T198            100           5.85            Yes             No
          28       R:R:R177       R:R:T198            100           5.17            Yes             No
          29       R:R:T193       R:R:Y192            100           4.99            Yes            Yes
          30       R:R:V210       R:R:Y206            100          11.36             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 3
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.3
HL/N Ratio : 0.692308
HL/L Ratio : 0.692308
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F24       R:R:G106            100           3.01            Yes             No
           2        R:R:F24         R:R:N8            100           7.25            Yes             No
           3        R:R:F24       R:R:P107            100          14.45            Yes             No
           4         R:R:F9         R:R:G6            100           9.03            Yes             No
           5         R:R:F9         R:R:N8            100           7.25            Yes             No
           6         R:R:F9         R:R:P7            100           2.89            Yes             No
           7         R:R:F9         R:R:T4            100           2.59            Yes             No
           8       R:R:G106       R:R:P107            100           4.06             No             No
           9         R:R:G6         R:R:P7            100           4.06             No             No
          10        R:R:N15         R:R:T4            100          10.24             No             No
          11        R:R:N15        R:R:V20            100           8.87             No            Yes
          12         R:R:N8         R:R:P7            100           4.89             No             No
          13         R:R:T4        R:R:V20            100          12.69             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I75        R:R:N78            100           5.66            Yes            Yes
           2        R:R:I75       R:R:S127            100           6.19            Yes             No
           3        R:R:N78       R:R:S127            100           8.94            Yes             No
           4        R:R:N78       R:R:T160            100           2.92            Yes             No
           5        R:R:N78       R:R:W161            100           3.39            Yes             No
           6       R:R:T160       R:R:W161            100           3.64             No             No

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I305       R:R:Y257            100           4.84             No            Yes
           2       R:R:I305       R:R:Y306            100           7.25             No             No
           3       R:R:M253       R:R:M309            100           5.78             No             No
           4       R:R:M253       R:R:Y257            100           8.38             No            Yes
           5       R:R:M309       R:R:Y257            100           4.79             No            Yes
           6       R:R:Y257       R:R:Y306            100          20.85            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:Q237       R:R:Q244            100           5.12             No            Yes
           2       R:R:Q237       R:R:S240            100           4.33             No             No
           3       R:R:Q237       R:R:T243            100          14.17             No             No
           4       R:R:Q244       R:R:T243            100           4.25            Yes             No
           5       R:R:S240       R:R:T243            100           9.59             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L31        R:R:Q28            100           3.99             No             No
           2        R:R:L31        R:R:Y30            100           7.03             No             No
           3        R:R:Q28        R:R:Y30            100           12.4             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H100       R:R:V104            100           4.15             No             No
           2       R:R:H100       R:R:Y102            100           5.44             No            Yes
           3       R:R:V104       R:R:Y102            100           3.79             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E33        R:R:Q36            100          17.84             No            Yes
           2        R:R:E33        R:R:W35            100          20.72             No             No
           3        R:R:Q36        R:R:W35            100          13.14            Yes             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F293       R:R:T297            100           6.49             No             No
           2       R:R:F293        R:R:Y43            100           6.19             No             No
           3       R:R:T297        R:R:Y43            100           4.99             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F56        R:R:L84            100           3.65             No             No
           2        R:R:F56        R:R:N55            100           9.67             No            Yes
           3        R:R:L84        R:R:N55            100           8.24             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C110       R:R:C187            100           7.28             No             No
           2       R:R:C110       R:R:P180            100           3.77             No             No
           3       R:R:C187       R:R:P180            100           5.65             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F221       R:R:Q225            100          10.54             No             No
           2       R:R:F221       R:R:Y136            100           6.19             No            Yes
           3       R:R:Q225       R:R:Y136            100           9.02             No            Yes

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A269       R:R:F208            100           2.77             No             No
           2       R:R:A269       R:R:F212            100           5.55             No            Yes
           3       R:R:F208       R:R:F212            100           8.57             No            Yes

