Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 9
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.642857
HL/N Ratio : 0.952381
HL/L Ratio : 0.952381
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F152            100          10.87            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F295            100           14.5            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:L315            100           6.59            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:V219            100          12.41            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:W292            100           8.81            Yes            Yes
           6       R:R:D306       R:R:P307            100           4.83            Yes             No
           7       R:R:D306       R:R:Y298            100            4.6            Yes            Yes
           8       R:R:D306       R:R:Y310            100            6.9            Yes            Yes
           9       R:R:F152       R:R:W292            100          24.05             No            Yes
          10       R:R:F288       R:R:N321            100           8.46            Yes            Yes
          11       R:R:F288       R:R:W292            100          13.03            Yes            Yes
          12       R:R:F295       R:R:L315            100           7.31            Yes             No
          13       R:R:F295       R:R:V219            100           3.93            Yes            Yes
          14       R:R:F295       R:R:W292            100           3.01            Yes            Yes
          15       R:R:N321       R:R:W292            100           5.65            Yes            Yes
          16       R:R:P307       R:R:Y310            100          11.13             No            Yes
          17       R:R:T311       R:R:V218            100           6.35             No             No
          18       R:R:T311       R:R:Y298            100           4.99             No            Yes
          19       R:R:V218       R:R:V219            100           3.21             No            Yes
          20       R:R:V218       R:R:Y298            100           3.79             No            Yes
          21       R:R:Y298       R:R:Y310            100          10.92            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D76       R:R:F129            100           8.36            Yes             No
           2        R:R:D76       R:R:Q132            100          10.44            Yes             No
           3        R:R:D76       R:R:Y133            100          13.79            Yes            Yes
           4       R:R:F129       R:R:Y133            100           7.22             No            Yes
           5       R:R:Q132       R:R:Y133            100           6.76             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F108       R:R:I336            100           5.02            Yes             No
           2       R:R:F108       R:R:L103            100           7.31            Yes            Yes
           3       R:R:F108       R:R:N333            100          10.87            Yes            Yes
           4       R:R:I336       R:R:L103            100           5.71             No            Yes
           5       R:R:I336       R:R:N333            100           5.66             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D165       R:R:P106            100           3.22            Yes            Yes
           2       R:R:D165       R:R:Y176            100           5.75            Yes            Yes
           3       R:R:P106       R:R:Y176            100           6.95            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F131       R:R:P136            100           7.22            Yes             No
           2       R:R:F131       R:R:V135            100           5.24            Yes             No
           3       R:R:P136       R:R:V135            100           3.53             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L174       R:R:N172            100           9.61             No            Yes
           2       R:R:L174       R:R:T175            100           4.42             No             No
           3       R:R:N172       R:R:T175            100          10.24            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G184       R:R:L183              0           1.71             No             No
           2       R:R:G184       R:R:L187              0           1.71             No             No
           3       R:R:L183       R:R:L187            100           5.54             No             No

