Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F108       R:R:F166            100           5.36             No            Yes
           2       R:R:F108       R:R:I112            100           5.02             No             No
           3       R:R:F166       R:R:I112            100           3.77            Yes             No
           4       R:R:F166       R:R:Q170            100           4.68            Yes             No
           5       R:R:F166       R:R:S111            100           7.93            Yes             No
           6       R:R:I169       R:R:S111            100           6.19             No             No
           7       R:R:I169       R:R:Y174            100           9.67             No             No
           8       R:R:I169       R:R:Y199            100           4.84             No            Yes
           9       R:R:Q170       R:R:S111            100           4.33             No             No
          10       R:R:Y174       R:R:Y199            100           3.97             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F289            100          10.61            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F290            100           8.26            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:N312            100          14.63            Yes             No
           4       R:R:F208       R:R:F282            100           5.36            Yes            Yes
           5       R:R:F208       R:R:F290            100          18.22            Yes            Yes
           6       R:R:F208       R:R:L212            100           4.87            Yes             No
           7       R:R:F282       R:R:L212            100           3.65            Yes             No
           8       R:R:F282       R:R:W286            100           5.01            Yes            Yes
           9       R:R:F289       R:R:F290            100            7.5            Yes            Yes
          10       R:R:F289       R:R:N312            100           7.25            Yes             No
          11       R:R:F289       R:R:W286            100           4.01            Yes            Yes
          12       R:R:F290       R:R:W286            100           4.01            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100           3.92             No            Yes
           4       R:R:F101        R:R:F89            100           3.22            Yes             No
           5       R:R:F101        R:R:W99            100           9.02            Yes            Yes
           6        R:R:F89       R:R:W109            100           3.01             No            Yes
           7        R:R:F89        R:R:W99            100           4.01             No            Yes
           8       R:R:W109        R:R:W99            100           5.62            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E187       R:R:E188            100           3.81             No             No
           2       R:R:E187       R:R:T189            100          11.29             No             No
           3       R:R:E188       R:R:T189            100           4.23             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130       R:R:L145            100           6.79             No            Yes
           2       R:R:D130       R:R:Y141            100          11.49             No            Yes
           3       R:R:L145       R:R:Y141            100           8.21            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F217       R:R:R221            100           6.41             No            Yes
           2       R:R:F217       R:R:S220              0           1.32             No             No
           3       R:R:R221       R:R:S220              0           1.32            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I303       R:R:L302            100           5.71            Yes             No
           2       R:R:I303       R:R:V295            100           3.07            Yes             No
           3       R:R:L302       R:R:V295            100           2.98             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L80        R:R:V48              0           1.49             No             No
           2        R:R:L80        R:R:V52              0           1.49             No             No
           3        R:R:V48        R:R:V52              0            1.6             No             No

