Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 6
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          13.14            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F289            100           8.26            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:N293            100           3.99            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N312            100          14.63            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:Y316            100           4.54            Yes            Yes
           6       R:R:D113       R:R:Y316            100          10.34             No            Yes
           7       R:R:F289       R:R:N312            100          10.87            Yes             No
           8       R:R:F289       R:R:Y308            100           8.25            Yes            Yes
           9       R:R:H296       R:R:N293            100            5.1            Yes            Yes
          10       R:R:H296       R:R:Y308            100            9.8            Yes            Yes
          11       R:R:N293       R:R:Y308            100           4.65            Yes            Yes
          12       R:R:N312       R:R:Y316            100          15.12             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P88        R:R:V44            100           3.53             No             No
           2        R:R:P88        R:R:V87            100           3.53             No            Yes
           3        R:R:V44        R:R:V87            100           3.21             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E338        R:R:F61            100          13.99             No            Yes
           2       R:R:E338        R:R:R63            100           8.14             No            Yes
           3        R:R:F61        R:R:R63            100          12.83            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:T66        R:R:T68            100           3.14             No             No
           2        R:R:T66        R:R:V67              0           1.59             No             No
           3        R:R:T68        R:R:V67              0           1.59             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106        R:R:W99            100           3.92             No            Yes
           3       R:R:C191        R:R:W99            100          13.06             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F208       R:R:F282            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F208       R:R:L212            100           3.65            Yes             No
           3       R:R:F282       R:R:L212            100           3.65            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L167       R:R:M171            100           2.83             No             No
           2       R:R:L167       R:R:W173            100           3.42             No             No
           3       R:R:M171       R:R:W173            100          18.61             No             No

