Comm       : 1
Links      : 34
Nodes      : 20
Hubs       : 13
HLinks     : 30
L/N Ratio  : 1.7
H/N Ratio  : 0.65
HL/N Ratio : 0.882353
HL/L Ratio : 0.882353
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100           6.57            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F193            100          33.02            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F289            100            5.9            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:N293            100           5.32            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:N312            100          14.63            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:V117            100           8.66            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Y308            100           5.68            Yes            Yes
           8         L:L:?1       R:R:Y316            100           3.41            Yes            Yes
           9       R:R:D113       R:R:V117            100           4.38            Yes            Yes
          10       R:R:D113       R:R:Y316            100          12.64            Yes            Yes
          11       R:R:F193       R:R:Y174            100          13.41            Yes            Yes
          12       R:R:F193       R:R:Y308            100           5.16            Yes            Yes
          13       R:R:F208       R:R:F282            100           5.36            Yes             No
          14       R:R:F208       R:R:F290            100          19.29            Yes            Yes
          15       R:R:F208       R:R:L212            100           3.65            Yes             No
          16       R:R:F208       R:R:W286            100           3.01            Yes            Yes
          17       R:R:F282       R:R:M215            100           7.46             No             No
          18       R:R:F282       R:R:W286            100           6.01             No            Yes
          19       R:R:F289       R:R:F290            100           4.29            Yes            Yes
          20       R:R:F289       R:R:N312            100          13.29            Yes             No
          21       R:R:F289       R:R:W286            100           5.01            Yes            Yes
          22       R:R:F289       R:R:Y308            100           7.22            Yes            Yes
          23       R:R:F290       R:R:W286            100           7.02            Yes            Yes
          24       R:R:I169       R:R:Y174            100           4.84            Yes            Yes
          25       R:R:I169       R:R:Y199            100           3.63            Yes            Yes
          26       R:R:L212       R:R:M215            100           2.83             No             No
          27       R:R:L212       R:R:V216            100           2.98             No             No
          28       R:R:M215       R:R:V216            100           3.04             No             No
          29       R:R:N293       R:R:Y308            100            9.3             No            Yes
          30       R:R:N312       R:R:Y316            100            9.3             No            Yes
          31       R:R:T195       R:R:Y174            100          13.73             No            Yes
          32       R:R:T195       R:R:Y199            100           4.99             No            Yes
          33       R:R:V117       R:R:W286            100            4.9            Yes            Yes
          34       R:R:Y174       R:R:Y199            100           5.96            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L124        R:R:L75            100           2.77             No             No
           2       R:R:L124       R:R:N322            100           4.12             No            Yes
           3       R:R:L124       R:R:Y326            100           3.52             No            Yes
           4        R:R:L75       R:R:N322            100           8.24             No            Yes
           5       R:R:N322       R:R:Y326            100           3.49            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:P88        R:R:V44            100           3.53             No             No
           2        R:R:P88        R:R:V87            100            5.3             No             No
           3        R:R:V44        R:R:V87            100           8.02             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D331       R:R:I334            100            2.8             No             No
           2       R:R:D331        R:R:R63            100           13.1             No             No
           3       R:R:I334        R:R:R63            100           7.52             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130       R:R:L145            100           5.43             No             No
           2       R:R:D130       R:R:Y141            100            6.9             No             No
           3       R:R:L145       R:R:Y141            100           4.69             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I153       R:R:V126              0           1.54             No             No
           2       R:R:I153       R:R:V157              0           1.54             No             No
           3       R:R:V126       R:R:V157              0            1.6             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A119       R:R:S161            100           3.42             No            Yes
           2       R:R:A119       R:R:W158            100           5.19             No            Yes
           3       R:R:S161       R:R:W158            100           4.94            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F101       R:R:W105            100          26.06            Yes             No
           2       R:R:F101        R:R:W99            100          10.02            Yes            Yes
           3       R:R:W105        R:R:W99            100           2.81             No            Yes

