Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 15
Hubs       : 11
HLinks     : 21
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.733333
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F289            100            5.9            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:N312            100          11.97            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:Y308            100           3.41            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:Y316            100           9.08            Yes            Yes
           5       R:R:F208       R:R:F290            100          31.08            Yes            Yes
           6       R:R:F208       R:R:W286            100           8.02            Yes            Yes
           7       R:R:F208       R:R:Y209            100           3.09            Yes             No
           8       R:R:F282       R:R:I121            100           3.77            Yes            Yes
           9       R:R:F282       R:R:N318            100           9.67            Yes             No
          10       R:R:F282       R:R:W286            100          10.02            Yes            Yes
          11       R:R:F289       R:R:F290            100           5.36            Yes            Yes
          12       R:R:F289       R:R:N312            100           4.83            Yes            Yes
          13       R:R:F289       R:R:Y308            100          14.44            Yes            Yes
          14       R:R:F290       R:R:Y209            100           9.28            Yes             No
          15        R:R:F89       R:R:N312            100           4.83             No            Yes
          16        R:R:F89       R:R:Y316            100           6.19             No            Yes
          17       R:R:I121       R:R:S207            100           4.64            Yes             No
          18       R:R:I121       R:R:T118            100           3.04            Yes            Yes
          19       R:R:N312       R:R:Y316            100          19.77            Yes            Yes
          20       R:R:N318       R:R:W286            100           6.78             No            Yes
          21       R:R:S207       R:R:T118            100           9.59             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D79       R:R:G320            100           3.35            Yes             No
           2        R:R:D79        R:R:I47            100            4.2            Yes            Yes
           3       R:R:G320        R:R:I47            100           3.53             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F71       R:R:I153            100          10.05             No             No
           2        R:R:F71       R:R:V126            100           6.55             No             No
           3       R:R:I153       R:R:V126            100           3.07             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C106       R:R:C191            100           7.28             No             No
           2       R:R:C106       R:R:T100            100           3.38             No             No
           3       R:R:C191       R:R:T100            100           3.38             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R221       R:R:T136            100          10.35            Yes             No
           2       R:R:R221       R:R:Y132            100           4.12            Yes            Yes
           3       R:R:T136       R:R:Y132            100           7.49             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I277       R:R:I278              0           2.94             No            Yes
           2       R:R:I277       R:R:I325            100           7.36             No             No
           3       R:R:I278       R:R:I325              0           2.94            Yes             No

