Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:G280       R:R:M279            100           3.49             No             No
           2       R:R:G280       R:R:T283            100           3.64             No             No
           3       R:R:I277       R:R:I278              0           1.47            Yes            Yes
           4       R:R:I277       R:R:I325              0           1.47            Yes            Yes
           5       R:R:I278       R:R:I325            100           2.94            Yes            Yes
           6       R:R:I278       R:R:L275            100           4.28            Yes             No
           7       R:R:I278       R:R:Y219            100          10.88            Yes            Yes
           8       R:R:I278       R:R:Y326            100           7.25            Yes             No
           9       R:R:I325       R:R:Y326            100          12.09            Yes             No
          10       R:R:L275       R:R:Y219            100          12.89             No            Yes
          11       R:R:M279       R:R:T283            100           3.01             No             No
          12       R:R:M279       R:R:Y219            100           5.99             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D113            100          24.97            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F193            100          14.15            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:V114            100           5.77            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:W109            100           3.31            Yes            Yes
           5       R:R:D113       R:R:V114            100           4.38             No             No
           6       R:R:F193       R:R:T110            100           7.78            Yes             No
           7       R:R:F193       R:R:W109            100          12.03            Yes            Yes
           8       R:R:T110       R:R:W109            100           6.06             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130        R:R:F71            100           7.17             No            Yes
           2       R:R:D130       R:R:I127            100            4.2             No             No
           3        R:R:F71       R:R:I127            100           3.77            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C116       R:R:I112            100           3.27             No             No
           2       R:R:C116        R:R:V81            100           3.42             No             No
           3       R:R:I112        R:R:V81            100           4.61             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F282       R:R:N318            100           8.46            Yes             No
           2       R:R:F282       R:R:W286            100          11.02            Yes            Yes
           3       R:R:N318       R:R:W286            100           6.78             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C125       R:R:I214            100           3.27            Yes             No
           2       R:R:C125       R:R:M215            100           6.48            Yes             No
           3       R:R:I214       R:R:M215            100           5.83             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P168       R:R:W173            100           8.11             No             No
           2       R:R:P168       R:R:Y199            100          11.13             No             No
           3       R:R:W173       R:R:Y199            100          12.54             No             No

