Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 15
Hubs       : 9
HLinks     : 19
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.904762
HL/L Ratio : 0.904762
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:F104            100           5.41            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:H155            100           5.71            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:H159            100            3.8            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:N109            100            6.1            Yes            Yes
           5       R:R:F104       R:R:F178            100          10.72            Yes            Yes
           6       R:R:F104        R:R:T77              0           2.59            Yes             No
           7       R:R:F177       R:R:F178            100          12.86            Yes            Yes
           8       R:R:F177       R:R:H176            100           7.92            Yes            Yes
           9       R:R:F177        R:R:L17            100           7.31            Yes             No
          10       R:R:F177       R:R:V275            100           5.24            Yes             No
          11       R:R:F178       R:R:H176            100           6.79            Yes            Yes
          12       R:R:F178        R:R:T77              0           2.59            Yes             No
          13       R:R:H155       R:R:H159            100           9.55            Yes             No
          14       R:R:H155       R:R:I105              0           2.65            Yes             No
          15       R:R:H155       R:R:N109            100           8.93            Yes            Yes
          16       R:R:H159       R:R:I105              0           2.65             No             No
          17        R:R:L17       R:R:V275            100           4.47             No             No
          18       R:R:N109       R:R:S112            100           2.98            Yes             No
          19       R:R:P210       R:R:S112            100           3.56            Yes             No
          20       R:R:P210       R:R:Y252            100           2.78            Yes            Yes
          21       R:R:S112       R:R:Y252            100           6.36             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D111        R:R:D70            100           7.98            Yes            Yes
           2       R:R:D111        R:R:L66            100           5.43            Yes            Yes
           3       R:R:D111       R:R:N285            100           2.69            Yes             No
           4       R:R:D111        R:R:T69            100           2.89            Yes             No
           5        R:R:D70        R:R:L66            100           2.71            Yes            Yes
           6        R:R:D70       R:R:N285            100           8.08            Yes             No
           7       R:R:L110       R:R:L114            100           4.15            Yes            Yes
           8       R:R:L110        R:R:T69            100            5.9            Yes             No
           9       R:R:L114        R:R:L66            100           5.54            Yes            Yes
          10       R:R:L114        R:R:T69            100           2.95            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L166       R:R:N195            100           4.12             No            Yes
           2       R:R:L166       R:R:S188            100           7.51             No             No
           3       R:R:L166       R:R:T192            100           4.42             No            Yes
           4       R:R:L185       R:R:N195            100           4.12            Yes            Yes
           5       R:R:L185       R:R:T192            100           2.95            Yes            Yes
           6       R:R:N195       R:R:T192            100           2.92            Yes            Yes
           7       R:R:S188       R:R:T192            100            3.2             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F12       R:R:F168            100          10.72            Yes             No
           2        R:R:F12        R:R:Y94              0           2.06            Yes            Yes
           3       R:R:F168        R:R:Y94              0           2.06             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E173        R:R:L13            100            5.3             No            Yes
           2       R:R:E173       R:R:N172            100            9.2             No             No
           3        R:R:L13       R:R:N172            100           8.24            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:Q20        R:R:Q23            100          11.52            Yes             No
           2        R:R:Q20        R:R:S18            100           2.89            Yes             No
           3        R:R:Q23        R:R:S18            100           8.66             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:I49        R:R:L55            100           4.28            Yes             No
           2        R:R:I49        R:R:Y60            100           7.25            Yes            Yes
           3        R:R:L55        R:R:Y60            100          11.72             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D121       R:R:M136            100           4.16             No             No
           2       R:R:D121       R:R:Y132            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:M136       R:R:Y132            100           5.99             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F103       R:R:F107            100           6.43             No            Yes
           2       R:R:F103        R:R:V76              0           2.62             No             No
           3       R:R:F107        R:R:V76              0           2.62            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:P262       R:R:Q261            100           3.16             No             No
           2       R:R:P262       R:R:T265            100           6.99             No             No
           3       R:R:Q261       R:R:T265            100           5.67             No             No

