Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 14
Hubs       : 10
HLinks     : 23
L/N Ratio  : 1.71429
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 0.958333
HL/L Ratio : 0.958333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D103            100          17.36            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F267            100          10.39            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F268            100           4.33            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:I290            100           8.12            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:S107            100          11.74            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:W264            100          12.14            Yes            Yes
           7         L:L:?1       R:R:Y294            100           17.5            Yes            Yes
           8       R:R:D103       R:R:S107            100           4.42            Yes             No
           9       R:R:D103        R:R:V76            100          10.22            Yes            Yes
          10       R:R:D103       R:R:Y294            100            6.9            Yes            Yes
          11       R:R:F195       R:R:F199            100           8.57            Yes            Yes
          12       R:R:F195       R:R:F268            100           5.36            Yes            Yes
          13       R:R:F195       R:R:M196            100           6.22            Yes             No
          14       R:R:F195       R:R:Y200            100           6.19            Yes             No
          15       R:R:F199       R:R:F260            100           5.36            Yes            Yes
          16       R:R:F199       R:R:F268            100          19.29            Yes            Yes
          17       R:R:F199       R:R:W264            100           4.01            Yes            Yes
          18       R:R:F260       R:R:W264            100           7.02            Yes            Yes
          19       R:R:F267       R:R:F268            100           5.36            Yes            Yes
          20       R:R:F267       R:R:I290            100           6.28            Yes             No
          21       R:R:F268       R:R:W264            100           5.01            Yes            Yes
          22       R:R:M196       R:R:Y200            100           4.79             No             No
          23       R:R:S107       R:R:W264            100           3.71             No            Yes
          24        R:R:V76       R:R:Y294            100           5.05            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 9
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.28571
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H113        R:R:S64            100          11.16            Yes             No
           2       R:R:H113        R:R:V68            100           4.15            Yes             No
           3       R:R:H113       R:R:W148            100           4.23            Yes            Yes
           4        R:R:H63        R:R:I45            100           9.28            Yes             No
           5        R:R:H63        R:R:T67            100           4.11            Yes             No
           6        R:R:I45        R:R:T67            100           6.08             No             No
           7        R:R:S64       R:R:W148            100           4.94             No            Yes
           8        R:R:T67       R:R:W148            100           6.06             No            Yes
           9        R:R:V68       R:R:W148            100           8.58             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.5
HL/L Ratio : 0.5
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C182        R:R:C96            100           5.46             No             No
           2       R:R:C182        R:R:W89            100          14.37             No            Yes
           3        R:R:C96        R:R:W89            100           5.22             No            Yes
           4        R:R:F91        R:R:F95            100           9.65             No             No
           5        R:R:F91        R:R:W89            100          22.05             No            Yes
           6        R:R:F91        R:R:Y79            100           4.13             No             No
           7        R:R:F95        R:R:W89            100           4.01             No            Yes
           8        R:R:F95        R:R:Y79            100           9.28             No             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D120       R:R:M135            100           8.32             No            Yes
           2       R:R:D120        R:R:T58            100          11.56             No             No
           3       R:R:D120       R:R:Y131            100          10.34             No            Yes
           4       R:R:M135       R:R:Y131            100           4.79            Yes            Yes
           5        R:R:T58       R:R:Y131            100           4.99             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C74        R:R:F70            100           8.38             No            Yes
           2        R:R:C74        R:R:L38            100           6.35             No             No
           3        R:R:F70        R:R:L38            100           3.65            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F311       R:R:L315            100           4.87            Yes             No
           2       R:R:F311        R:R:S47            100           6.61            Yes             No
           3       R:R:L315        R:R:S47            100           6.01             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F51        R:R:L54            100           6.09            Yes             No
           2        R:R:F51        R:R:Q53            100          11.71            Yes             No
           3        R:R:L54        R:R:Q53            100           5.32             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I117       R:R:R121            100           5.01            Yes             No
           2       R:R:I117       R:R:Y304            100           6.04            Yes            Yes
           3       R:R:R121       R:R:Y304            100           4.12             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F156       R:R:F160            100           4.29             No            Yes
           2       R:R:F156       R:R:S101            100           9.25             No             No
           3       R:R:F160       R:R:S101            100           6.61            Yes             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D127       R:R:K134            100           5.53             No             No
           2       R:R:D127       R:R:R130            100           13.1             No             No
           3       R:R:K134       R:R:R130            100           3.71             No             No

