Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 10
Hubs       : 7
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.7
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         I:I:?1       R:R:D117            100           7.49             No            Yes
           2         I:I:?1       R:R:D121            100           9.98             No            Yes
           3         I:I:?1        R:R:E94            100           4.87             No            Yes
           4         L:L:R8         L:L:W9            100              4            Yes            Yes
           5         L:L:R8         L:L:Y2            100           3.09            Yes            Yes
           6         L:L:R8       R:R:D117            100           5.96            Yes            Yes
           7         L:L:R8       R:R:D121            100          16.68            Yes            Yes
           8         L:L:R8       R:R:S183            100           5.27            Yes             No
           9         L:L:W9       R:R:I189            100           5.87            Yes             No
          10         L:L:W9       R:R:L262            100           3.42            Yes            Yes
          11         L:L:W9       R:R:S183            100           9.88            Yes             No
          12         L:L:Y2       R:R:D117            100          10.34            Yes            Yes
          13       R:R:D117       R:R:D121            100           7.98            Yes            Yes
          14       R:R:D121        R:R:E94            100            6.5            Yes            Yes
          15       R:R:I189       R:R:L262            100           4.28             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:H6        R:R:F45            100          11.31             No            Yes
           2         L:L:H6        R:R:T95            100           5.48             No             No
           3        R:R:F45        R:R:I40            100           5.02            Yes             No
           4        R:R:F45        R:R:T95            100          10.38            Yes             No
           5        R:R:I40       R:R:V286            100           3.07             No             No
           6        R:R:I40        R:R:V44            100           3.07             No             No
           7       R:R:V286        R:R:V44            100           3.21             No             No

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:G10       R:R:F281            100           9.03             No            Yes
           2        L:L:G10       R:R:H261            100           3.18             No            Yes
           3       R:R:F281       R:R:H261            100          11.31            Yes            Yes
           4       R:R:H261       R:R:I265            100           7.95            Yes             No
           5       R:R:H261       R:R:T278            100           6.85            Yes             No
           6       R:R:I265       R:R:T278            100           3.04             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S292        R:R:S52            100           3.26             No             No
           2       R:R:S292        R:R:S88            100           4.89             No            Yes
           3        R:R:S52        R:R:S88            100           6.52             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L306       R:R:S303            100           6.01             No             No
           2       R:R:L306        R:R:Y74            100           8.21             No            Yes
           3       R:R:S303        R:R:Y74            100           5.09             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D141       R:R:M156            100           6.93             No             No
           2       R:R:D141       R:R:Y152            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:M156       R:R:Y152            100           8.38             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F196       R:R:F251            100           3.22            Yes            Yes
           2       R:R:F196       R:R:M200            100           8.71            Yes             No
           3       R:R:F251       R:R:M200            100           6.22            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I138       R:R:R142            100           3.76             No             No
           2       R:R:I138       R:R:Y299            100           4.84             No            Yes
           3       R:R:R142       R:R:Y299            100           3.09             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F147       R:R:H209            100           7.92            Yes             No
           2       R:R:F147       R:R:Y143            100          13.41            Yes            Yes
           3       R:R:H209       R:R:Y143            100           7.62             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C268       R:R:C274            100           3.64            Yes             No
           2       R:R:C268       R:R:N271            100           3.15            Yes            Yes
           3       R:R:C274       R:R:N271            100           3.15             No            Yes

