Comm       : 1
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E305        R:R:N68            100          13.15             No            Yes
           2       R:R:E305        R:R:Y74            100           4.49             No            Yes
           3        R:R:N66        R:R:N68            100           8.17            Yes            Yes
           4        R:R:N66        R:R:R65            100           3.62            Yes             No
           5        R:R:N66       R:R:T309            100           5.85            Yes             No
           6        R:R:N68        R:R:Y74            100           8.14            Yes            Yes
           7        R:R:R65       R:R:T309            100           3.88             No             No

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:R7         L:L:W8            100              6            Yes            Yes
           2         L:L:R7       R:R:D117            100           3.57            Yes            Yes
           3         L:L:R7       R:R:E184            100          19.77            Yes             No
           4         L:L:R7       R:R:N118            100           4.82            Yes             No
           5         L:L:W8       R:R:E184            100           3.27            Yes             No
           6       R:R:D117       R:R:N118            100           5.39            Yes             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I138       R:R:R142            100           3.76             No            Yes
           2       R:R:I138       R:R:Y299            100           4.84             No            Yes
           3       R:R:L247       R:R:Y207            100           4.69             No            Yes
           4       R:R:L247       R:R:Y299            100           4.69             No            Yes
           5       R:R:R142       R:R:Y207            100            7.2            Yes            Yes
           6       R:R:R142       R:R:Y299            100           6.17            Yes            Yes
           7       R:R:Y207       R:R:Y299            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F196       R:R:F251            100           3.22            Yes            Yes
           2       R:R:F196       R:R:M200            100           6.22            Yes             No
           3       R:R:F196       R:R:W255            100           4.01            Yes            Yes
           4       R:R:F251       R:R:M200            100           3.73            Yes             No
           5       R:R:F251       R:R:W255            100           8.02            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:H5        R:R:F45            100          16.97             No            Yes
           2         L:L:H5        R:R:T95            100           9.58             No            Yes
           3        R:R:F45        R:R:T95            100          10.38            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:F6       R:R:F258            100           5.36            Yes             No
           2         L:L:F6       R:R:F281            100           3.22            Yes            Yes
           3       R:R:F258       R:R:F281            100           5.36             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E55       R:R:F301            100           8.16             No            Yes
           2        R:R:E55       R:R:L297            100           6.63             No             No
           3       R:R:F301       R:R:L297            100           3.65            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D141       R:R:T145            100           4.34             No             No
           2       R:R:D141       R:R:Y152            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:T145       R:R:Y152            100           7.49             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N134        R:R:S79            100           5.96             No             No
           2       R:R:N134       R:R:W169            100           4.52             No            Yes
           3        R:R:S79       R:R:W169            100           3.71             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F147       R:R:H209            100          11.31            Yes             No
           2       R:R:F147       R:R:Y143            100           16.5            Yes             No
           3       R:R:H209       R:R:Y143            100            9.8             No             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I275       R:R:L264            100           5.71             No             No
           2       R:R:I275       R:R:T278            100           3.04             No             No
           3       R:R:L264       R:R:T278            100           4.42             No             No

