Comm       : 1
Links      : 24
Nodes      : 16
Hubs       : 9
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5625
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:D102            100          17.45            Yes             No
           2         L:L:?1       R:R:F264            100          19.28            Yes            Yes
           3         L:L:?1       R:R:F265            100           3.61            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:W261            100           4.51            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:Y287            100          13.92            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:Y291            100            5.8            Yes            Yes
           7       R:R:D102       R:R:Y291            100          11.49             No            Yes
           8       R:R:F198       R:R:F265            100             15            Yes            Yes
           9       R:R:F198       R:R:W261            100           3.01            Yes            Yes
          10       R:R:F264       R:R:F265            100           5.36            Yes            Yes
          11       R:R:F264       R:R:W261            100           3.01            Yes            Yes
          12       R:R:F264       R:R:Y287            100          12.38            Yes             No
          13       R:R:F265       R:R:W261            100           3.01            Yes            Yes
          14        R:R:L71        R:R:M76            100           4.24             No            Yes
          15        R:R:L71       R:R:Y291            100           5.86             No            Yes
          16        R:R:M29        R:R:M80            100          15.88            Yes             No
          17        R:R:M29        R:R:S30            100           3.07            Yes             No
          18        R:R:M29        R:R:Y26            100           5.99            Yes             No
          19        R:R:M76       R:R:Y291            100           3.59            Yes            Yes
          20        R:R:M80        R:R:T83            100           6.02             No             No
          21        R:R:M80       R:R:W288            100          11.63             No            Yes
          22        R:R:S30        R:R:Y26            100           7.63             No             No
          23        R:R:T83       R:R:W288            100           6.06             No            Yes
          24       R:R:W288       R:R:Y291            100           4.82            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L113       R:R:N297            100           5.49             No            Yes
           2       R:R:L113       R:R:Y301            100           5.86             No            Yes
           3       R:R:M205       R:R:S117            100           6.13             No            Yes
           4       R:R:M205       R:R:Y209            100           3.59             No            Yes
           5       R:R:M253       R:R:V300            100           3.04             No             No
           6       R:R:M253       R:R:Y209            100           4.79             No            Yes
           7       R:R:M253       R:R:Y301            100           4.79             No            Yes
           8       R:R:N297       R:R:Y301            100           8.14            Yes            Yes
           9       R:R:S117       R:R:Y209            100           5.09            Yes            Yes
          10       R:R:V300       R:R:Y301            100           5.05             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D119       R:R:I134            100              7             No            Yes
           2       R:R:D119       R:R:Y130            100           5.75             No            Yes
           3       R:R:I134       R:R:I139              0           2.94            Yes            Yes
           4       R:R:I134       R:R:T138              0           1.52            Yes             No
           5       R:R:I134       R:R:Y130            100           7.25            Yes            Yes
           6       R:R:I139       R:R:T138              0           1.52            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H62        R:R:I47            100           7.95            Yes             No
           2        R:R:H62        R:R:W59            100           4.23            Yes            Yes
           3        R:R:I47        R:R:W59            100           3.52             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F50       R:R:R310            100          18.17            Yes             No
           2        R:R:F50        R:R:S46              0           1.32            Yes             No
           3       R:R:R310        R:R:S46              0           1.32             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C181        R:R:R82            100           5.57            Yes             No
           2       R:R:C181        R:R:W88            100          20.89            Yes             No
           3        R:R:R82        R:R:W88            100              9             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D126       R:R:K133            100           5.53             No             No
           2       R:R:D126       R:R:R129            100          10.72             No             No
           3       R:R:K133       R:R:R129            100           6.19             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I278       R:R:L282            100           4.28            Yes             No
           2       R:R:I278       R:R:P279            100           3.39            Yes            Yes
           3       R:R:L282       R:R:P279            100           8.21             No            Yes

