Comm       : 1
Links      : 30
Nodes      : 19
Hubs       : 11
HLinks     : 27
L/N Ratio  : 1.57895
H/N Ratio  : 0.578947
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:M8        R:R:W93            100           5.82            Yes            Yes
           2         L:L:M8       R:R:Y285            100           7.18            Yes             No
           3         L:L:M8       R:R:Y288            100          21.55            Yes            Yes
           4         L:L:R6        L:L:Y13            100          17.49            Yes            Yes
           5         L:L:R6       R:R:F177            100          18.17            Yes             No
           6         L:L:R6        R:R:G97            100            4.5            Yes            Yes
           7         L:L:R6       R:R:S183            100           6.59            Yes            Yes
           8        L:L:Y13        R:R:G97            100           4.35            Yes            Yes
           9        L:L:Y13        R:R:Q92            100           12.4            Yes            Yes
          10        L:L:Y13       R:R:S183            100          10.17            Yes            Yes
          11        L:L:Y13        R:R:W93            100          12.54            Yes            Yes
          12        L:L:Y13       R:R:Y285            100           8.94            Yes             No
          13       R:R:C106       R:R:C184            100           5.46             No             No
          14       R:R:C106        R:R:W99            100           9.14             No            Yes
          15       R:R:C184        R:R:Q92            100            6.1             No            Yes
          16       R:R:C184        R:R:W99            100          14.37             No            Yes
          17       R:R:C293        R:R:I41            100           6.55             No             No
          18       R:R:C293       R:R:Y289            100           9.41             No            Yes
          19       R:R:F101        R:R:H91            100          13.58            Yes             No
          20       R:R:F101       R:R:V100            100           5.24            Yes             No
          21       R:R:F101        R:R:W99            100           9.02            Yes            Yes
          22       R:R:F177       R:R:S183            100           6.61             No            Yes
          23        R:R:H91       R:R:V100            100           6.92             No             No
          24        R:R:H91        R:R:W99            100           9.52             No            Yes
          25        R:R:I41       R:R:Y289            100           3.63             No            Yes
          26        R:R:Q92       R:R:S183            100           4.33            Yes            Yes
          27        R:R:Q92        R:R:W99            100           8.76            Yes            Yes
          28        R:R:W93       R:R:Y285            100           9.65            Yes             No
          29        R:R:W93       R:R:Y288            100           5.79            Yes            Yes
          30        R:R:W93       R:R:Y289            100           7.72            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:L9        L:L:R14            100           6.07            Yes            Yes
           2         L:L:L9       R:R:F186            100           3.65            Yes            Yes
           3         L:L:L9       R:R:V194            100           4.47            Yes             No
           4         L:L:L9       R:R:Y197            100           3.52            Yes            Yes
           5        L:L:R14       R:R:V194            100           5.23            Yes             No
           6       R:R:F186       R:R:L188            100           4.87            Yes             No
           7       R:R:F186       R:R:Y197            100          10.32            Yes            Yes
           8       R:R:L188       R:R:Y197            100           4.69             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 6
Nodes      : 4
Hubs       : 4
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R11       R:R:D113            100          14.29            Yes            Yes
           2        L:L:R11        R:R:H82            100            7.9            Yes            Yes
           3        L:L:R11       R:R:Y296            100          12.35            Yes            Yes
           4       R:R:D113        R:R:H82            100           7.56            Yes            Yes
           5       R:R:D113       R:R:Y296            100           5.75            Yes            Yes
           6        R:R:H82       R:R:Y296            100          16.33            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A119       R:R:S161            100           3.42             No             No
           2       R:R:A119       R:R:W158            100           7.78             No             No
           3       R:R:S161       R:R:W158            100           4.94             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F133       R:R:Q137            100           4.68            Yes            Yes
           2       R:R:F133       R:R:Y132            100           8.25            Yes            Yes
           3       R:R:Q137       R:R:Y132            100           7.89            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F206       R:R:F260            100           6.43            Yes             No
           2       R:R:F206       R:R:L210            100           8.53            Yes            Yes
           3       R:R:F260       R:R:L210            100           3.65             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L317        R:R:L54              0           2.77             No             No
           2       R:R:L317        R:R:T58              0           1.47             No             No
           3        R:R:L54        R:R:T58              0           1.47             No             No

