Comm       : 1
Links      : 23
Nodes      : 16
Hubs       : 10
HLinks     : 22
L/N Ratio  : 1.4375
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.956522
HL/L Ratio : 0.956522
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:C288            100           2.54            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:F117            100           2.92            Yes            Yes
           3         L:L:?1        R:R:F87            100           5.84            Yes            Yes
           4         L:L:?1        R:R:F94            100           7.79            Yes             No
           5         L:L:?1       R:R:M265            100           4.52            Yes             No
           6         L:L:?1       R:R:S285            100          12.01            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:T114            100          10.61            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:W194            100          22.77            Yes            Yes
           9         L:L:?1       R:R:Y190              0           1.87            Yes            Yes
          10       R:R:C288       R:R:F117            100           2.79            Yes            Yes
          11       R:R:C288       R:R:W258            100           2.61            Yes            Yes
          12       R:R:F117       R:R:W258            100           5.01            Yes            Yes
          13        R:R:F87       R:R:S285            100           5.28            Yes             No
          14        R:R:F94        R:R:H95            100           9.05             No            Yes
          15        R:R:F94        R:R:M26            100           3.73             No            Yes
          16        R:R:H95        R:R:L28            100           3.86            Yes            Yes
          17        R:R:H95        R:R:M26            100           3.94            Yes            Yes
          18       R:R:L167       R:R:P168            100           4.93             No             No
          19       R:R:L167       R:R:Y190            100          11.72             No            Yes
          20        R:R:L28        R:R:M26            100           2.83            Yes            Yes
          21       R:R:M265       R:R:W194            100           5.82             No            Yes
          22       R:R:P168       R:R:Y190            100           6.95             No            Yes
          23       R:R:T114       R:R:W194            100           3.64             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.66667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E305        R:R:L64            100           2.65            Yes            Yes
           2       R:R:E305       R:R:S303            100          10.06            Yes            Yes
           3       R:R:E305        R:R:Y70            100           8.98            Yes            Yes
           4       R:R:I306        R:R:L64            100           4.28             No            Yes
           5       R:R:I306       R:R:S303            100           6.19             No            Yes
           6       R:R:I306        R:R:Y70            100           2.42             No            Yes
           7        R:R:K67        R:R:L64            100           2.82             No            Yes
           8        R:R:K67        R:R:Y70            100           7.17             No            Yes
           9        R:R:L64        R:R:Y70            100           9.38            Yes            Yes
          10       R:R:S303        R:R:Y70            100           6.36            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R131       R:R:T127            100           2.59             No             No
           2       R:R:R131       R:R:Y209            100           4.12             No            Yes
           3       R:R:R131       R:R:Y299            100            7.2             No            Yes
           4       R:R:T127       R:R:Y299            100            2.5             No            Yes
           5       R:R:Y209       R:R:Y299            100           4.96            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:G30        R:R:P31            100           4.06             No             No
           2        R:R:G30        R:R:Q32            100           4.93             No             No
           3        R:R:P31        R:R:Q32            100           4.74             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D130        R:R:S69            100           7.36            Yes             No
           2       R:R:D130       R:R:Y141            100           5.75            Yes            Yes
           3        R:R:S69       R:R:Y141            100           2.54             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C174       R:R:C179            100           7.28             No             No
           2       R:R:C174       R:R:L185              0           1.59             No             No
           3       R:R:C179       R:R:L185              0           1.59             No             No

