Comm       : 1
Links      : 22
Nodes      : 14
Hubs       : 7
HLinks     : 17
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.772727
HL/L Ratio : 0.772727
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D247       B:B:H225            100           2.52            Yes            Yes
           2       B:B:D247       B:B:S227            100           4.42            Yes            Yes
           3       B:B:D247       B:B:S245            100          10.31            Yes            Yes
           4       B:B:D247       B:B:T249            100          10.12            Yes             No
           5       B:B:E260       B:B:F253            100           2.33             No             No
           6       B:B:E260       B:B:R251            100          17.45             No             No
           7       B:B:E260       B:B:T263            100           4.23             No             No
           8       B:B:F222       B:B:F241            100           3.22             No            Yes
           9       B:B:F222       B:B:F253            100           5.36             No             No
          10       B:B:F241       B:B:F253            100           8.57            Yes             No
          11       B:B:F241       B:B:I232            100           3.77            Yes            Yes
          12       B:B:F241       B:B:T243            100           2.59            Yes            Yes
          13       B:B:H225       B:B:I229            100           7.95            Yes             No
          14       B:B:H225       B:B:R251            100          14.67            Yes             No
          15       B:B:H225       B:B:S245            100          11.16            Yes            Yes
          16       B:B:H225       B:B:T243            100           4.11            Yes            Yes
          17       B:B:H225       B:B:T249            100           2.74            Yes             No
          18       B:B:I229       B:B:T243            100           1.52             No            Yes
          19       B:B:I232       B:B:T243            100           4.56            Yes            Yes
          20       B:B:R251       B:B:T263            100           6.47             No             No
          21       B:B:S227       B:B:S245            100           1.63            Yes            Yes
          22       B:B:S245       B:B:T249            100            3.2            Yes             No

Comm       : 2
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 13
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C112       R:R:C186            100           7.28            Yes             No
           2       R:R:C112       R:R:E182            100           1.52            Yes             No
           3       R:R:C112       R:R:V180            100           3.42            Yes            Yes
           4       R:R:C112       R:R:W105            100           9.14            Yes            Yes
           5       R:R:C186       R:R:V180            100           1.71             No            Yes
           6       R:R:C186       R:R:W105            100          19.59             No            Yes
           7       R:R:D179       R:R:R113            100           13.1             No            Yes
           8       R:R:D179       R:R:V180            100           2.92             No            Yes
           9       R:R:E182       R:R:W105            100           4.36             No            Yes
          10       R:R:F107       R:R:P106            100           8.67            Yes             No
          11       R:R:F107       R:R:W105            100           5.01            Yes            Yes
          12       R:R:P106       R:R:W105            100            5.4             No            Yes
          13       R:R:R113       R:R:V180            100           2.62            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 6
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D163       B:B:G144            100           1.68            Yes             No
           2       B:B:D163       B:B:H142            100           3.78            Yes            Yes
           3       B:B:D163       B:B:S161            100           5.89            Yes            Yes
           4       B:B:D163       B:B:T165            100           7.23            Yes            Yes
           5       B:B:G144       B:B:S161            100           1.86             No            Yes
           6       B:B:H142       B:B:S161            100          11.16            Yes            Yes
           7       B:B:H142       B:B:T165            100           2.74            Yes            Yes
           8       B:B:H142       B:B:W169            100           2.12            Yes            Yes
           9       B:B:I157       B:B:T159            100           1.52             No            Yes
          10       B:B:I157       B:B:W169            100           3.52             No            Yes
          11       B:B:T159       B:B:W169            100           3.64            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 11
Nodes      : 7
Hubs       : 2
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.57143
H/N Ratio  : 0.285714
HL/N Ratio : 0.727273
HL/L Ratio : 0.727273
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D331       A:A:G329            100           1.68            Yes             No
           2       A:A:D331       A:A:P332            100           1.61            Yes             No
           3       A:A:D331       A:A:R336            100          10.72            Yes             No
           4       A:A:D331       A:A:T335            100           2.89            Yes            Yes
           5       A:A:G329       A:A:R336            100            1.5             No             No
           6       A:A:P332       A:A:T335            100            3.5             No            Yes
           7       A:A:P332       A:A:V334            100           3.53             No             No
           8       A:A:R336       A:A:T335            100           5.17             No            Yes
           9       A:A:T335       A:A:V301            100           1.59            Yes             No
          10       A:A:T335       A:A:V334            100           1.59            Yes             No
          11       A:A:V301       A:A:V334            100           3.21             No             No

Comm       : 5
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F394       R:R:R241            100           4.28            Yes             No
           2       A:A:F394       R:R:S242            100           6.61            Yes             No
           3       A:A:F394       R:R:V246            100           2.62            Yes             No
           4       R:R:R241       R:R:S242            100           2.64             No             No
           5       R:R:V225       R:R:V246            100            1.6             No             No
           6       R:R:V225       R:R:V250            100            1.6             No            Yes
           7       R:R:V246       R:R:V250            100            1.6             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D323       B:B:G324            100           1.68            Yes             No
           2       B:B:D323       B:B:T321            100           5.78            Yes            Yes
           3       B:B:G319        B:B:M61            100           1.75             No             No
           4       B:B:G319        B:B:W63            100           2.81             No            Yes
           5       B:B:G324       B:B:T321            100           1.82             No            Yes
           6        B:B:M61        B:B:W63            100           3.49             No            Yes
           7       B:B:T321        B:B:W63            100           8.49            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:A203       B:B:D205            100           3.09             No            Yes
           2       B:B:A203       B:B:H183            100           7.32             No            Yes
           3       B:B:C218       B:B:K209            100           4.85             No            Yes
           4       B:B:C218       B:B:W211            100           3.92             No            Yes
           5       B:B:D205       B:B:H183            100          10.08            Yes            Yes
           6       B:B:H183       B:B:K209            100           13.1            Yes            Yes
           7       B:B:K209       B:B:W211            100           6.96            Yes            Yes

Comm       : 8
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:A56        B:B:D76            100           1.54             No            Yes
           2        B:B:A56        B:B:S74            100           1.71             No            Yes
           3        B:B:D76        B:B:H54            100           2.52            Yes            Yes
           4        B:B:D76        B:B:S74            100           7.36            Yes            Yes
           5        B:B:H54        B:B:I58            100           7.95            Yes             No
           6        B:B:H54        B:B:S74            100          11.16            Yes            Yes
           7        B:B:I58        B:B:S74            100           1.55             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A178       R:R:P191            100           3.74             No             No
           2       R:R:A178       R:R:W190            100           5.19             No            Yes
           3       R:R:F177       R:R:P191            100           7.22             No             No
           4       R:R:F177       R:R:W190            100           6.01             No            Yes
           5       R:R:F177       R:R:W197            100           7.02             No            Yes
           6       R:R:P191       R:R:W190            100            2.7             No            Yes
           7       R:R:W190       R:R:W197            100           4.69            Yes            Yes

Comm       : 10
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1         L:L:C2            100           5.37            Yes            Yes
           2         L:L:?1         L:L:T8            100           8.73            Yes            Yes
           3         L:L:C2         L:L:C7            100           5.46            Yes             No
           4         L:L:C2         L:L:T8            100           6.76            Yes            Yes
           5         L:L:C2       R:R:Y286            100           6.72            Yes             No
           6         L:L:C7         L:L:T8            100           1.69             No            Yes
           7         L:L:T8       R:R:Y286            100           6.24            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C271       B:B:D291            100           6.22            Yes             No
           2       B:B:C271       B:B:I269            100           1.64            Yes             No
           3       B:B:C271       B:B:Y289            100           4.03            Yes            Yes
           4       B:B:D291       B:B:Y289            100           3.45             No            Yes
           5       B:B:I269       B:B:Y289            100           2.42             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.75
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D333       B:B:H311            100           7.56            Yes            Yes
           2       B:B:D333       B:B:S331            100           7.36            Yes            Yes
           3       B:B:H311       B:B:S331            100           2.79            Yes            Yes
           4       B:B:H311       B:B:V315            100           2.77            Yes             No
           5       B:B:S331       B:B:V315            100           1.62            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A156        R:R:I77            100           3.25             No            Yes
           2       R:R:A156        R:R:V74            100            1.7             No             No
           3       R:R:A156        R:R:Y78            100              4             No            Yes
           4        R:R:I77        R:R:Y78            100           8.46            Yes            Yes
           5        R:R:V74        R:R:Y78            100           3.79             No            Yes

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:E209       A:A:H220            100           3.69             No             No
           2       A:A:E209       A:A:K211            100            5.4             No             No
           3       A:A:H220       A:A:K211            100           2.62             No             No

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:L289       A:A:L291            100           2.77             No             No
           2       A:A:L289       A:A:V248            100           1.49             No             No
           3       A:A:L291       A:A:V248            100           1.49             No             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D249       A:A:K293            100           6.91            Yes             No
           2       A:A:D249       A:A:S251            100           4.42            Yes             No
           3       A:A:K293       A:A:S251            100           1.53             No             No

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K300       A:A:S306            100           3.06             No             No
           2       A:A:K300       A:A:Y253            100           2.39             No            Yes
           3       A:A:S306       A:A:Y253            100           2.54             No            Yes

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:C365       A:A:D295            100           6.22             No             No
           2       A:A:C365       A:A:S366            100           1.72             No             No
           3       A:A:D295       A:A:S366            100           4.42             No             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:P326       A:A:T325            100           1.75             No            Yes
           2       A:A:P326       A:A:Y339            100           4.17             No            Yes
           3       A:A:T325       A:A:Y339            100          14.98            Yes            Yes

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:C391       R:R:A140            100           1.81             No             No
           2       A:A:C391       R:R:V141            100           1.71             No             No
           3       R:R:A140       R:R:V141            100            1.7             No             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:A257       B:B:Q259            100           3.03             No             No
           2       B:B:A257        G:G:V29            100            1.7             No             No
           3       B:B:Q259        G:G:V29            100           2.87             No             No

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:A302       B:B:M262            100           1.61             No             No
           2       B:B:A302       B:B:Y264            100           2.67             No             No
           3       B:B:M262       B:B:Y264            100           8.38             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D298       B:B:R283            100          10.72             No            Yes
           2       B:B:D298        B:B:V40            100           5.84             No             No
           3       B:B:R283        B:B:V40            100           5.23            Yes             No

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C148       B:B:S147            100           1.72             No             No
           2       B:B:C148       B:B:S160            100           3.44             No            Yes
           3       B:B:S147       B:B:S160            100           3.26             No            Yes

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:E130       B:B:N132            100           7.89            Yes             No
           2       B:B:E130       B:B:R134            100           3.49            Yes             No
           3       B:B:N132       B:B:R134            100           9.64             No             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D212       B:B:E215            100            5.2            Yes             No
           2       B:B:D212       B:B:M217            100           4.16            Yes             No
           3       B:B:E215       B:B:M217            100          10.83             No             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:F235       B:B:F278            100           3.22            Yes             No
           2       B:B:F235       B:B:G282            100           1.51            Yes             No
           3       B:B:F278       B:B:G282            100           1.51             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        G:G:K19        G:G:R12            100           2.48             No             No
           2        G:G:K19        G:G:V15            100           6.07             No             No
           3        G:G:R12        G:G:V15            100           5.23             No             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A53       R:R:C298            100           1.81             No             No
           2        R:R:A53        R:R:G54            100           1.95             No             No
           3       R:R:C298        R:R:G54            100           1.96             No             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L60        R:R:V64            100           1.49             No             No
           2        R:R:L60        R:R:Y63            100           4.69             No             No
           3        R:R:V64        R:R:Y63            100           7.57             No             No

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F306       R:R:F311            100           3.22             No             No
           2       R:R:F306        R:R:V61              0           1.31             No             No
           3       R:R:F311        R:R:V61              0           1.31             No             No

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:K5         L:L:T6            100            1.5            Yes            Yes
           2         L:L:K5       R:R:V290            100           1.52            Yes             No
           3         L:L:T6       R:R:V290            100           3.17            Yes             No

Comm       : 33
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F201       R:R:T205            100           5.19             No             No
           2       R:R:F201       R:R:Y204            100           8.25             No            Yes
           3       R:R:T205       R:R:Y204            100           6.24             No            Yes

Comm       : 34
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F210       R:R:F265            100            7.5            Yes            Yes
           2       R:R:F210       R:R:W261            100           4.01            Yes            Yes
           3       R:R:F265       R:R:W261            100           4.01            Yes            Yes

