Comm       : 1
Links      : 11
Nodes      : 8
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.375
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.909091
HL/L Ratio : 0.909091
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C112       R:R:C186            100           7.28             No             No
           2       R:R:C112       R:R:V180            100           3.42             No            Yes
           3       R:R:C112       R:R:W105            100           9.14             No            Yes
           4       R:R:C186       R:R:V180            100           1.71             No            Yes
           5       R:R:C186       R:R:W105            100          19.59             No            Yes
           6       R:R:D179       R:R:R113            100           13.1             No            Yes
           7       R:R:D179       R:R:V180            100           2.92             No            Yes
           8       R:R:F107       R:R:P106            100           8.67            Yes             No
           9       R:R:F107       R:R:W105            100           5.01            Yes            Yes
          10       R:R:P106       R:R:W105            100            5.4             No            Yes
          11       R:R:R113       R:R:V180            100           2.62            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.714286
HL/L Ratio : 0.714286
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A178       R:R:P191            100           3.74             No             No
           2       R:R:A178       R:R:W190            100           5.19             No            Yes
           3       R:R:F177       R:R:P191            100           7.22             No             No
           4       R:R:F177       R:R:W190            100           6.01             No            Yes
           5       R:R:F177       R:R:W197            100           7.02             No            Yes
           6       R:R:P191       R:R:W190            100            2.7             No            Yes
           7       R:R:W190       R:R:W197            100           4.69            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1         L:L:C2            100           5.38            Yes            Yes
           2         L:L:?1         L:L:T8            100           8.74            Yes            Yes
           3         L:L:C2         L:L:C7            100           5.46            Yes             No
           4         L:L:C2         L:L:T8            100           6.76            Yes            Yes
           5         L:L:C2       R:R:Y286            100           6.72            Yes             No
           6         L:L:C7         L:L:T8            100           1.69             No            Yes
           7         L:L:T8       R:R:Y286            100           6.24            Yes             No

Comm       : 4
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A156        R:R:I77            100           3.25             No            Yes
           2       R:R:A156        R:R:V74            100            1.7             No             No
           3       R:R:A156        R:R:Y78            100              4             No            Yes
           4        R:R:I77        R:R:Y78            100           8.46            Yes            Yes
           5        R:R:V74        R:R:Y78            100           3.79             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A53       R:R:C298            100           1.81             No             No
           2        R:R:A53        R:R:G54            100           1.95             No             No
           3       R:R:C298        R:R:G54            100           1.96             No             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F306       R:R:F311            100           3.22             No             No
           2       R:R:F306        R:R:V61              0           1.31             No             No
           3       R:R:F311        R:R:V61              0           1.31             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F201       R:R:T205            100           5.19             No             No
           2       R:R:F201       R:R:Y204            100           8.25             No            Yes
           3       R:R:T205       R:R:Y204            100           6.24             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F210       R:R:F265            100            7.5            Yes            Yes
           2       R:R:F210       R:R:W261            100           4.01            Yes            Yes
           3       R:R:F265       R:R:W261            100           4.01            Yes            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:V225       R:R:V246            100            1.6             No             No
           2       R:R:V225       R:R:V250            100            1.6             No            Yes
           3       R:R:V246       R:R:V250            100            1.6             No            Yes

