Comm       : 1
Links      : 21
Nodes      : 14
Hubs       : 9
HLinks     : 20
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.642857
HL/N Ratio : 0.952381
HL/L Ratio : 0.952381
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:C237       A:A:F238            100           9.78             No             No
           2       A:A:C237        B:B:W99            100           2.61             No            Yes
           3       A:A:C237        B:B:Y59            100           2.69             No            Yes
           4       A:A:E209       A:A:F222            100          13.99             No            Yes
           5       A:A:E209       A:A:H220            100           2.46             No            Yes
           6       A:A:E209       A:A:I207            100            4.1             No            Yes
           7       A:A:F222       A:A:H220            100           7.92            Yes            Yes
           8       A:A:F222       A:A:I207            100           2.51            Yes            Yes
           9       A:A:F222        B:B:S98            100           2.64            Yes             No
          10       A:A:F222        B:B:W99            100          10.02            Yes            Yes
          11       A:A:F238       A:A:W234            100           4.01             No            Yes
          12       A:A:F238        B:B:W99            100           9.02             No            Yes
          13       A:A:I207       A:A:V224            100           3.07            Yes            Yes
          14       A:A:Q227       A:A:V224            100           7.16             No            Yes
          15       A:A:Q227       A:A:W234            100           8.76             No            Yes
          16       A:A:V224       A:A:W234            100           3.68            Yes            Yes
          17        B:B:K57        B:B:Q75            100          10.85            Yes            Yes
          18        B:B:K57        B:B:Y59            100           2.39            Yes            Yes
          19        B:B:Q75        B:B:W99            100           4.38            Yes            Yes
          20        B:B:Q75        B:B:Y59            100          13.53            Yes            Yes
          21        B:B:S98        B:B:W99            100           9.88             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 18
Nodes      : 12
Hubs       : 8
HLinks     : 18
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D298       B:B:L300            100           4.07            Yes            Yes
           2       B:B:D298       B:B:R283            100           7.15            Yes            Yes
           3       B:B:D298        B:B:V40            100           4.38            Yes            Yes
           4       B:B:L284       B:B:R283            100           2.43             No            Yes
           5       B:B:L284        B:B:V40            100           2.98             No            Yes
           6       B:B:L300       B:B:R283            100          12.15            Yes            Yes
           7       B:B:L300        B:B:T34            100          10.32            Yes            Yes
           8       B:B:L300        G:G:C41            100           3.17            Yes             No
           9       B:B:L300        G:G:M38            100           4.24            Yes             No
          10       B:B:R283        B:B:V40            100           2.62            Yes            Yes
          11       B:B:R283        G:G:C41            100           2.79            Yes             No
          12       B:B:R283        G:G:L51            100           2.43            Yes            Yes
          13       B:B:S279       B:B:S281            100           3.26             No            Yes
          14       B:B:S279        G:G:D48            100           4.42             No            Yes
          15       B:B:S281        G:G:D48            100          10.31            Yes            Yes
          16       B:B:S281        G:G:L51            100              3            Yes            Yes
          17        B:B:T34        G:G:M38            100           4.52            Yes             No
          18        G:G:D48        G:G:L51            100          10.86            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 16
Nodes      : 10
Hubs       : 8
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.6
H/N Ratio  : 0.8
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D312       B:B:D333            100           9.31             No            Yes
           2       B:B:D312       B:B:N313            100           2.69             No            Yes
           3       B:B:D333       B:B:H311            100            6.3            Yes            Yes
           4       B:B:D333       B:B:N313            100           6.73            Yes            Yes
           5       B:B:D333       B:B:S331            100          10.31            Yes            Yes
           6       B:B:H311       B:B:K337            100           6.55            Yes            Yes
           7       B:B:H311       B:B:S331            100          11.16            Yes            Yes
           8       B:B:H311       B:B:T329            100           6.85            Yes            Yes
           9       B:B:H311       B:B:V315            100           4.15            Yes            Yes
          10       B:B:K337        B:B:T47            100            4.5            Yes             No
          11       B:B:K337       B:B:W339            100           4.64            Yes            Yes
          12       B:B:N313       B:B:S331            100           2.98            Yes            Yes
          13       B:B:S331       B:B:V315            100           3.23            Yes            Yes
          14       B:B:T329       B:B:V315            100           3.17            Yes            Yes
          15       B:B:T329       B:B:W339            100           6.06            Yes            Yes
          16        B:B:T47       B:B:W339            100           4.85             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D258       B:B:F222            100          11.94            Yes            Yes
           2       B:B:D258       B:B:F253            100           8.36            Yes            Yes
           3       B:B:F222       B:B:F241            100            7.5            Yes            Yes
           4       B:B:F222       B:B:F253            100          20.36            Yes            Yes
           5       B:B:F241       B:B:F253            100          17.15            Yes            Yes
           6       B:B:F241       B:B:I232            100           5.02            Yes             No
           7       B:B:F241       B:B:T243            100           2.59            Yes             No
           8       B:B:H225       B:B:R251            100          14.67            Yes             No
           9       B:B:H225       B:B:T243            100           6.85            Yes             No
          10       B:B:H225       B:B:T249            100           2.74            Yes             No
          11       B:B:I232       B:B:T243            100           4.56             No             No
          12       B:B:R251       B:B:T249            100           7.76             No             No

Comm       : 5
Links      : 13
Nodes      : 9
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.44444
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.615385
HL/L Ratio : 0.615385
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C807       R:R:F588            100           4.19             No             No
           2       R:R:C807       R:R:F803            100           4.19             No             No
           3       R:R:C807       R:R:T584            100           6.76             No             No
           4       R:R:E812       R:R:N810            100           2.63            Yes             No
           5       R:R:E812       R:R:R601            100           5.82            Yes            Yes
           6       R:R:E812       R:R:Y602            100           8.98            Yes            Yes
           7       R:R:F588       R:R:T584            100           2.59             No             No
           8       R:R:F588       R:R:Y602            100           6.19             No            Yes
           9       R:R:F803       R:R:T584            100           6.49             No             No
          10       R:R:N599       R:R:R601            100          14.46             No            Yes
          11       R:R:N599       R:R:Y602            100           8.14             No            Yes
          12       R:R:N810       R:R:Y602            100           3.49             No            Yes
          13       R:R:R601       R:R:Y602            100           5.14            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 10
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 0.9
HL/L Ratio : 0.9
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:C218       B:B:K209            100          12.93             No             No
           2       B:B:C218       B:B:W211            100           7.84             No            Yes
           3       B:B:F180       B:B:F199            100            7.5            Yes            Yes
           4       B:B:F180       B:B:L168            100           3.65            Yes            Yes
           5       B:B:F180       B:B:W211            100          19.04            Yes            Yes
           6       B:B:F199       B:B:W211            100           7.02            Yes            Yes
           7       B:B:K209       B:B:W211            100          20.89             No            Yes
           8       B:B:L168       B:B:T177            100           4.42            Yes            Yes
           9       B:B:L168       B:B:T178            100           2.95            Yes             No
          10       B:B:T177       B:B:T178            100           4.71            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 4
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:F212       A:A:F219            100           9.65             No            Yes
           2       A:A:F212       A:A:V214            100           2.62             No            Yes
           3       A:A:F219       A:A:V214            100           2.62            Yes            Yes
           4       A:A:F219       A:A:V217            100           2.62            Yes             No
           5       A:A:F376       A:A:V217            100           2.62            Yes             No
           6       A:A:F376       R:R:F665            100          11.79            Yes            Yes
           7       A:A:V217       R:R:F665            100           7.87             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:H54        B:B:I80            100           7.95            Yes             No
           2        B:B:H54        B:B:S72            100          11.16            Yes             No
           3        B:B:H54        B:B:W82            100           3.17            Yes            Yes
           4        B:B:I80        B:B:S72            100            3.1             No             No
           5        B:B:I80        B:B:W82            100          12.92             No            Yes
           6       B:B:L336        B:B:L51            100           5.54             No             No
           7       B:B:L336        B:B:W82            100           4.56             No            Yes
           8        B:B:L51        B:B:W82            100          10.25             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.75
HL/L Ratio : 0.75
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E653       R:R:G654            100           3.27            Yes             No
           2       R:R:E653       R:R:H605            100           2.46            Yes             No
           3       R:R:E653       R:R:I768            100          10.93            Yes            Yes
           4       R:R:E653       R:R:L769            100           9.28            Yes             No
           5       R:R:G654       R:R:L769            100           3.42             No             No
           6       R:R:H605       R:R:H806            100           2.39             No             No
           7       R:R:H605       R:R:I768            100            5.3             No            Yes
           8       R:R:H806       R:R:I768            100          13.26             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:C359       A:A:L346            100           3.17            Yes             No
           2       A:A:C359       A:A:S349            100           5.16            Yes             No
           3       A:A:C359       A:A:V287            100           3.42            Yes             No
           4       A:A:C359       A:A:W277            100           5.22            Yes            Yes
           5       A:A:L346       A:A:S349            100              3             No             No
           6       A:A:S349       A:A:W277            100           3.71             No            Yes
           7       A:A:V287       A:A:W277            100           2.45             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:L394       A:A:R385            100           7.29            Yes            Yes
           2       A:A:L394       A:A:R389            100          12.15            Yes             No
           3       A:A:M386       A:A:R356            100           8.69             No            Yes
           4       A:A:M386       A:A:R385            100           3.72             No            Yes
           5       A:A:M386       A:A:R389            100           2.48             No             No
           6       A:A:R356       A:A:R385            100           4.26            Yes            Yes
           7       A:A:R385       A:A:R389            100          10.66            Yes             No

Comm       : 12
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D343       A:A:E344            100          12.99            Yes             No
           2       A:A:D343       A:A:F340            100           2.39            Yes            Yes
           3       A:A:D343       A:A:Y318            100            6.9            Yes            Yes
           4       A:A:E314       A:A:E344            100           8.88             No             No
           5       A:A:E314       A:A:F340            100          13.99             No            Yes
           6       A:A:E344       A:A:F340            100           8.16             No            Yes
           7       A:A:F340       A:A:Y318            100          11.35            Yes            Yes

Comm       : 13
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:N340        B:B:R48            100          12.05             No             No
           2       B:B:N340        G:G:N59            100           10.9             No            Yes
           3        B:B:R48        G:G:N59            100           2.41             No            Yes
           4        G:G:F61        G:G:N59            100           3.62            Yes            Yes
           5        G:G:F61        G:G:P60            100           5.78            Yes            Yes
           6        G:G:N59        G:G:P60            100           6.52            Yes            Yes

Comm       : 14
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K233       B:B:D186            100          13.83            Yes             No
           2       A:A:K233       B:B:Y145            100          11.94            Yes            Yes
           3       B:B:D186       B:B:G162            100           5.03             No             No
           4       B:B:D186       B:B:Y145            100          13.79             No            Yes
           5       B:B:G162       B:B:Y145            100           5.79             No            Yes

Comm       : 15
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D368       A:A:N371            100          13.46            Yes             No
           2       A:A:D368       A:A:T364            100           5.78            Yes            Yes
           3       A:A:F290       A:A:N371            100           4.83             No             No
           4       A:A:F290       A:A:T364            100           9.08             No            Yes
           5       A:A:N371       A:A:T364            100           4.39             No            Yes

Comm       : 16
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D212       B:B:E215            100          15.59            Yes             No
           2       B:B:D212       B:B:R214            100           2.38            Yes             No
           3       B:B:D212       B:B:R219            100          11.91            Yes            Yes
           4       B:B:E215       B:B:R214            100           4.65             No             No
           5       B:B:E215       B:B:R219            100           3.49             No            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        A:A:Y37        B:B:D76            100           5.75             No            Yes
           2        A:A:Y37        B:B:L55            100           4.69             No             No
           3        B:B:D76        B:B:L55            100          10.86            Yes             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:I244        A:A:L44            100           2.85             No             No
           2       A:A:I244        A:A:L46            100           2.85             No             No
           3        A:A:L44        A:A:L46            100           6.92             No             No

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        A:A:K53        A:A:L45            100           4.23            Yes            Yes
           2        A:A:K53       A:A:V247            100           4.55            Yes             No
           3        A:A:L45       A:A:V247            100           2.98            Yes             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K293       A:A:L296            100           8.46             No            Yes
           2       A:A:K293       A:A:S261            100           6.12             No             No
           3       A:A:L296       A:A:S261            100            4.5            Yes             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:K300       A:A:S306            100           6.12             No             No
           2       A:A:K300       A:A:Y263            100          13.14             No            Yes
           3       A:A:S306       A:A:Y263            100           6.36             No            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:D378       A:A:I382            100            2.8            Yes             No
           2       A:A:D378       A:A:Y360            100          22.99            Yes             No
           3       A:A:I382       A:A:Y360            100           2.42             No             No

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       A:A:H387       A:A:I383            100           6.63            Yes             No
           2       A:A:H387       R:R:V664            100           2.77            Yes            Yes
           3       A:A:I383       R:R:V664            100           4.61             No            Yes

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D323        B:B:S67            100           8.83             No             No
           2       B:B:D323       B:B:T321            100          10.12             No            Yes
           3        B:B:S67       B:B:T321            100           7.99             No            Yes

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        B:B:H91        B:B:I81            100            5.3             No            Yes
           2        B:B:H91        B:B:V90            100            8.3             No             No
           3        B:B:I81        B:B:V90            100           3.07            Yes             No

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:D228       B:B:D246            100           9.31             No             No
           2       B:B:D228       B:B:S227            100           4.42             No            Yes
           3       B:B:D246       B:B:S227            100           4.42             No            Yes

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       B:B:N295       B:B:R304            100           9.64            Yes             No
           2       B:B:N295       B:B:V307            100           4.43            Yes             No
           3       B:B:R304       B:B:V307            100           3.92             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H562       R:R:L558            100          20.57            Yes             No
           2       R:R:H562       R:R:L566            100          16.71            Yes             No
           3       R:R:L558       R:R:L566            100           5.54             No             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F623       R:R:R624            100           3.21             No             No
           2       R:R:F623       R:R:Y571            100          12.38             No             No
           3       R:R:R624       R:R:Y571            100           4.12             No             No

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N607       R:R:W649            100          14.69             No            Yes
           2       R:R:N607       R:R:Y676            100           4.65             No            Yes
           3       R:R:W649       R:R:Y676            100           2.89            Yes            Yes

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C632       R:R:C704            100           7.28             No             No
           2       R:R:C632       R:R:G628              0           1.96             No            Yes
           3       R:R:C704       R:R:G628              0           1.96             No            Yes

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H640       R:R:V637            100           6.92             No             No
           2       R:R:H640       R:R:Y698            100          14.16             No            Yes
           3       R:R:V637       R:R:Y698            100           3.79             No            Yes

