Comm       : 1
Links      : 13
Nodes      : 10
Hubs       : 4
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.3
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.769231
HL/L Ratio : 0.769231
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C175       R:R:C254            100           7.28             No             No
           2       R:R:C175       R:R:T243            100           5.07             No            Yes
           3       R:R:C175       R:R:W168            100          10.45             No            Yes
           4       R:R:C254       R:R:W168            100          14.37             No            Yes
           5       R:R:D256       R:R:T253            100           4.34             No             No
           6       R:R:D256       R:R:Y161            100          10.34             No            Yes
           7       R:R:D256       R:R:Y162            100           5.75             No            Yes
           8       R:R:E241       R:R:S172            100           11.5             No             No
           9       R:R:E241       R:R:T243            100           4.23             No            Yes
          10       R:R:S172       R:R:T243            100            4.8             No            Yes
          11       R:R:T253       R:R:Y161            100           4.99             No            Yes
          12       R:R:W168       R:R:Y161            100           9.65            Yes            Yes
          13       R:R:Y161       R:R:Y162            100          11.91            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C325       R:R:F326            100           5.59            Yes            Yes
           2       R:R:C325       R:R:I321              0           1.64            Yes             No
           3       R:R:C325       R:R:I366              0           1.64            Yes             No
           4       R:R:C325       R:R:S363            100           6.89            Yes             No
           5       R:R:F326       R:R:S363            100           5.28            Yes             No
           6       R:R:I321       R:R:I366            100           7.36             No             No

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:A92       R:R:E347            100           4.53             No             No
           2        R:R:A92        R:R:F43            100           4.16             No            Yes
           3       R:R:E347        R:R:F43            100           8.16             No            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E260        R:R:L44            100            5.3             No             No
           2       R:R:E260        R:R:R46            100          12.79             No            Yes
           3        R:R:L44        R:R:R46            100           6.07             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F127       R:R:M141            100           9.95            Yes             No
           2       R:R:F127       R:R:Y372            100           6.19            Yes            Yes
           3       R:R:M141       R:R:Y372            100           7.18             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F274       R:R:F278            100            7.5            Yes            Yes
           2       R:R:F274       R:R:Y187            100          17.54            Yes            Yes
           3       R:R:F278       R:R:Y187            100           5.16            Yes            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F201       R:R:V205            100           11.8            Yes             No
           2       R:R:F201       R:R:Y206            100           4.13            Yes             No
           3       R:R:V205       R:R:Y206            100           3.79             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K240       R:R:Y266            100          13.14             No             No
           2       R:R:K240       R:R:Y267            100           4.78             No            Yes
           3       R:R:Y266       R:R:Y267            100           4.96             No            Yes

