Comm       : 1
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 5
HLinks     : 10
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.714286
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F236       R:R:H276            100           4.53            Yes            Yes
           2       R:R:F236       R:R:V279            100           3.93            Yes             No
           3       R:R:F237       R:R:Y272            100           6.19             No            Yes
           4       R:R:F237         W:W:?1            100          15.14             No            Yes
           5       R:R:H276        R:R:R55            100          12.41            Yes            Yes
           6       R:R:H276       R:R:V279            100          11.07            Yes             No
           7       R:R:H276       R:R:Y272            100          32.67            Yes            Yes
           8       R:R:H276         W:W:?1            100           8.79            Yes            Yes
           9        R:R:R55       R:R:Y272            100           5.14            Yes            Yes
          10       R:R:Y272         W:W:?1            100           9.47            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K128       R:R:R125            100           4.95             No             No
           2       R:R:K128       R:R:V129              0           3.04             No             No
           3       R:R:K128       R:R:Y121            100           4.78             No             No
           4       R:R:L109       R:R:L122            100           5.54             No             No
           5       R:R:L109       R:R:V129            100           4.47             No             No
           6       R:R:L122       R:R:V129            100           4.47             No             No
           7       R:R:R125       R:R:Y121            100          23.66             No             No

Comm       : 3
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.4
HL/L Ratio : 0.4
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F76        R:R:M81            100           6.22            Yes             No
           2        R:R:F76        R:R:V68            100           5.24            Yes             No
           3        R:R:L75        R:R:M81            100           4.24             No             No
           4        R:R:L75        R:R:V68            100           4.47             No             No
           5        R:R:M81        R:R:V68            100           6.09             No             No

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         R:R:F9         R:R:I5            100           6.28            Yes            Yes
           2         R:R:F9       R:R:N260            100           8.46            Yes            Yes
           3         R:R:I5       R:R:N260            100            8.5            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 3
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 1
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:L13       R:R:Q266            100           6.65            Yes            Yes
           2        R:R:L13        R:R:W66            100           9.11            Yes            Yes
           3       R:R:Q266        R:R:W66            100           5.48            Yes            Yes

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D45        R:R:I41            100              7            Yes             No
           2        R:R:D45        R:R:R46            100           4.76            Yes             No
           3        R:R:I41        R:R:R46            100           8.77             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:H94       R:R:T137            100           5.48             No             No
           2        R:R:H94        R:R:W98            100          11.64             No            Yes
           3       R:R:T137        R:R:W98            100          10.92             No            Yes

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A112       R:R:F114              0           2.77             No             No
           2       R:R:A112       R:R:F119              0           2.77             No            Yes
           3       R:R:F114       R:R:F119            100           9.65             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H151       R:R:L147            100           6.43             No             No
           2       R:R:H151       R:R:T182            100           8.21             No             No
           3       R:R:L147       R:R:T182            100           7.37             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H227       R:R:M205            100           7.88             No             No
           2       R:R:H227       R:R:R228            100           5.64             No             No
           3       R:R:M205       R:R:R228            100           4.96             No             No

