Comm       : 1
Links      : 38
Nodes      : 25
Hubs       : 14
HLinks     : 32
L/N Ratio  : 1.52
H/N Ratio  : 0.56
HL/N Ratio : 0.842105
HL/L Ratio : 0.842105
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:D108       R:R:E252            100           9.09             No             No
           2       L:L:D108       R:R:T229            100           7.23             No             No
           3       L:L:F105       L:L:F109            100           4.29            Yes            Yes
           4       L:L:F105       R:R:H207            100           5.66            Yes            Yes
           5       L:L:F105       R:R:T183            100           3.89            Yes            Yes
           6       L:L:F105       R:R:W159            100          16.04            Yes            Yes
           7       L:L:F109       R:R:V204            100           6.55            Yes            Yes
           8       L:L:F109       R:R:V205            100           3.93            Yes            Yes
           9        L:L:F60        L:L:N91            100           7.25             No             No
          10        L:L:F60        L:L:R86            100          14.97             No            Yes
          11        L:L:H76        R:R:G90            100           4.77            Yes             No
          12        L:L:H76        R:R:M66            100           7.88            Yes            Yes
          13        L:L:H76       R:R:N114            100           8.93            Yes             No
          14        L:L:H76       R:R:Q113            100           3.71            Yes            Yes
          15        L:L:N91        L:L:R86            100           8.44             No            Yes
          16        L:L:R86       R:R:D137            100           8.34            Yes            Yes
          17        L:L:R86       R:R:D161            100           7.15            Yes             No
          18       R:R:D137       R:R:D161            100           5.32            Yes             No
          19       R:R:D137       R:R:Q113            100           5.22            Yes            Yes
          20       R:R:D137       R:R:R135            100           7.15            Yes            Yes
          21       R:R:D137       R:R:W159            100           3.35            Yes            Yes
          22       R:R:D161       R:R:T183            100           8.67             No            Yes
          23        R:R:D63        R:R:S44            100           4.42            Yes             No
          24        R:R:D63        R:R:S65            100           7.36            Yes             No
          25       R:R:E252       R:R:T229            100           9.88             No             No
          26        R:R:G90       R:R:N114            100           5.09             No             No
          27       R:R:H207       R:R:T183            100           8.21            Yes            Yes
          28       R:R:H207       R:R:V205            100           6.92            Yes            Yes
          29        R:R:M66        R:R:S44            100            4.6            Yes             No
          30        R:R:M66        R:R:S65            100           6.13            Yes             No
          31       R:R:Q113       R:R:R135            100          16.35            Yes            Yes
          32       R:R:Q113       R:R:T111            100           4.25            Yes             No
          33       R:R:R135       R:R:T111            100           9.06            Yes             No
          34       R:R:R135       R:R:W159            100          18.99            Yes            Yes
          35        R:R:S44        R:R:S65            100           4.89             No             No
          36       R:R:T183       R:R:W159            100           4.85            Yes            Yes
          37       R:R:T229       R:R:V205            100           7.93             No            Yes
          38       R:R:V204       R:R:V205            100           3.21            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 27
Nodes      : 17
Hubs       : 10
HLinks     : 25
L/N Ratio  : 1.58824
H/N Ratio  : 0.588235
HL/N Ratio : 0.925926
HL/L Ratio : 0.925926
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F409       R:R:L418            100           4.87             No            Yes
           2       R:R:F409       R:R:L433            100           9.74             No            Yes
           3       R:R:F428       R:R:L439            100           3.65             No            Yes
           4       R:R:F428       R:R:L441            100           7.31             No            Yes
           5       R:R:F456       R:R:F473            100           6.43            Yes            Yes
           6       R:R:F456       R:R:L433            100           7.31            Yes            Yes
           7       R:R:F456       R:R:L436            100           3.65            Yes            Yes
           8       R:R:F456       R:R:L439            100           4.87            Yes            Yes
           9       R:R:F456       R:R:L459            100           4.87            Yes             No
          10       R:R:F473       R:R:L459            100           6.09            Yes             No
          11       R:R:F473       R:R:L462            100           9.74            Yes            Yes
          12       R:R:K448       R:R:T614            100           6.01             No             No
          13       R:R:K448       R:R:Y466            100           9.55             No            Yes
          14       R:R:L418       R:R:L433            100           4.15            Yes            Yes
          15       R:R:L418       R:R:L436            100           5.54            Yes            Yes
          16       R:R:L418       R:R:L439            100           4.15            Yes            Yes
          17       R:R:L433       R:R:L436            100           6.92            Yes            Yes
          18       R:R:L436       R:R:L439            100           5.54            Yes            Yes
          19       R:R:L439       R:R:L441            100           4.15            Yes            Yes
          20       R:R:L439       R:R:L462            100           4.15            Yes            Yes
          21       R:R:L459       R:R:L462            100           5.54             No            Yes
          22       R:R:L462       R:R:V464            100           4.47            Yes            Yes
          23       R:R:P465       R:R:Q469            100          11.05             No             No
          24       R:R:P465       R:R:V464            100           3.53             No            Yes
          25       R:R:Q469       R:R:V464            100          10.03             No            Yes
          26       R:R:Q469       R:R:Y466            100           5.64             No            Yes
          27       R:R:T614       R:R:Y466            100           3.75             No            Yes

Comm       : 3
Links      : 18
Nodes      : 11
Hubs       : 7
HLinks     : 16
L/N Ratio  : 1.63636
H/N Ratio  : 0.636364
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D147       R:R:E123            100            3.9             No             No
           2       R:R:D147       R:R:R126            100           3.57             No            Yes
           3       R:R:E123       R:R:R126            100           8.14             No            Yes
           4       R:R:E123       R:R:S122            100           4.31             No             No
           5       R:R:F149       R:R:P172            100           5.78            Yes            Yes
           6       R:R:F149       R:R:S148            100           6.61            Yes            Yes
           7       R:R:F149       R:R:V120            100           3.93            Yes            Yes
           8       R:R:P145       R:R:S122            100           5.34            Yes             No
           9       R:R:P145       R:R:S148            100           3.56            Yes            Yes
          10       R:R:P145       R:R:V144            100           3.53            Yes            Yes
          11       R:R:P169       R:R:P172            100           5.84             No            Yes
          12       R:R:P169       R:R:V144            100           8.84             No            Yes
          13       R:R:P172       R:R:S148            100           5.34            Yes            Yes
          14       R:R:P172       R:R:V144            100           3.53            Yes            Yes
          15       R:R:S122       R:R:S148            100           3.26             No            Yes
          16       R:R:S148       R:R:V120            100           3.23            Yes            Yes
          17       R:R:S148       R:R:V144            100           3.23            Yes            Yes
          18       R:R:V120       R:R:V144            100           8.02            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 15
Nodes      : 10
Hubs       : 6
HLinks     : 14
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 0.933333
HL/L Ratio : 0.933333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D598       R:R:L535            100           5.43             No            Yes
           2       R:R:D598       R:R:L536            100          16.29             No             No
           3       R:R:D598       R:R:R542            100           13.1             No            Yes
           4       R:R:E613       R:R:K530            100          12.15            Yes             No
           5       R:R:E613       R:R:P691            100           6.29            Yes            Yes
           6       R:R:E613       R:R:Y468            100          11.22            Yes            Yes
           7       R:R:F605       R:R:L535            100           9.74            Yes            Yes
           8       R:R:F605       R:R:P531            100           7.22            Yes             No
           9       R:R:F605       R:R:P691            100           5.78            Yes            Yes
          10       R:R:F605       R:R:Y468            100           5.16            Yes            Yes
          11       R:R:K530       R:R:Y468            100          14.33             No            Yes
          12       R:R:L535       R:R:P691            100           3.28            Yes            Yes
          13       R:R:L536       R:R:R542            100           7.29             No            Yes
          14       R:R:P531       R:R:P691            100            3.9             No            Yes
          15       R:R:P691       R:R:Y468            100           4.17            Yes            Yes

Comm       : 5
Links      : 11
Nodes      : 9
Hubs       : 4
HLinks     : 9
L/N Ratio  : 1.22222
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.818182
HL/L Ratio : 0.818182
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F268       R:R:F292            100           6.43            Yes            Yes
           2       R:R:F268       R:R:I277            100           3.77            Yes             No
           3       R:R:F268       R:R:L274            100           4.87            Yes             No
           4       R:R:F292       R:R:I303            100           5.02            Yes             No
           5       R:R:F292       R:R:L301            100          12.18            Yes             No
           6       R:R:F312       R:R:L326            100           3.65            Yes            Yes
           7       R:R:F312       R:R:P313            100           7.22            Yes             No
           8       R:R:I277       R:R:L274            100           5.71             No             No
           9       R:R:I303       R:R:L301            100           5.71             No             No
          10       R:R:I303       R:R:L326            100           4.28             No            Yes
          11       R:R:L326       R:R:P313            100           3.28            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R304       R:R:T325            100           5.17             No             No
           2       R:R:R304       R:R:T327            100           5.17             No            Yes
           3       R:R:R304       R:R:V302            100           3.92             No             No
           4       R:R:S351       R:R:T327            100            3.2             No            Yes
           5       R:R:S351       R:R:Y352            100           7.63             No             No
           6       R:R:T325       R:R:V302            100           9.52             No             No
           7       R:R:T327       R:R:Y352            100           3.75            Yes             No

Comm       : 7
Links      : 8
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 7
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.875
HL/L Ratio : 0.875
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I377       R:R:I401            100           4.42            Yes            Yes
           2       R:R:I377       R:R:N375            100           5.66            Yes             No
           3       R:R:I377       R:R:N399            100           7.08            Yes             No
           4       R:R:I380       R:R:I401            100           7.36             No            Yes
           5       R:R:I380       R:R:L396            100           4.28             No            Yes
           6       R:R:I401       R:R:L396            100           4.28            Yes            Yes
           7       R:R:I401       R:R:N399            100           4.25            Yes             No
           8       R:R:N375       R:R:N399            100           4.09             No             No

Comm       : 8
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.166667
HL/N Ratio : 0.428571
HL/L Ratio : 0.428571
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C618       R:R:C693            100           7.28             No             No
           2       R:R:C618       R:R:W612            100           6.53             No            Yes
           3       R:R:C693       R:R:W612            100           5.22             No            Yes
           4       R:R:I589       R:R:I593              0           1.47             No             No
           5       R:R:I589       R:R:L624              0           1.43             No             No
           6       R:R:I593       R:R:L624              0           1.43             No             No
           7       R:R:I593       R:R:W612              0           2.35             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 1
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.25
HL/N Ratio : 0.6
HL/L Ratio : 0.6
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D477       R:R:I518            100            9.8             No             No
           2       R:R:D477       R:R:W474            100          22.33             No            Yes
           3       R:R:I518       R:R:I520            100           7.36             No             No
           4       R:R:I518       R:R:W474            100          15.27             No            Yes
           5       R:R:I520       R:R:W474            100          18.79             No            Yes

Comm       : 10
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F549       R:R:G592            100          10.54            Yes             No
           2       R:R:F549       R:R:T595            100           5.19            Yes             No
           3       R:R:F549       R:R:W546            100           4.01            Yes            Yes
           4       R:R:G592       R:R:T595            100           5.46             No             No
           5       R:R:T595       R:R:W546            100          20.62             No            Yes

Comm       : 11
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H748       R:R:I577            100            5.3            Yes             No
           2       R:R:H748       R:R:N805            100          22.96            Yes             No
           3       R:R:H748       R:R:Y801            100           8.71            Yes            Yes
           4       R:R:I577       R:R:Y801            100           7.25             No            Yes
           5       R:R:N805       R:R:Y801            100           5.81             No            Yes

Comm       : 12
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E642       R:R:R643            100          13.96            Yes            Yes
           2       R:R:E642       R:R:S646            100           7.19            Yes             No
           3       R:R:Q742       R:R:R643            100          12.85             No            Yes
           4       R:R:Q742       R:R:S646            100           7.22             No             No
           5       R:R:R643       R:R:S646            100          11.86            Yes             No

Comm       : 13
Links      : 5
Nodes      : 4
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.25
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I753       R:R:L636            100           5.71            Yes             No
           2       R:R:I753       R:R:M721            100           7.29            Yes            Yes
           3       R:R:I753       R:R:T640            100           4.56            Yes             No
           4       R:R:L636       R:R:M721            100           7.07             No            Yes
           5       R:R:M721       R:R:T640            100           7.53            Yes             No

Comm       : 14
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:C40        L:L:C43            100           3.64            Yes             No
           2        L:L:C40        L:L:C52            100           3.64            Yes             No
           3        L:L:C43        L:L:C52            100           7.28             No             No

Comm       : 15
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:R54        L:L:S45            100           7.91             No             No
           2        L:L:R54        L:L:S53            100           3.95             No             No
           3        L:L:S45        L:L:S53            100           4.89             No             No

Comm       : 16
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:E66        L:L:R64            100           3.49             No            Yes
           2        L:L:E66        L:L:Y71            100           5.61             No            Yes
           3        L:L:R64        L:L:Y71            100           8.23            Yes            Yes

Comm       : 17
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:D89        L:L:M90            100           6.93             No             No
           2        L:L:D89        L:L:R92            100           4.76             No             No
           3        L:L:M90        L:L:R92            100          13.65             No             No

Comm       : 18
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:C101       L:L:C110            100           7.28             No             No
           2       L:L:C101        L:L:I98            100           4.91             No            Yes
           3       L:L:C110        L:L:I98            100           4.91             No            Yes

Comm       : 19
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:F117       L:L:K114            100           3.72            Yes             No
           2       L:L:F117       L:L:N100            100          22.96            Yes             No
           3       L:L:K114       L:L:N100            100           6.99             No             No

Comm       : 20
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       L:L:E137       L:L:L135            100            5.3             No             No
           2       L:L:E137       L:L:T138            100           4.23             No             No
           3       L:L:L135       L:L:T138            100          10.32             No             No

Comm       : 21
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:C33        R:R:C43            100           7.28             No             No
           2        R:R:C33        R:R:P52            100           3.77             No            Yes
           3        R:R:C43        R:R:P52            100           5.65             No            Yes

Comm       : 22
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:D36        R:R:D38            100           5.32             No             No
           2        R:R:D36        R:R:R40            100           3.57             No            Yes
           3        R:R:D38        R:R:R40            100           4.76             No            Yes

Comm       : 23
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F80        R:R:L62            100           4.87            Yes             No
           2        R:R:F80        R:R:L83            100           4.87            Yes             No
           3        R:R:L62        R:R:L83            100           6.92             No             No

Comm       : 24
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:E74        R:R:H97            100          18.46             No             No
           2        R:R:E74        R:R:K99            100            8.1             No             No
           3        R:R:H97        R:R:K99            100           5.24             No             No

Comm       : 25
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:L155       R:R:L176            100           6.92             No             No
           2       R:R:L155       R:R:L179            100           4.15             No            Yes
           3       R:R:L176       R:R:L179            100           4.15             No            Yes

Comm       : 26
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I213       R:R:N211            100           7.08             No            Yes
           2       R:R:I213       R:R:N235            100            8.5             No             No
           3       R:R:N211       R:R:N235            100           4.09            Yes             No

Comm       : 27
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H256       R:R:S257            100           6.97            Yes             No
           2       R:R:H256       R:R:Y234            100           8.71            Yes             No
           3       R:R:S257       R:R:Y234            100          10.17             No             No

Comm       : 28
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F240       R:R:I263            100          10.05            Yes            Yes
           2       R:R:F240       R:R:P264            100           7.22            Yes             No
           3       R:R:I263       R:R:P264            100           3.39            Yes             No

Comm       : 29
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I331       R:R:N353            100          11.33             No             No
           2       R:R:I331       R:R:T329            100            7.6             No            Yes
           3       R:R:N353       R:R:T329            100           8.77             No            Yes

Comm       : 30
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D419       R:R:K440            100          13.83            Yes             No
           2       R:R:D419       R:R:S421            100           4.42            Yes            Yes
           3       R:R:K440       R:R:S421            100           4.59             No            Yes

Comm       : 31
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C471       R:R:C532            100           5.46             No             No
           2       R:R:C471       R:R:T526            100           5.07             No             No
           3       R:R:C532       R:R:T526            100           3.38             No             No

Comm       : 32
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:A666       R:R:L579              0           1.58             No             No
           2       R:R:A666       R:R:L635              0           1.58             No             No
           3       R:R:L579       R:R:L635            100           6.92             No             No

Comm       : 33
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F679       R:R:F706            100           5.36             No            Yes
           2       R:R:F679       R:R:P680            100           4.33             No            Yes
           3       R:R:F706       R:R:P680            100          11.56            Yes            Yes

Comm       : 34
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E780       R:R:P779            100           6.29             No             No
           2       R:R:E780       R:R:S778            100          12.94             No             No
           3       R:R:P779       R:R:S778            100           3.56             No             No

Comm       : 35
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F759       R:R:F789            100           4.29            Yes            Yes
           2       R:R:F759       R:R:L792            100           13.4            Yes             No
           3       R:R:F789       R:R:L792            100           3.65            Yes             No

