Comm       : 1
Links      : 15
Nodes      : 11
Hubs       : 8
HLinks     : 15
L/N Ratio  : 1.36364
H/N Ratio  : 0.727273
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:C1        L:L:D18            100           4.67             No            Yes
           2         L:L:C1        L:L:F14            100           2.79             No            Yes
           3        L:L:D18        L:L:F14            100          10.75            Yes            Yes
           4        L:L:D18        L:L:I19            100              7            Yes             No
           5        L:L:D18       R:R:D351            100           3.99            Yes            Yes
           6        L:L:D18       R:R:R326            100          10.72            Yes            Yes
           7        L:L:I19       R:R:R326            100           2.51             No            Yes
           8        L:L:I19       R:R:Y352            100           4.84             No            Yes
           9       R:R:D351       R:R:R326            100          11.91            Yes            Yes
          10        R:R:F79        R:R:I75            100           2.51            Yes            Yes
          11        R:R:F79       R:R:L349            100          17.05            Yes             No
          12        R:R:F79        R:R:N83            100          16.92            Yes            Yes
          13        R:R:F79       R:R:Y352            100           7.22            Yes            Yes
          14        R:R:I75       R:R:L349            100           2.85            Yes             No
          15        R:R:N83       R:R:Y352            100           3.49            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 12
Nodes      : 9
Hubs       : 5
HLinks     : 11
L/N Ratio  : 1.33333
H/N Ratio  : 0.555556
HL/N Ratio : 0.916667
HL/L Ratio : 0.916667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        L:L:I20       R:R:F224            100           2.51            Yes            Yes
           2        L:L:I20       R:R:P162            100           6.77            Yes             No
           3        L:L:I20       R:R:W146            100           7.05            Yes            Yes
           4         L:L:S2       R:R:L241            100           6.01             No            Yes
           5         L:L:S2       R:R:Q252            100           8.66             No            Yes
           6       R:R:C158       R:R:C239            100           7.28             No             No
           7       R:R:C158       R:R:F224            100           4.19             No            Yes
           8       R:R:C158       R:R:W146            100          10.45             No            Yes
           9       R:R:C239       R:R:W146            100          11.75             No            Yes
          10       R:R:F224       R:R:L241            100           7.31            Yes            Yes
          11       R:R:F224       R:R:P162            100          11.56            Yes             No
          12       R:R:L241       R:R:Q252            100           5.32            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 9
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.888889
HL/L Ratio : 0.888889
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:D8        L:L:E10            100            2.6            Yes             No
           2         L:L:D8         L:L:S5            100           2.94            Yes             No
           3         L:L:D8       R:R:E335            100            7.8            Yes             No
           4         L:L:D8       R:R:R340            100          10.72            Yes            Yes
           5         L:L:D8       R:R:Y333            100           5.75            Yes            Yes
           6        L:L:E10       R:R:R340            100           5.82             No            Yes
           7         L:L:S5       R:R:E335            100           2.87             No             No
           8       R:R:E335       R:R:Y333            100           3.37             No            Yes
           9       R:R:R340       R:R:Y333            100           14.4            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:R232       R:R:Y231            100           3.09            Yes            Yes
           2       R:R:R232        R:R:Y68            100           4.12            Yes             No
           3       R:R:Y231        R:R:Y68            100           6.95            Yes             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D126       R:R:L122            100           4.07            Yes            Yes
           2       R:R:D126       R:R:T172            100           8.67            Yes             No
           3       R:R:L122       R:R:T172            100           2.95            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D133       R:R:Q165            100          18.27             No             No
           2       R:R:D133       R:R:Y129            100          25.29             No            Yes
           3       R:R:Q165       R:R:Y129            100           3.38             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F163       R:R:F214            100           3.22            Yes            Yes
           2       R:R:F163       R:R:S167            100           6.61            Yes             No
           3       R:R:F214       R:R:S167            100           9.25            Yes             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M278       R:R:V308            100           3.04             No             No
           2       R:R:M278       R:R:Y275            100           4.79             No            Yes
           3       R:R:V308       R:R:Y275            100           8.83             No            Yes

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I215       R:R:L212              0           1.43             No             No
           2       R:R:I215       R:R:L216              0           1.43             No             No
           3       R:R:L212       R:R:L216            100           6.92             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C265       R:R:F260            100           4.19             No            Yes
           2       R:R:C265       R:R:G261            100           3.92             No             No
           3       R:R:F260       R:R:G261            100           6.02            Yes             No

Comm       : 11
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F315       R:R:N361            100           8.46            Yes             No
           2       R:R:F315       R:R:W319            100           8.02            Yes             No
           3       R:R:N361       R:R:W319            100          10.17             No             No

Comm       : 12
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:E303       R:R:K299            100           4.05             No             No
           2       R:R:E303       R:R:R302            100           3.49             No             No
           3       R:R:K299       R:R:R302            100           4.95             No             No

Comm       : 13
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:K377       R:R:Q381            100           2.71             No             No
           2       R:R:K377       R:R:Y370            100          16.72             No            Yes
           3       R:R:Q381       R:R:Y370            100           3.38             No            Yes

