Comm       : 1
Links      : 27
Nodes      : 18
Hubs       : 8
HLinks     : 23
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.444444
HL/N Ratio : 0.851852
HL/L Ratio : 0.851852
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:H323            100           4.09            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:I355            100           9.09            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:K166            100          14.59            Yes            Yes
           4         L:L:?1       R:R:L259            100           4.41            Yes            Yes
           5         L:L:?1       R:R:L322            100           5.51            Yes            Yes
           6         L:L:?1       R:R:Q165            100          38.15            Yes             No
           7         L:L:?1       R:R:R326            100          10.64            Yes             No
           8         L:L:?1       R:R:V169            100           3.56            Yes             No
           9         L:L:?1       R:R:W319            100          11.79            Yes            Yes
          10       R:R:C265       R:R:F260            100           4.19             No             No
          11       R:R:C265       R:R:G261            100           3.92             No             No
          12       R:R:E220       R:R:F224            100            3.5            Yes             No
          13       R:R:E220       R:R:K166            100           4.05            Yes            Yes
          14       R:R:E220       R:R:K255            100            2.7            Yes             No
          15       R:R:E220       R:R:P162            100           7.86            Yes             No
          16       R:R:E220       R:R:Y251            100           5.61            Yes            Yes
          17       R:R:F224       R:R:P162            100           7.22             No             No
          18       R:R:F260       R:R:G261            100           3.01             No             No
          19       R:R:F260       R:R:H323            100           6.79             No            Yes
          20       R:R:H323       R:R:W319            100           3.17            Yes            Yes
          21       R:R:I355       R:R:L322            100           2.85             No            Yes
          22       R:R:K166       R:R:L259            100           2.82            Yes            Yes
          23       R:R:K166       R:R:Q165            100           2.71            Yes             No
          24       R:R:K255       R:R:L259            100           4.23             No            Yes
          25       R:R:K255       R:R:Y251            100           20.3             No            Yes
          26       R:R:L322       R:R:R326            100           3.64            Yes             No
          27       R:R:V169       R:R:W319            100           3.68             No            Yes

Comm       : 2
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:S362       R:R:V130            100           3.23             No            Yes
           2       R:R:S362       R:R:Y129            100           5.09             No            Yes
           3       R:R:V130       R:R:Y129            100           3.79            Yes            Yes

Comm       : 3
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 2
HLinks     : 3
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.666667
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D182       R:R:P115            100           3.22             No            Yes
           2       R:R:D182       R:R:R183            100           7.15             No            Yes
           3       R:R:P115       R:R:R183            100           7.21            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I198       R:R:P199            100           3.39            Yes             No
           2       R:R:I198       R:R:T202            100           3.04            Yes             No
           3       R:R:P199       R:R:T202            100           8.74             No             No

Comm       : 5
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D149       R:R:H236            100           7.56             No            Yes
           2       R:R:D149       R:R:R145            100          11.91             No             No
           3       R:R:H236       R:R:R145            100           6.77            Yes             No

Comm       : 6
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:C158       R:R:C239            100           7.28             No             No
           2       R:R:C158       R:R:W146            100          13.06             No            Yes
           3       R:R:C239       R:R:W146            100           7.84             No            Yes

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F148       R:R:F153            100           4.29             No             No
           2       R:R:F148       R:R:N151            100          13.29             No             No
           3       R:R:F153       R:R:N151            100           8.46             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M266       R:R:P267            100          10.06             No             No
           2       R:R:M266       R:R:V173            100           3.04             No             No
           3       R:R:P267       R:R:V173            100           8.84             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:M278       R:R:T279            100           3.01             No             No
           2       R:R:M278       R:R:Y275            100           4.79             No             No
           3       R:R:T279       R:R:Y275            100           8.74             No             No

Comm       : 10
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:I119       R:R:L311              0           1.43             No             No
           2       R:R:I119       R:R:L369              0           1.43             No             No
           3       R:R:L311       R:R:L369            100           2.77             No             No

