Comm       : 1
Links      : 12
Nodes      : 8
Hubs       : 5
HLinks     : 12
L/N Ratio  : 1.5
H/N Ratio  : 0.625
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1         L:L:?1       R:R:K290            100            7.5            Yes            Yes
           2         L:L:?1       R:R:S286            100           3.99            Yes             No
           3         L:L:?1       R:R:S289            100           7.99            Yes             No
           4         L:L:?1       R:R:Y262            100          18.71            Yes            Yes
           5       R:R:F265       R:R:P285            100          10.11             No            Yes
           6       R:R:F265       R:R:W185            100           4.01             No            Yes
           7       R:R:K290       R:R:S286            100           6.12            Yes             No
           8       R:R:P285       R:R:W185            100           4.05            Yes            Yes
           9       R:R:P285       R:R:Y262            100           9.74            Yes            Yes
          10       R:R:S286       R:R:Y262            100           5.09             No            Yes
          11       R:R:S289       R:R:Y262            100           5.09             No            Yes
          12       R:R:W185       R:R:Y262            100          11.58            Yes            Yes

Comm       : 2
Links      : 10
Nodes      : 7
Hubs       : 3
HLinks     : 8
L/N Ratio  : 1.42857
H/N Ratio  : 0.428571
HL/N Ratio : 0.8
HL/L Ratio : 0.8
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F109       R:R:F166            100           8.57            Yes             No
           2       R:R:F109       R:R:F172            100           4.29            Yes            Yes
           3       R:R:F109       R:R:S162            100           5.28            Yes             No
           4       R:R:F109       R:R:V113            100           7.87            Yes             No
           5       R:R:F166       R:R:F172            100           8.57             No            Yes
           6       R:R:F172       R:R:P183            100           5.78            Yes            Yes
           7       R:R:F172       R:R:T112            100           6.49            Yes             No
           8       R:R:P183       R:R:T112            100           5.25            Yes             No
           9       R:R:S162       R:R:T112            100            4.8             No             No
          10       R:R:S162       R:R:V113            100           4.85             No             No

Comm       : 3
Links      : 7
Nodes      : 6
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.16667
H/N Ratio  : 0.5
HL/N Ratio : 0.857143
HL/L Ratio : 0.857143
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F137       R:R:I131            100           6.28             No            Yes
           2       R:R:F137       R:R:P136            100             13             No             No
           3       R:R:F215       R:R:Q219            100            8.2             No            Yes
           4       R:R:F215       R:R:Y130            100          11.35             No            Yes
           5       R:R:I131       R:R:P136            100           8.47            Yes             No
           6       R:R:P136       R:R:Y130            100          12.52             No            Yes
           7       R:R:Q219       R:R:Y130            100           4.51            Yes            Yes

Comm       : 4
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 2
HLinks     : 5
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.4
HL/N Ratio : 0.833333
HL/L Ratio : 0.833333
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:N72       R:R:S121            100           7.45            Yes             No
           2        R:R:N72       R:R:T154            100           7.31            Yes             No
           3        R:R:N72       R:R:V117            100           4.43            Yes             No
           4        R:R:N72       R:R:W155            100           11.3            Yes            Yes
           5       R:R:S121       R:R:T154            100            6.4             No             No
           6       R:R:V117       R:R:W155            100          14.71             No            Yes

Comm       : 5
Links      : 6
Nodes      : 5
Hubs       : 3
HLinks     : 6
L/N Ratio  : 1.2
H/N Ratio  : 0.6
HL/N Ratio : 1
HL/L Ratio : 1
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:F200       R:R:F204            100            7.5             No            Yes
           2       R:R:F200       R:R:V161            100           7.87             No            Yes
           3       R:R:F204       R:R:I157            100           5.02            Yes             No
           4       R:R:F204       R:R:V161            100           3.93            Yes            Yes
           5       R:R:F204       R:R:W120            100           8.02            Yes            Yes
           6       R:R:I157       R:R:W120            100          10.57             No            Yes

Comm       : 6
Links      : 7
Nodes      : 5
Hubs       : 1
HLinks     : 4
L/N Ratio  : 1.4
H/N Ratio  : 0.2
HL/N Ratio : 0.571429
HL/L Ratio : 0.571429
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:D184       R:R:I173            100              7            Yes             No
           2       R:R:D184       R:R:K191            100            8.3            Yes             No
           3       R:R:D184       R:R:T187            100           8.67            Yes             No
           4       R:R:D184       R:R:Y186            100            9.2            Yes             No
           5       R:R:I173       R:R:Y186            100           7.25             No             No
           6       R:R:K191       R:R:T187            100           6.01             No             No
           7       R:R:T187       R:R:Y186            100          17.48             No             No

Comm       : 7
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1        R:R:F97        R:R:F99            100          10.72             No             No
           2        R:R:F97       R:R:V103            100           3.93             No             No
           3        R:R:F99       R:R:V103            100           9.18             No             No

Comm       : 8
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 0
HLinks     : 0
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0
HL/N Ratio : 0
HL/L Ratio : 0
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:H146       R:R:K145            100           13.1             No             No
           2       R:R:H146       R:R:S143            100           9.76             No             No
           3       R:R:K145       R:R:S143            100           6.12             No             No

Comm       : 9
Links      : 3
Nodes      : 3
Hubs       : 1
HLinks     : 2
L/N Ratio  : 1
H/N Ratio  : 0.333333
HL/N Ratio : 0.666667
HL/L Ratio : 0.666667
           N          Node1          Node2           Freq         AvgInt    IsNode1Hub?    IsNode2Hub?
           1       R:R:N296       R:R:S254            100           4.47             No             No
           2       R:R:N296       R:R:Y295            100           4.65             No            Yes
           3       R:R:S254       R:R:Y295            100           5.09             No            Yes

